burster Resistomat-2329 	readme.txt
=======================


System-Voraussetzungen:

Prozessor:			mindestens Pentium II oder größer
Grafik:				mindestens Standard VGA 640 * 480; 256 Farben
Speicher:			mindestens 64 MB RAM (Win 95, Win 98, Win NT 4.0) und mind. 64 MB Ram (Win ME, Win 2000)
Festplatte:			ca. 15 MByte freier Speicherplatz
Temporäres-Windows-Verz.:	ca. 20 MB
Betriebssysteme:		Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000

Installationshinweise:


Die Installation erfolgt durch Ausführen der Datei 'install.exe'

Daraufhin werden Sie aufgefordert das Kennwort für dieses Programm einzugeben.
Dieses wurde Ihnen beim Kauf der Software mitgeliefert. Ansonsten wenden Sie sich dafür 
bitte an den Vertrieb.

Das Programm wird standardmäßig unter C:\Programme\Resistomat-2329ger installiert. Sie können die Installation hier 
abbrechen oder dem setup-Programm ein anderes Verzeichnis angeben/auswählen.

Danach werden alle Dateien für Resistomat-2329 automatisch installiert. Im angegebenen Verzeichnis erstellt setup die
Unterverzeichnisse \Config, \EXPORT und FORMAT.FOR wo weitere Dateien abgelegt werden. Es folgt eine Meldung über den
Verlauf der Installation. War diese erfolgreich, wird mit 'Fertigstellen' der Vorgang beendet. Danach wird eine Meldung 
ausgegeben, daß der Rechner neu gestartet werden muss um die Einstellungen zu aktualisieren.  

Benutzerdefinierte ASCII-Exporteinstellungen
--------------------------------------------

Das Programm unterstützt den ASCII-Export standardmässig für folgende Programme :

Applikationsname		Dateierweiterung	Dezimaltrenner	Spaltentrennzeichen

MS-WinWord			.txt			Komma			Tabulator
MS-ExcelV2.1			.asc			Komma			Semikolon
MS-ExcelV3.0-5.0		.csv			Komma			Semikolon
Harvard-GraphicsV2.0		.asc			Komma			Semikolon
Quattro-ProV3.0			.asc			Komma			Semikolon
MS-Works			.txt			Komma			Semikolon
dBase				.txt			Komma			Semikolon

Sollten Sie jedoch ein anderes Format benötigen, können Sie dieses durch Angabe benutzerdefinierter 
Exportparameter selbst einstellen.

Geben Sie die Dateierweiterung mit genau 4 Stellen ein, z.B. ".txt" oder ".asc", und
stellen Sie den gewünschten Dezimal- und Spaltentrenner für Ihre Applikation ein. 
Speichern Sie diese Einstellungen mit OK ab.
Wenn Sie nun ein Programm oder Messdaten exportieren wollen, wählen Sie aus der 
angezeigten Liste User Defined aus, und Ihre Daten werden in dem eingestellten 
Exportformat abgespeichert.

Bekannte Probleme:
-----------------

Windows ME :	Bei mehrfacher Installation des Programmes ohne einen Rechnerneustart kann es zu 
		Fehlermeldungen des Betriebssystems kommen. Nach erfolgtem setup erscheint ein 
		'Info zu Installationsprogramm'. Sie werden aufgefordert das System neu zu starten, 
		um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen. Dazu die Taste 'Ja'anklicken.
		Zoom-Funktion in grafischen Ausgabefeldern funtioniert nicht.
Windows NT :
		Bei Rechnern mit hoher Taktfrequenz kann es zu Kommunikationsproblemen mit der IEEE-Buskarte
		kommen. Ein Betätigen der LOCAL-Softkey an dem Resistomat 2329 aktiviert den Datenaustausch wieder.
		Ein Absenken der cpu-Taktfrequenz im BIOS kann diese Problem beheben.
		Zoom-Funktion in grafischen Ausgabefeldern funtioniert nicht.
