  Digistant Demo 4462					Liesmich.txt
  ===================

  Auf der Diskette 1 befinden sich folgende Dateien:
  --------------------------------------------------
  - Setup.exe 
    Startdatei, um das Setupprogramm von LabWindows aufzurufen und das Demoprogramm 
    Demo4462 zu installieren. 
	 
  - Demo4462.001 
    Gepackte Datei, die von Setup.exe entpackt wird.

  - 4462_rs.bas  
    Programmier-Beispiel in Q-Basic V4.5 für die serielle Schnittstelle RS232 an COM1.
	  
  - 4462_rs.exe
    Ausführbares Programm des Programmier-Beispiels 4462_rs.bas.

  - 4462_iec.bas
    Programmier-Beispiel in Q-Basic V4.5 für die IEEE-488 Schnittstelle.
    Dieses Programm bezieht sich auf die IEEE-488-Karte AT-GPIB/TNT von National Instruments.
    Die verwendete IEEE-488 Funktionen werden im Handbuch der Karte näher beschrieben.
	
  - 4462_iec.bat
    Batch-Datei zum Laden der IEC-Bus Libraries für das Programm 4462_iec.bas.

  - 4462_iec.exe
    Ausführbares Programm des Programmier-Beispiels 4462_iec.bas.



  Auf Diskette 2 befindet sich die Datei:
  ---------------------------------------
  - Demo4462.002
    Gepackte Datei, die von Setup.exe (Diskette 1) entpackt wird.


  ==============================================================================================


  Systemanforderungen Demoprogramm: Demo4462
  ------------------------------------------

  Prozessor:			mindestens 80386 oder größer
  Grafik:			mindestens Standard VGA 640 * 480; 256 Farben
  Speicher:			mindestens 32 MB RAM (Win 95, Win 98, Win NT 4.0) und mind. 128 MB Ram (Win ME, Win 2000, Win XP)
  Festplatte:			ca. 15 MByte freier Speicherplatz
  Temporäres-Windows-Verz.:	ca. 20 MB
  Betriebssysteme:		Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
	
  Installationshinweis Demo4462:
  ------------------------------
  Starten Sie Setup.exe von der Diskette 1. Das Demo4462-Setupprogramm
  führt Sie dann durch die gesamte Installation. 

  Benötigt werden zwei Verzeichnispfade:
  1. Pfad für die LabWindows/CVI Run-Time-engine
  2. Pfad für die Installation des Demo4462

  Das Setupprogramm legt einen Programmordner im Startverzeichnis an, in der 
  sich dann das Demoprogramm (Demo4462) und das Deinstallationsprogramm 
  (Deinstalliere Demo4462) befindet.


  Nach der Installation startet das Programm selbständig und prüft die 
  Schnittstellenverbindung zum Digistanten 4462.
	
  Je nach Konfiguration des Digistanten 4462 ist eine RS232 und eine IEEE-488
  Schnittstelle vorhanden. Bitte stellen Sie im laufenden Programm im Menü
  'Einstellungen --> Schnittstelle' die entsprechende Schnittstellenkonfiguration
  ein. 
	
  ==============================================================================================


  Für Ihre eigene Programmentwicklung können Sie die Instrumententreiber für den
  Digistanten Typ 4462, welche für LAbWindows CVI und LabView von National Instruments
  verwendbar sind, von unserer Homepage   www.burster.de   herunterladen.

  T. Meder / 12.06.2002	

	

	