
         --------------------------------------------------------
                  TWAIN データソース・ソフトウェア
                           <32ビット版>
                          README ファイル
                        2005 年  8 月 4 日
                       バージョン 9.11.47.5 (a)
         --------------------------------------------------------

                 Copyright (C) PFU LIMITED 1995-2005


このファイルには、本製品をお使いになる前にお読みいただきたい注意事項や、
オンライン ヘルプなどに含まれていない最新の追加情報が含まれています。
本製品をお使いになる前に、ぜひご一読ください。

------------------------------------------------------------------------
目次
------------------------------------------------------------------------
1. システム要件、動作環境
2. インストール方法
3. 読み取り中のＰＣ用電源管理について
4. DOS/VマシンでのSCSIアダプタの使用について
5. スキャナ装置の複数台接続について
6. 両面読取り機能に関する注意事項
7. 読取領域指定に関する注意事項
8. 原稿ジャムに関する注意事項
9. 256色カラーおよび8色カラーに関する注意事項
10. 自動傾き補正／サイズ検出に関する注意事項
11. ハーフトーンモードでの自動用紙サイズ検出
12. 読み取り途上でのケーブル切断について
13. システムフォントに関する注意事項
14. SCSIボード(BIOS)に関する設定について
15. ジョブ制御とキャッシュモードの併用について
16. 高度な安全性が要求される用途への使用について


-----------------------------------------------------
1. システム要件、動作環境
-----------------------------------------------------

  本ソフトウェアは、下記の環境で動作いたします。
 
  (1)CPU
     SCSI-2 or USB 1.1を装備したIBM PC-AT機およびその互換機
     詳しい接続方法や条件などについては、ご使用になるスキャナ装置の取扱説明書等
     をご参考ください。

  (2)オペレーティングシステム
     - Microsoft(R) Windows(R) 98
     - Microsoft(R) Windows(R) 98 Second Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) Me
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional


---------------------------------------------------
2. インストール方法
---------------------------------------------------

・CD-ROM/CD-R媒体などにて提供されている場合。
  CD起動時に、表示される<セットアップディスク起動画面>の指示にしたがって下さい。

・WEB等のネットワークから本ソフトウェアを入手された場合。
  setup.exeを実行してください。インストールのための画面が表示されますので、画
  面の指示に従ってインストールを進めてください。

・Microsoft WindowsNT Workstation/Server Version 4.0、Microsoft Windows2000 
  Professional Edition、Windows XP Professional/Home Edition にインストールを行
  う場合は、Administrator権限をもつユーザでログオンしてからインストールしてくだ
  さい。


-----------------------------------------------------
3. 読み取り中のＰＣ用電源管理について
-----------------------------------------------------

・データ読み取り最中にＰＣ側がスタンバイやサスペンドなどの電源管理状態に移行した
  場合、その後のシステム起動後に正常に読み取りが行われない可能性があります。その
  場合は、スキャナ装置の電源を再投入しなおしてから、再度読み取りを実行してくださ
  い。


-----------------------------------------------------
4. DOS/VマシンでのSCSIアダプタの使用について
-----------------------------------------------------

・本TWAINデータソースでは、DOS/Vマシンにて以下の型格のSCSIボードに対応しています。

  アダプテックジャパン株式会社
  ・AHA-2940            ・AHA-2910C             ・AHA-2940AU
  ・APA-1460            ・AHA-2940U             ・APA-1460B
  ・AHA-2910B           ・ASC-19160

  富士通株式会社
  ・FMV-122             ・FMV-124               ・FMV-126
  ・FMV-126A            ・FMV-127               ・FMV-127A
  ・FMV-J123            ・FMV-J124

  fi-4990C、fi-4860Cについては、下記のSCSIボードのみで確認を行っています。
  ・ASC-39160           ・ASC-29160             ・Kofax Adrenaline 650i


---------------------------------------------------
5. スキャナ装置の複数台接続について
---------------------------------------------------

・Windows2000 をお使いの場合は、スキャナ装置を複数台接続すると、正常にインストー
  ルできない場合があります。
  スキャナ装置を複数台接続する場合は、別途ご提供しております V8.10(ASPIインタフ
  ェース対応版）をご使用いただくことを推奨いたします。

・USBをお使いの場合、同一機種のスキャナ装置を複数台接続しても2台目以降の装置は認
  識されない場合があります。
  また、認識された場合も、正常に動作しない場合がありますので、同一機種のスキャナ
  は、2台以上接続しない状態でお使いください。


---------------------------------------------------
6. 両面読取り機能に関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアの両面読取り機能を利用する為には、アプリケーションがイメージデー
  タの連続読取りをサポートしている必要があります。
  従いまして、アプリケーションによっては、両面読取りの指定を行なっているにもかか
  わらず両面イメージデータの読取りができない場合があります。


---------------------------------------------------
7. 読取領域指定に関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、読取領域の大きさを、ミリメートル(mm)、インチ(inch)、ピクセ
  ル(pixel)の３種類の単位で指定可能ですが、ソフトウェア内部で32ビット単位で処理
  をしているため、いずれの場合も、読み取られる画像データの大きさが、１ライン当た
  り、最大32ピクセル相当の誤差がでる場合があります。


---------------------------------------------------
8. 原稿ジャムに関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、原稿が装置内で詰まった場合、「原稿の用紙づまりです」という
  エラーメッセージを表示します。詰まった用紙を排出して、本ダイアログ内のＯＫボタ
  ンを押下すると、通常は、アプリケーションからの入力待ち状態になり、そのまま読取
  を開始することが可能です。
  しかし、片面読取（両面読取を指定しない）で、原稿の先端部分を読み取り中に用紙が
  詰まった場合には、エラーメッセージダイアログ内のＯＫボタンを押下すると、トレー
  上の原稿が余分に一枚排出される場合が有ります。その場合、排出された原稿を元に戻
  して、再度読み取りを開始してください。


---------------------------------------------------
9. 256色カラーおよび8色カラーに関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、256色カラーおよび8色カラーを出力することが可能です。ただし、
  一部のアプリケーションでは、これらの機能に対応していないため正しく動作しない場
  合があります。
  以下のアプリケーションで正常に動作しないことが確認されておりますので、ご利用の
  場合は、[二値白黒]や[24ビットカラー]等の他の選択肢にてご使用ください。

  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat


---------------------------------------------------
10. 自動傾き補正／サイズ検出に関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、自動傾き補正／サイズ検出を行って出力することが可能です。た
  だし、一部のアプリケーションでは、これらの機能に対応していないため正しく動作し
  ない場合や、正常な画像が得られない場合があります。
  以下のアプリケーションで正常に動作しないことが確認されておりますので、ご利用の
  場合は、[自動傾き補正／サイズ検出]を無効にしてご使用ください。

  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat


---------------------------------------------------
11.ハーフトーンモードでの自動用紙サイズ検出
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、一部のスキャナ機種の自動給紙機構を使うことにより、読み取っ
  た原稿のサイズを自動判定し傾きを補正する機能をもっております。
  ただし、画像タイプにハーフトーンを選択した状態で、自動用紙サイズを選択すると、
  使用する原稿や明るさの設定により、サイズを検出する精度が極端に下がる場合があり
  ます。そのため、自動用紙サイズ検出をご使用の場合には、なるべく、[二値白黒]など、
  その他の画像タイプを選択してご使用ください。


---------------------------------------------------
12. 読み取り途上でのケーブル切断について
---------------------------------------------------

・原稿搬送読み取り途中に、イメージスキャナ装置の電源ケーブルまたは、インタフェー
  スケーブルを取り外すと、不正なエラーを発生することがありますので、スキャナが読
  取動作中は、絶対にケーブルの抜き差しなど行わないでください。


---------------------------------------------------
13. システムフォントに関する注意事項
---------------------------------------------------

・本ソフトウェアでは、システムフォントの設定を変更すると、ご使用の環境によっては、
  文字が一部はみ出して表示される場合があります。その場合は、システムフォントの設
  定を「小さいフォント」(標準設定）に変更してお使いください。


---------------------------------------------------
14. SCSIボード(BIOS)に関する設定について
---------------------------------------------------

・SCSIボードのDISCONNECTに関する設定を、有効にしておく必要があります。
  なお、4項に記述のSCSIボードをご使用の場合には、標準設定値が DISCONNECT 有効に
  なっていますので、設定し直す必要は有りません。
  詳しい設定方法は、ご使用のSCSIボードの取り扱い説明書をご覧ください。


---------------------------------------------------
15. ジョブ制御とキャッシュモードの併用について
---------------------------------------------------

・接続スキャナ装置によっては、オプション画面中のキャッシュモードで、スキャナ内メ
  モリ使用または、両メモリ使用を選択することができますが、このとき、ジョブ制御の
  設定は無視されます。


---------------------------------------------------
16. 高度な安全性が要求される用途への使用について
---------------------------------------------------

  本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業等の一般的用途を想定
  して開発・設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空
  機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のた
  めの医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性
  が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危
  険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう開発・設計
  ・製造されたものではありません。
  お客さまは本製品を必要な安全性を確保する措置を施すことなくハイセイフティ用
  途に使用しないでください。また、お客さまがハイセイフティ用途に本製品を使用し
  たことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対
  しても株式会社ＰＦＵおよびその関連会社は一切責任を負いかねます。


                                              以上

------------------------------------------------------------------------
Microsoft、Windows および、Windows NT は、米国Microsoft Corporation の米国および
その他の国における登録商標です。
その他の社名、製品名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。
