         --------------------------------------------------------
                   Software de fuente de datos TWAIN 
                        < versión 32-bit >
                           Archivo LÉAME 
                         21 de noviembre de 2003
                         Versión 9.11.47.2
         --------------------------------------------------------

                Copyright (C) PFU LIMITED 1994-2003


Léase este archivo antes de la utilización del producto. El archivo incluye notas 
importantes y la información más actualizada, la cual no podrá encontrarla en la ayuda 
por teléfono (On-line).

------------------------------------------------------------------------
Tabla de contenidos 
------------------------------------------------------------------------

1. Requerimientos del Sistema 
2. Cómo Instalar 
3. Precauciones la administración de energía eléctrica
4. Utilizando el adaptador Adaptec-made SCSI 
5. Precauciones en dos o más escáneres en un mismo ordenador 
6. Precauciones en los elementos de la digitalización Dúplex 
7. Precauciones en las especificaciones del área de digitalización 
8. Precauciones en los documentos atascados 
9. Precauciones en 256 color y 8 color 
10. Precauciones con la Detección Automática de Tamaño y Enderezado
11. Precauciones en la Detección Automática del Tamaño de Página 
12. Precauciones de apagamiento durante la digitalización
13. Precauciones en las fuentes (tipo de letra)
14. Precauciones en los ajustes SCSI BIOS 
15. Precauciones en Control de Funciones (Job Control) con Modo Caché 
16. Utilización Aplicaciones de Alta-Seguridad 


-------------------------------------------------------------
1. Requerimientos del Sistema 
-------------------------------------------------------------

Este software requiere de los siguientes entornos (o ambientes).

  1) CPU
     Procesador Intel(R) Pentium(R) o compatible 
     Con disposición SCSI-2 ó USB 1.1
     
  2) Sistema Operativo 
     - Microsoft(R) Windows(R) 98
     - Microsoft(R) Windows(R) 98 Segunda Edición 
     - Microsoft(R) Windows(R) Me
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional


-------------------------------------------------------------
2. Cómo Instalar 
-------------------------------------------------------------

 - Instalación realizada por el medio de CD-ROM / CD-R.
   Inserte el CD-ROM y prosiga con las instrucciones en el diálogo de inicio.

 - Instalación realizada a través del Web o otro medio.
   Ejecute "setup.exe" y prosiga con las instrucciones mostradas en la pantalla.

 - El usuario tendrá que iniciar la sesión con una autoridad administrativa.
   Para obtener información acerca de la iniciación de sesión con autoridad apropiada, 
   consulte con su administrador de sistemas.


---------------------------------------------------
3. Precauciones la administración de energía eléctrica.
---------------------------------------------------

Si su ordenador entra en el estado de suspensión cuando el escáner está digitalizando, 
por lo general, la siguiente digitalización no se realizará correctamente. Si dicho 
es el caso, re-encienda el escáner y digitalice de nuevo.


-------------------------------------------------------------
4. Utilizando el adaptador Adaptec-made SCSI 
-------------------------------------------------------------

La fuente de datos de TWAIN admite los siguientes adaptadores de SCSI de Adaptec.

 - Tarjeta SCSI 19160 (ASC-19160 para PCI bus)
 - Tarjeta SCSI 2910C (AHA-2910C para PCI bus)
 - Tarjeta SCSI 2940AU (AHA-2940AU para PCI bus)
 - PCI Ultra SCSI Master Kit (AHA-2940U para PCI bus)
 - SlimSCSI 1460 (APA-1460A/AHA-1460B para PCMCIA bus)

Los modelos fi-4990C y fi-4860C fueron probados solamente en el siguiente adaptador de SCSI.

 - Kofax Adrenaline 650i


---------------------------------------------------
5. Precauciones en dos o más escáneres en un mismo ordenador 
---------------------------------------------------

En Windows2000, este software no dispone de dispositivo-múltiple.
Si más de dos dispositivos están conectados a un ordenador, use la versión 8.10 de 
este software, el cual utiliza interfaz ASPI.

También este software no dispone de dispositivo-múltiple si utiliza interfaz USB. 


---------------------------------------------------
6. Precauciones en los elementos de digitalización Dúplex 
---------------------------------------------------

Para la utilización de los elementos de digitalización de Dúplex en este software, 
la aplicación utilizada tendrá que disponer los elementos de 
"Escaneo Continuado" (continuous-scanning) de datos de imagen.

Por lo tanto, de acuerdo a la aplicación, aún si la configuración de digitalización 
Dúplex es establecida, el dato de imagen Dúplex no podrá ser digitalizado.


---------------------------------------------------
7. Precauciones en las especificaciones de la digitalización Dúplex 
---------------------------------------------------

El área de digitalización podrá ser especificada utilizando 3 tipos de unidades, las 
cuales son milímetros(mm),pulgadas y píxeles. 
Hágase saber que área de digitalización pueda tener un error máximo de 32 píxeles 
por línea en cada unidad. 


---------------------------------------------------
8. Precauciones en los documentos atascados 
---------------------------------------------------

El mensaje de error,"Papel Atascado", se visualizará cuando algún papel se atasque 
en el escáner.
 
Después de que extraiga el documento atascado y pulse el botón "Aceptar" en el diálogo 
de mensaje de error, el software regresará al estado listo para realizar operaciones 
de digitalización. 

Sin embargo, si se realiza la digitalización en Simplex (digitalización Dúplex no 
es seccionada) y ocurra un atascamiento de papel cuando el cabezal del documento se 
encuentre escaneando, pueda que un papel extra sea expulsado a la bandeja al pulsar 
el botón "Aceptar" en el diálogo de mensaje de error. Si este es el caso, regrese 
el documento expulsado en la bandeja de entrada y realice la digitalización de nuevo.


---------------------------------------------------
9. Precauciones en 256 color y 8 color 
---------------------------------------------------

Este software dispone de 256 color y 8 color. Hágase saber que algunos software no 
disponen de estos dos elementos, tales como Adobe Photo Shop y Adobe Acrobat, las 
cuales producen imágenes en blanco y negro.
Se recomienda el uso de las aplicaciones Image Professional 2.6 o Imaging en sistemas 
operativos de Windows y ScandAll2001 V.4.0 (o posterior) para el uso de estos elementos 
de colores. Por otro lado, si no requiere de dichos elementos, simplemente, no los 
utilice.


---------------------------------------------------
10. Precauciones con la Detección Automática de Tamaño y Enderezado
---------------------------------------------------

Este Driver tiene la funcione de  Detección automática de enderezado. Puede ocurrir 
que alguna aplicaciones no soporten esta opción, entonces la imagen puede ocurrir 
que salga corrupta. Si usa alguna de estas Aplicaciones: Adobe Photosop, Acrobat, 
por favor desactive la función de Detección automática  de Tamaño y Enderezado  


---------------------------------------------------
11. Precauciones en la Detección Automática del Tamaño de Página 
---------------------------------------------------

Cuando Medios Tonos, SEE o Modo de Digitalización de Separación Automática se 
selecciona simultáneamente con la Detección Automática de Tamaño de Página, la 
correcta digitalización depende de los píxeles blancos y negros y de la detección 
del tamaño de página.
Si el píxel blanco es detectado, normalmente produce una imagen correcta como uno 
espera. Por otro lado, no producirá una imagen correcta, debido a que ésta pueda estar 
enmarcado con color negro. 
Esto es debido a la naturaleza del Medio Tonos, SEE y Separación Automática de imagen, 
que llenan los píxeles blancos y negros y la limitación de la función de Detección 
Automática del Tamaño de Página.


---------------------------------------------------
12. Precauciones de apagamiento durante la digitalización 
---------------------------------------------------

Si el cable de alimentación o de interfaz del escáner se desconecte durante la 
digitalización, el software pueda ser terminado bruscamente. No extraiga los dichos 
cables durante la digitalización. 


---------------------------------------------------
13. Precauciones en las fuentes (tipo de letra)
---------------------------------------------------

De acuerdo  al OS, acelerador de gráficos, y controlador de pantalla que utilice, 
algunas cadenas en la caja de diálogo serán cortadas si el sistema de fuentes (tipo 
de letra) es cambiado  en tamaños más grandes. Si este es el caso, seleccione fuentes 
más pequeñas para una normal visualización.   


---------------------------------------------------
14.  Precauciones en los ajustes SCSI BIOS 
---------------------------------------------------

Especifique la configuración "DESCONECTADO" en el tablero de SCSI al utilizar este 
software. 

Si le tablero de SCSI está configurado como se describe en la sección 4 de este archivo, 
los cambios no serán requeridos debido ha que el tablero ya está configurado en 
"DESCONEXIÓN HABILITADA".
  
Para obtener más detalles en el procedimiento de ajustes, consulte el manual de 
instrucciones adjunto al tablero de SCSI utilizado.   


---------------------------------------------------
15. Precauciones en Control de Funciones (Job Control)con modo Caché 
---------------------------------------------------

En los modelos de escáneres: fi-4860C, fi-4990C, y M4099D, los mensajes "Use Ambas 
Memorias" o "Use Memoria del escáner" aparecerán en "Modo Caché", en el diálogo de 
opción del software.
Sin embargo, si selecciona la configuración "Use Ambas Memorias" o "Use Memoria del 
escáner", "Control de Funciones" ("Job Control") será ignorado en el mismo diálogo 
de opción.


---------------------------------------------------
16. Utilización Aplicaciones de Alta-Seguridad 
---------------------------------------------------

Este producto es diseñado, desarrollado y fabricado para uso general sin limitación 
para el uso general de oficina, uso personal, uso en el hogar y uso en ordinaria 
industria. Sin embargo, no es diseñado, desarrollado y fabricado para el uso en los 
ambientes soportando extremadamente potenciales de riesgos o peligros fatales, los 
cuales requieren de extremada medidas de seguridad. De lo contrario esta pueda causar 
la muerte, heridas personales, graves daños físicos u otros daños si limares (de aquí 
en adelante llamado "Utilización Aplicaciones de Alta-Seguridad"). Estas también 
incluyen sin ninguna limitación control de reacciones nucleares de las facilidades 
de alimentación nuclear, control de vuelo automático de aviones, control de operación 
en sistemas de transporte masivo, equipo medico para la vida sustentada, control de 
lanzamiento de misiles en sistemas de armas, y cuando la seguridad en cuestión no 
se asegura. 
NO deberá utilizar este producto sin asegurarse que todas las necesarias medidas de 
seguridad hayan sido suficientemente tomadas para cumplir con los requerimientos 
necesarios para su uso en las Aplicaciones de Alta-Seguridad. 
En adición, PFU LIMITED (u otra compañía afiliada) no asume ninguna responsabilidad 
en absoluto para los daños surgiendo del uso de este producto por el usuario en las 
aplicaciones de alta seguridad, y para cualquiera reclamación o indemnización de daños 
por el usuario o un tercero.


------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos y otros  países.
Los nombres de otros productos son las marcas o maracas registradas de las respectivas 
compañías.

