         --------------------------------------------------------
                   TWAIN 데이터 원본 소프트웨어
                          <32비트 버전 >
                           README 파일
                         2005년 9월 2일
                          버전 9.18.116
         --------------------------------------------------------

                Copyright(C) PFU LIMITED 1995-2005


이 제품을 사용하기 전에 이 파일을 읽어 보시기 바랍니다. 본 파일에는 중요한
참고 사항뿐 아니라 온라인 도움말에 포함되어 있지 않은 최신 추가 정보도 포함되어
있습니다.

------------------------------------------------------------------------
목차
------------------------------------------------------------------------

1. 시스템 요구 사항
2. 설치 방법
3. 전원 관리 참고 사항
4. Adaptec SCSI 어댑터를 사용하는 경우
5. 한 대의 PC에 두 대 이상의 스캐너가 있는 경우의 참고 사항.
6. 양면 스캔 기능 참고 사항
7. 스캔 영역 지정 참고 사항
8. 문서 걸림 참고 사항
9. 256컬러 및 8컬러 참고 사항
10. 크기 및 기울기 자동 감지 주의 사항
11. 페이지 크기 자동 감지 참고 사항
12. Adobe Acrobat 사용 관련 참고 사항
13. 스캔 중의 전원 끄기 참고 사항
14. 시스템 글꼴 참고 사항
15. SCSI BIOS 설정 참고 사항
16. 캐시 모드에서의 작업 제어 참고 사항
17. 스캔할 매수를 지정할 때의 캐시 모드 설정에 관한 내용
18. 빈 페이지 건너뛰기 참고 사항
19. 오버스캔과 결합한 긴 페이지 스캔 사용 정보
20. 절대 안전이 필요한 용도


-------------------------------------------------------------
1. 시스템 요구 사항
-------------------------------------------------------------

이 소프트웨어에는 다음 환경이 필요합니다.

  1) CPU
     Intel(R) Pentium(R) 프로세서 또는 호환 프로세서 및 SCSI 또는 USB1.1/2.0
 인터페이스가 장착된 PC.

  2) 운영 체제
     - Microsoft(R) Windows(R) 98
     - Microsoft(R) Windows(R) 98 Second
     - Microsoft(R) Windows(R) Me
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional


-------------------------------------------------------------
2. 설치 방법
-------------------------------------------------------------

 - CD-ROM/CD-R 미디어에 포함된 설치 프로그램의 경우 CD-ROM 미디어를 삽입했을 때
 시작되는 시동 대화 상자의 지침을 따르십시오.

 - 웹 또는 기타 미디어에서 제공하는 설치 프로그램의 경우 "setup.exe"를 실행한 뒤
 화면 상의 지침을 따르십시오. 

 - 사용자가 관리자 권한으로 로그인해야 합니다. 적절한 권한으로 로그인하기 위한
 자세한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.


---------------------------------------------------
3. 전원 관리 참고 사항
---------------------------------------------------

스캐너가 문서를 스캔할 때 PC가 대기 상태로 전환되거나 일시 중단 후 다시
시작되면 다음 스캐닝은 보통 제대로 수행되지 않습니다.
이럴 경우 스캐너를 재부팅한 후 다시 스캔하십시오.


-------------------------------------------------------------
4. Adaptec SCSI 어댑터를 사용하는 경우
-------------------------------------------------------------

TWAIN 데이터 원본은 다음 Adaptec SCSI 어댑터를 지원합니다.

 - SCSI Card 19160 (PCI 버스용 ASC-19160)
 - SCSI Card 2910C (PCI 버스용 AHA-2910C)
 - SCSI Card 2940AU (PCI 버스용 AHA-2940AU)
 - PCI Ultra SCSI Master Kit (PCI 버스용 AHA-2940U)
 - SlimSCSI 1460 (PCMCIA 버스용 APA-1460A/AHA-1460B)

fi-4990C 및 fi-4860C는 다음 SCSI 어댑터에서만 확인되었습니다.

 - Kofax Adrenaline 650i


---------------------------------------------------
5. 한 대의 PC에 두 대 이상의 스캐너가 있는 경우의 참고 사항.

---------------------------------------------------

Windows2000에서 이 소프트웨어는 복수 장치를 지원하지 않습니다.
한 대의 PC에 두 대 이상의 장치가 연결되어 있으면 ASPI 인터페이스를 사용하는 이
소프트웨어의 8.15 버전을 사용하십시오.

USB 인터페이스를 사용할 때 이 소프트웨어는 복수 장치를 지원하지 않습니다.


---------------------------------------------------
6. 양면 스캔 기능 참고 사항
---------------------------------------------------

이 소프트웨어의 양면 스캔 기능을 사용하려면 사용하는 응용 프로그램이 이미지
데이터 연속 스캔 기능을 지원해야 합니다.

따라서 응용 프로그램에 따라서는 양면 스캔을 지정한 경우라도 양면 이미지 데이터를
스캔하지 못할 수도 있습니다. 


---------------------------------------------------
7. 스캔 영역 지정 참고 사항
---------------------------------------------------

스캔 영역은 밀리미터, 인치 및 픽셀 등의 3가지 단위를 사용하여 지정할 수
있습니다. 하지만 스캔 영역에는 각 단위마다 한 줄에 최대 32픽셀의 오차가
있을 수 있습니다. 


---------------------------------------------------
8. 용지 걸림 참고 사항
---------------------------------------------------

용지 걸림이 발생할 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다. "용지 걸림"
 
문서를 제거한 후 오류 메시지 대화 상자에서 [확인] 단추를 누르면 소프트웨어가
입력 대기 상태가 되고 스캐닝 시작 준비가 됩니다. 

하지만 단면 스캔(양면 스캔이 지정되지 않음)과 관련해 문서 맨 위를 스캔하는 동안
용지 걸림이 발생한 경우 오류 메시지 대화 상자에서 [확인] 단추를 누를 때 용지함의
문서들 중에서 문서 한 장이 추가 배출됩니다.
이 경우 배출된 문서를 용지함에 다시 넣고 스캔을 다시 시작하십시오.


---------------------------------------------------
9. 256컬러 및 8컬러 참고 사항
---------------------------------------------------

이 소프트웨어는 256 컬러 및 8 컬러를 지원합니다. 이 두 가지 기능을 지원하지 않는
소프트웨어 응용 프로그램이 일부 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 응용
프로그램으로는 모두 검정색인 이미지를 만들어 내는 Adobe Photo Shop 및 Adobe
Acrobat 및Kodak Imaging이 있습니다.
이 두 가지 컬러 기능을 사용하려면 Windows 운영 체제의 Image Professional 2.6 또는
Imaging, 그리고 ScandAll2001 버전 4.0 이상을 사용할 것을 권장합니다. 또는 꼭
필요한 것이 아니라면 256컬러 및 8컬러를 사용하지 않는 것도 좋습니다.


---------------------------------------------------
10. 크기 및 기울기 자동 감지 주의 사항
---------------------------------------------------

이 드라이버는 문서 크기 및 기울기를 자동 감지해 수정 출력하는 기능을 갖고
있습니다. 하지만 일부 응용 프로그램은 이 기능을 지원하지 않으며 올바로 작동되지
않거나 출력 이미지가 손상될 수도 있습니다. 다음 응용 프로그램은 문제가 있는
것으로 확인되었습니다. 이 응용 프로그램들을 사용할 경우에는 [크기 및 기울기 자동
감지]를 사용하지 마십시오. 
 - Adobe Photoshop
 - Adobe Acrobat
 - Kodak Imaging


---------------------------------------------------
11. 페이지 크기 자동 감지 참고 사항
---------------------------------------------------

페이지 크기 자동 감지 기능을 켠 채로 하프톤, SEE 또는 자동 분리 스캔 모드를
선택하면 스캔 중에 흰색/검정색 화소 및 용지 크기 감지 여부는 상황에 따라
달라집니다. 
흰색 픽셀이 감지되면 대개 기대했던 데로 정확한 이미지가 얻어집니다.
그렇지 않으면 정확한 이미지가 얻어지지 않고 검정색 프레임으로 둘러싸이게 됩니다.
이는 검정색/흰색 화소로 채워진 하프톤, SEE 및 자동 분리 이미지의 특성이며 페이지 크기 자동 감지 기능의 한계이기도 합니다.


---------------------------------------------------
12. Adobe Acrobat 사용 관련 참고 사항
---------------------------------------------------

Acrobat의 기본 설정은 "해상도", "스캔 형식", "이미지 모드"를 위한 이전 설정에
우선합니다.
다음 기능은 사용할 수 없습니다.
  - "256 컬러" 또는 "8컬러"
  - 페이지 크기 자동 감지
  - "페이지 끝 감지"를 선택했을 때의 "회전 각도" 선택
  - 긴 페이지 스캔


---------------------------------------------------
13. 스캔 중의 전원 끄기 참고 사항
---------------------------------------------------

스캐너의 전원 케이블 또는 인터페이스 케이블이 스캔 중에 분리되면 이 소프트웨어가
비정상적으로 종료될 수도 있습니다.
그러므로 스캐너가 스캔 중일 때는 케이블을 분리하지 마십시오.


---------------------------------------------------
14. 시스템 글꼴 참고 사항
---------------------------------------------------

시스템 글꼴을 아주 크게 또는 크게로 변경하면 이 소프트웨어의 대화 상자에서 일부
문자열이 잘립니다. 이는 사용하는 운영 체제 및 그래픽 가속기, 그리고 디스플레이
드라이버에 따라 달라집니다.
사용하는 그래픽 가속기 및 디스플레이 드라이버에 따라 달라집니다.
이럴 경우 정상적인 화면 표시를 위해 보다 작은 시스템 글꼴을 선택하십시오.


---------------------------------------------------
15.  SCSI BIOS 설정 참고 사항
---------------------------------------------------

또한 소프트웨어를 사용할 때 SCSI 보드의 DISCONNECT 설정이 유효해야 합니다.

위의 "4"번 항목에서 설명한 SCSI 보드를 사용할 때는 표준 설정값이 이미
"DISCONNECT 사용"으로 설정되어 있기 때문에 변경할 필요가 없습니다.
  
자세한 설정 절차에 대해서는 사용하는 SCSI 보드에 첨부된 "사용 설명서"를
참조하십시오.


---------------------------------------------------
16. 캐시 모드에서의 작업 제어 참고 사항
---------------------------------------------------

일부 스캐너 장치(fi-4860C, fi-4990C 및 M4099D)에서는 소프트웨어의 옵션 대화
상자의 "캐시 모드"에 "양쪽 메모리 모두 사용" 또는 "스캐너 메모리 사용"이
나타납니다.
하지만 "양쪽 메모리 모두 사용" 또는 "스캐너 메모리 사용"을 선택하면 동일한 옵션
대화 상자에서 "작업 제어" 설정은 무시됩니다.


---------------------------------------------------
17. 스캔할 매수를 지정할 때의 캐시 모드 설정에 관한 내용
---------------------------------------------------

응용 프로그램에서 스캔할 매수(페이지 수)를 지정하여 문서를 스캔할 때는
[캐시 모드]에서 [스캐너 메모리 사용] 또는 [양쪽 메모리 모두 사용] 이외의
항목을 선택하십시오.


---------------------------------------------------
18. 빈 페이지 건너뛰기 참고 사항
---------------------------------------------------

"빈 페이지 건너뛰기" 및 "페이지 끝 감지" 기능을 선택할 때 스캔한 문서의 마지막
페이지가 빈 페이지이면 "TWAIN 드라이버" 대화 상자가 닫힙니다.


---------------------------------------------------
19. 오버스캔과 결합한 긴 페이지 스캔 사용 정보
---------------------------------------------------

긴 페이지 스캔할 경우, 을 위해 오버스캔/페이지 크기 자동 감지를 선택하면 문서 
최대 길이는 오버스캔 영역을 초과해서는 안됩니다.


---------------------------------------------------
20. 절대 안전이 필요한 용도
---------------------------------------------------

본 제품은 일반 사무용, 개인용, 가정용, 그리고 통상적인 산업용을 포함한 일반적인
목적에 맞게 설계, 개발 및 제조되었으며 이에 국한되지 않습니다. 하지만 고도의
안전성이 보장되지 않을 경우 직접적인 사망, 부상, 심각한 물리적 손상 또는 기타
손실을 초래할 수 있는 핵 시설의 원자력 반응로 제어, 항공기 자동 비행 제어, 항공
관제, 대중 교통 제어 시스템, 생명 유지를 위한 의료 기기, 무기 시스템의 미사일
발사 제어 등과 같이 매우 위험한 환경(이하 "절대 안전이 필요한 용도)에서 사용할
목적으로 설계, 개발 및 제조된 것은 아닙니다.
절대 안전이 필요한 용도에 맞는 충분한 안전을 보장하지 않고는 이 제품을 사용하지
말아야 합니다. 
아울러 PFU(또는 기타 계열사)는 제품을 절대 안전이 필요한 용도로 사용함으로써
발생한 고객 및/또는 제3자의 청구 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.


------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows 및 Windows NT는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft
Corporation의 등록 상표입니다.
기타 회사 이름 및 제품 이름은 개별 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
