         --------------------------------------------------------
                   TWAIN Datenquelle Software
                        < 32-bit version >
                           LIESMICH Datei
                           18. Juli, 2003
                         Version 9.11.32.0
         --------------------------------------------------------

                Copyright (C) PFU LIMITED 1994-2003



Bitte lesen Sie diese Datei bevor Sie das Produkt benutzen.  Diese Datei 
enthält wichtige Hinweise und ebenso die aktuellsten Zusatzinformationen,
die nicht in der Online-Hilfe beinhaltet sind.

------------------------------------------------------------------------
Inhalt 
------------------------------------------------------------------------
1. Systemanforderungen
2. Installation
3. Hinweise zur Energieverwaltung
4. Wenn Sie den von Adaptec hergestellten SCSI-Adapter benutzen
5. Hinweise für den Anschluss von zwei oder mehreren Scanner-Geräten an den
   selben PC.
6. Hinweise zum Duplex-Scannen
7. Hinweise zur Bestimmung des Scanbereiches 
8. Hinweise zu Papierstaus 
9. Hinweise zu 256 und 8 Farben
10. Vorsicht bei der Automatische Größen- und Fehlwinkelerkennung
11. Hinweise zur automatische Papiergrößenerkennug
12. Während des Scannens wird das Gerät abgeschalten
13. Hinweise zum System Font
14. Hinweise zur SCSI BIOS Einstellung
15. Hinweise zur Auftragskontrolle im Speicherverwaltungs-Modus
16. Nutzung in Hochsicherheitsbereichen

-------------------------------------------------------------
1. Systemanforderungen
-------------------------------------------------------------

Diese Software benötigt folgende Umgebungsvoraussetzungen
 1) Zebtraleinheit
     Intel(R) Pentium(R) Prozesser oder kompatible Prozessoren
     die von SCSI-2 oder USB 1.1 unterstützt werden. 
     
  2) Betriebssystem
     - Microsoft(R) Windows(R) 98
     - Microsoft(R) Windows(R) 98 zweite Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) Me
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional


-------------------------------------------------------------
2. Installation
-------------------------------------------------------------

 - Für den auf der CD-ROM/CD-R Media vorhandenen Installer
   Legen Sie die CD-ROM ein und folge Sie ab dem Startdialog den Bildschirmanweisungen.

 - Wenn der Istaller über Internet oder ein anderes Medium benutzt wird
   Führen Sie "setup.exe" aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

 - Der Benutzer muss sich als Benutzer mit Administrationsprivilegie einloggen.
   Für Informationen über das einloggen mit der entsprechenden Autorität, kontaktiere 
   Sie den Systemadmiistrator.


-----------------------------------------------------------------
3. Hiweise zur Energieverwaltung
-----------------------------------------------------------------

Wenn der PC in den Energiesparmodus übergeht oder sich aufhängt/wieder mit der 
Verarbeitung beginnt,während der Scanner Dokumente einliest, wird der folgende 
Scanvorgang unter Umständen nicht korrekt ausgeführt.
In diesem Fall, booten Sie den Scanner erneut und wiederholen den Scanvorgang.


----------------------------------------------------------------
4. Wenn Sie den von Adaptec hergestellten SCSI-Adapter benutzen 
----------------------------------------------------------------

Die TWAIN Datenquelle unterstützt die die unten aufgeführten, von Adaptec 
hergestellten SCSI-Adapter

 - SCSI Karte 19160 (ASC-19160 für den PCI Bus)
 - SCSI Karte 2910C (AHA-2910C für den PCI Bus)
 - SCSI Karte 2940AU (AHA-2940AU für den PCI Bus)
 - PCI Ultra SCSI Master Kit (AHA-2940U für den PCI Bus)
 - SlimSCSI 1460 (APA-1460A/AHA-1460B für den PCMCIA bus)

fi-4990C und fi-4860C wurden nur für den

 - Kofax Adrenaline 650i

SCSI-Adapter getestet.

--------------------------------------------------------------------------------------
5. Hinweise für den Anschluss von zwei oder mehreren Scanner-Geräten an den selben PC
--------------------------------------------------------------------------------------

Mit Windows2000, Unterstützt diese Software nicht mehrfache Geräte.
Wenn zwei oder mehr Geräte an einen PC angeschlossen werden, verwenden Sie Version 
8.10 Dieser Software, welche die ASPI-Schnittstelle benutzt.

Wenn die USB-Schnittstelle verwendet wird, unterstützt diese Software nicht mehrfache 
Geräte.


---------------------------------------------------
6. Hinweise zum Duplex-Scannen
---------------------------------------------------

um die Duplex-Funktion dieser Software zu nutzen, muss die Anwendung die Sie benutzen 
die "fortlaufend Scannen" Funktion unterstützen.

Folgendermaßen können die Duplex-Bilddaten abhängig von der Anwendung nicht gescannt 
werden, auch wenn Duplex-Scannen ausgewählt ist. 


---------------------------------------------------
7. Hinweise zur Bestimmung des Scanbereiches
---------------------------------------------------

Der Scanbereich kann mit drei verschiedenen Einheiten bestimmt werden: Millimeter 
(mm), Inch, und Pixel. Bitte beachte Sie jedoch, dass der Scanbereich eine 
Fehlabweichung von maximal 32 Pixeln pro Zeile (für jede Einheit) aufweisen kan. 


---------------------------------------------------
8. Hinweise zu Papierstaus
---------------------------------------------------

Wenn es zu einem Papierstau kommt, wird folgende Fehlermeldung abgezeigt: 
"Papierstau" wird angezeigt.
 
Nachdem das eingeklemmte Dokumet entfern wurde und die OK Taste im Fehlermeldungs-
dialog gedrückt wurde, ist die Software wieder Eingabebereit und das Scannen kann
gestartet werden.

Für das Simplex-Scannen (Duplex-Scannen ist nicht ausgewählt) kann es vorkommen, 
dass ein extra Dokument mit dem Drücken der Ok Taste ausgegeben wird wenn es zu einem
Papierstau kommt während das erste (obere) Dokument gescannt wird. 
In diesem Fall legen Sie das extra ausgegebene Dokument zurück auf den Stapel und 
starten Sie den Scanvorgang erneut.

---------------------------------------------------
9. Hinweise zu 256 und 8 Farben
---------------------------------------------------

Diese Software unterstützt 256 und 8 Farben. Wir wissen dass einige 
Softwareanwendungen diese beiden Funktionen nicht unterstützen.
Zu diesen zähle: 
Adobe PhotoShop und Adobe Acrobat, die nur ein schwarzes Bild erzeugen.
Wie empfehlen Ihnen,  Image Professional 2.6 oder Bildverarbeitungsprogramme im 
Windows BS und ScandAll2001 V.4.0 (oder später) für diese beiden Farbfunktionen zu 
verwenden. Oder benutzen Sie nicht den 256 und 8 Farbmodus, wenn Sie diesen nicht 
benötigen.


---------------------------------------------------
10. Vorsicht bei der Automatische Größen- und Fehlwinkelerkennung
---------------------------------------------------

Dieser Treiber unterstützt die automatische Papiergrößen- und Fehlwinkelerkennung. 
Bitte beachten Sie, daß einige Anwendungen diese Funktionen nicht unterstützen und 
somit unter Umständen nicht richtig arbeiten oder das Bildergebnis verfälschen. Bei 
folgenden Anwendungen wurden Probleme festgestellt:
  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat
Sollten Sie diese benutzen, deaktivieren Sie bitte die Automatische Papiergrößen- 
und Fehlwinkelerkennung.


---------------------------------------------------
11. Hinweise zur automatische Papiergrößenerkennug
---------------------------------------------------

Wenn Rasterbild (Halbton), SEE oder der automatische Separations-Modus ausgewählt 
und die automatische Papiergrößenerkennung aktiviert ist.
Es hängt davon ab, ob schwarze/weiße Pixel und die Papiergröße während des Scannens 
erkannt werden. Wenn weiße Pixel erkannt werden, erstellt dies für gewöhnlich wie 
erwartet korrekte Bilder. Ansonsten können keine korrekten Bilder erstellt werden, 
die von einem schwarzen Rahmen umgeben sind. Das ist die Natur von Halbton, SEE und 
der automatischen Separation, dass Bilder mit schwarzen und weißen Pixeln gefüllt 
werden. Und dies ist ebenso die Begrenzung der automatischen Papiergrößenerkennung.


-----------------------------------------------------
12. Während des Scannens wird das Gerät abgeschalten
-----------------------------------------------------

Wenn während des Scannens das Netz- oder Schnittstellenkabel entfernt wird, beendet 
dies die Software auf eine nicht zulässige Weise.
Entfernen Sie daher diese nicht während des Scannens.


---------------------------------------------------
13. Hinweise zum System Font
---------------------------------------------------

Einige Strings von Dialogfeldern dieser Software werden abgeschnitten, Wenn der
System-font in GROß oder GRÖßER geädert wird. Dies hängt vom benutzten BS und dem 
Grafikbeschleuniger und den Anzeigen Treibern ab. 
In diesem Fall, wählen Sie einen kleineren System Font für eine normale Anzeige.   


---------------------------------------------------
14.  Hinweise zur SCSI BIOS Einstellung
---------------------------------------------------

Wenn Sie die Software benutzen, muss ebenso die Einstellung für "VERBIDUNG ABBRECHEN" 
der SCSI-Karte gültig sein.

Wenn Sie die in "4" beschriebenen SCSI-Karten verwenden, ist diese Änderung nicht 
nötig, da die Standarteinstellung bereits auf "VERBINDUNG ABBRECHEN Aktiviert" 
gesetzt ist.
  
Für Details bezüglich der Einstellungs-Verfahrensweise, siehe das der benutzten 
SCSI-Karte beigefügte Handbuch.   


----------------------------------------------------------------
15. Hinweise zur Auftragskontrolle im Speicherverwaltungs-Modus
----------------------------------------------------------------

Für einige Scanner-Geräte (fi-4860C, fi-4990C, und M4099D), erscheint "Beide Speicher 
benutzen" oder "Speicher des Scaners benutzen" im "Speicherverwaltungs-Modus" des 
Software Optionsdialoges. Aber wenn "Beide Speicher benutzen" oder "Speicher des 
Scanners benutzen" ausgewählt ist, wird die "Auftragskontroll" Einstellung im selben 
Optionsdialog ignoriert.


---------------------------------------------------
16. Nutzung in Hochsicherheitsbereichen
---------------------------------------------------

Dieses Produkt wurde zur allgemeinen Verwendung entworfen, entwickelt und 
hergestellt, insbesondere für folgende Bereiche: In allgemeinen Büroeinrichtugen, 
zum persönlichen Gebrauch und im Haushalt.
Das Produkt wurde NICHT für den Einsatz in Umgebunge entworfen, entwickelt und 
hergestellt, in denen besonders hohe Risiken bestehen, wie Gefahr für Leib und Leben 
oder andere Gefahren, für die extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind 
und die andernfalls zu Todesfolge, Personenschäden oder sonstigen Verlusten führen 
könnten (im Folgenden "Verwendung in Hochsicherheitsbereichen" genannt). 
Zu diesen Umgebungen gehören u. a. (aber nicht darauf beschränkt) Kontrollsysteme 
für Kontrollreaktoren, Flugzeugsteuerungen, Steuerungen für den Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsmitteln, lebenserhaltende Systeme und 
Waffensteuerungssysteme.
Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS, ohne sichergestellt zu haben, dass alle 
Sicherheitsvorkehrungen in ausreichendem Maße getroffen wurden, so dass sie den 
Anforderungen für die Verwendung in Hochsicherheits-bereichen entsprechen. Sollten 
Sie dieses Produkt in Hochsicherheitsbereichen verwenden wollen, setzen Sie sich vor 
dem Gebrauch mit unserem zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.
PFU LIMITED übernimmt keine Verantwortung und Haftung für Schäden, die durch den 
Gebrauch dieses Produkts durch den Benutzer in Hochsicherheitsanwendungen entstanden 
sind und ferner werden keine Ansprüche auf Entschädigung durch den Benutzer oder einer 
dritte Partei anerkannt.
-----------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft 
Corporation in the United States und/oder anderen Ländern.
Andere Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der 
jeweiligen Firmen. 

