         --------------------------------------------------------
        Logiciel de gestion de la source de données TWAIN
                        < version 32 bits >
                         Fichier README
                         4 août 2005
                         Version 9.11.47.5 (a) 
         --------------------------------------------------------

          Copyright (C) PFU LIMITED 1995-2005


Veuillez lire ce fichier avant d'utiliser le produit.  Ce fichier comprend 
des remarques importantes ainsi que les informations les plus récentes 
non comprises dans l'aide en ligne.

------------------------------------------------------------------------
Table des matières 
------------------------------------------------------------------------

1. Configuration système requise
2. Installation
3. Remarques concernant la gestion de l'alimentation
4. Utilisation de l'adaptateur SCSI Adaptec
5. Remarques concernant le raccordement de plusieurs scanners au même PC
6. Remarques concernant la fonctionnalité de numérisation recto verso
7. Remarques concernant la spécification de la zone de balayage 
8. Remarques concernant les bourrages de papier
9. Remarques concernant la numérisation en 256 et en 8 couleurs
10. Détection automatique de la taille et du désalignement 
11. Remarques concernant la détection automatique du format de page
12. Remarques concernant les coupures d'alimentation en cours de numérisation
13. Remarques concernant la police système
14. Remarques concernant les paramètres du BIOS SCSI
15. Remarques concernant le contrôle des tâches en mode mémoire cache
16. Utilisation hautement sécuritaire obligatoire


-------------------------------------------------------------
1. Configuration système requise
-------------------------------------------------------------

Ce logiciel fonctionne dans les environnements suivants :

  1) UC
      Processeur Pentium(MD) d'Intel (MD) ou processeur compatible 
      avec les adaptateurs SCSI-2 ou USB 1.1
     
  2) Système d'exploitation
      - Microsoft(MD) Windows(MD) 98
      - Microsoft(MD) Windows(MD) 98 Second Edition
      - Microsoft(MD) Windows(MD) Me
      - Microsoft(MD) Windows(MD) 2000 Professionnel
      - Microsoft(MD) Windows(MD) XP Édition familiale
      - Microsoft(MD) Windows(MD) XP Professionnel


-------------------------------------------------------------
2. Installation
-------------------------------------------------------------

 - Si vous utilisez l'installateur fourni sur CD-ROM :
   Insérez le CD-ROM et suivez les instructions présentées dans la boîte de dialogue 
   de démarrage.

 - Si vous avez obtenu l'installateur par la voie du Web ou s'il figure sur un autre 
   support :
   Exécutez setup.exe et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

 - L'utilisateur doit ouvrir une session en tant qu'administrateur.
   Pour des détails sur l'ouverture de session en tant qu'administrateur, contactez 
   l'administrateur système.


---------------------------------------------------
3. Remarques concernant la gestion de l'alimentation 
---------------------------------------------------

Si un PC passe au mode d'attente ou de suspension/reprise lorsque le scanner numérise 
des documents, la numérisation suivante ne s'effectue généralement pas correctement. 
Dans ce cas, veuillez redémarrer le scanner et reprendre la numérisation.


-------------------------------------------------------------
4. Utilisation de l'adaptateur SCSI Adaptec 
-------------------------------------------------------------

La source de données TWAIN est compatible avec les adaptateurs SCSI Adaptec suivants :

 - Carte SCSI 19160 (ASC-19160 pour bus PCI)
 - Carte SCSI 2910C (AHA-2910C pour bus PCI)
 - Carte SCSI 2940AU (AHA-2940AU pour bus PCI)
 - PCI Ultra SCSI Master Kit (AHA-2940U pour bus PCI)
 - SlimSCSI 1460 (APA-1460A/AHA-1460B pour bus PCMCIA)

Les modèles fi-4990C et fi-4860C ont en outre été vérifiés avec l'adaptateur SCSI suivant :

 - Kofax Adrenaline 650i


---------------------------------------------------
5. Remarques concernant le raccordement de plusieurs scanners au même PC
---------------------------------------------------

Sous Windows 2000, ce logiciel ne prend pas en charge plusieurs périphériques.
Si plusieurs périphériques sont raccordés au même PC, installez la version 8.10 de 
ce logiciel (elle utilise l'interface ASPI).

Ce logiciel ne prend pas en charge plusieurs périphériques raccordés à une interface 
USB.


---------------------------------------------------
6. Remarques concernant la fonctionnalité de numérisation recto verso
---------------------------------------------------

Pour que vous puissiez utiliser la fonctionnalité de numérisation recto verso, votre 
application doit prendre en charge la numérisation en continu des images.

Par conséquent, la numérisation recto verso peut être impossible avec certaines 
applications même si elle activée. 


---------------------------------------------------
7. Remarques concernant la spécification de la zone de balayage
---------------------------------------------------

La zone de balayage peut être spécifiée à l'aide de trois unités : le millimètre (mm), 
le pouce et le pixel. Cependant, veuillez remarquer qu'un écart maximal de 32 pixels 
est possible pour chaque ligne. 


---------------------------------------------------
8. Remarques concernant les bourrages de papier 
---------------------------------------------------

Lorsqu'un bourrage papier survient, un message d'erreur à cet effet s'affiche.
 
Retirez le papier coincé et cliquez sur OK dans la boîte présentant le message d'erreur  
pour réinitialiser le logiciel et reprendre la numérisation. 

En mode de numérisation recto (le mode recto verso n'est pas sélectionné), si bourrage 
papier survient lorsque la partie supérieure d'une page est en cours de numérisation, 
une page supplémentaire peut être éjectée lorsque vous cliquez sur bouton OK dans 
la boîte de dialogue présentant le message d'erreur. Dans ce cas, remettez la page 
éjectée dans le bac d'alimentation et tentez de reprendre la numérisation.


---------------------------------------------------
9. Remarques concernant la numérisation en 256 et en 8 couleurs
---------------------------------------------------

Ce logiciel prend en charge 256 et 8 couleurs. Cependant, certaines applications ne 
prennent pas en charge ces profondeurs de couleur. En particulier, Adobe Photo Shop 
et Adobe Acrobat les interprètent mal et produisent des images noires. Sous les 
systèmes d'exploitation Windows, nous vous recommandons d'utiliser Image 
Professional 2.6, Imaging ou ScandAll2001 V.4.0 (ou plus évoluée) lorsqu'une de ces 
deux profondeurs de couleur est sélectionnée. Vous pouvez aussi éviter d'utiliser 
256 et 8 couleurs si vous n'en avez pas besoin.


---------------------------------------------------
10. Détection automatique de la taille et du désalignement 
---------------------------------------------------

Ce pilote intègre une fonction qui détecte automatiquement le désalignement d'un 
document et le corrige à la sortie. Cependant, certaines applications ne supportent 
pas cette fonction et peuvent ne pas fonctionner correctement ou produire une image 
altérée. Les applications suivantes posent problème; si vous les utilisez, désactivez 
la fonction [Détection automatique de la taille et du désalignement] : 
 - Adobe Photoshop
 - Adobe Acrobat


---------------------------------------------------
11. Remarques concernant la détection automatique du format de page
---------------------------------------------------

Si vous utilisez la fonctionnalité Demi-teintes, SSE ou Séparation automatique 
lorsque la détection automatique du format de page est active, il peut y avoir conflit 
entre une des trois premières fonctionnalités et la dernière. 
Si les pixels blancs sont adéquatement détectés, l'image produite est généralement 
correcte. Sinon, l'image est entourée d'un cadre noir. Ce problème est dû à la nature 
des fonctionnalités Demi-teintes, SEE et Séparation automatique, qui assurent le 
remplissage avec des pixels noirs et blancs, ainsi qu'aux limitations de la 
fonctionnalité de détection automatique du format de page.



---------------------------------------------------
12. Remarques concernant les coupures d'alimentation en cours de numérisation
---------------------------------------------------

Si le cordon d'alimentation ou le câble d'interface du scanner est débranché en cours 
de numérisation, l'exécution de ce logiciel peut prendre fin anormalement. Par 
conséquent, vous ne devez pas les débrancher pendant que le scanner fonctionne.


---------------------------------------------------
13. Remarques concernant la police système
---------------------------------------------------

Dans les boîtes de dialogue de ce logiciel, certaines chaînes sont tronquées lorsque 
la police système sélectionnée est trop grande. Ce problème dépend du système 
d'exploitation, de l'accélérateur graphique et du pilote d'affichage que vous 
utilisez. Sélectionnez une police système plus petite pour résoudre ce problème.


---------------------------------------------------
14.  Remarques concernant les paramètres du BIOS SCSI
---------------------------------------------------

Lorsque vous utilisez ce logiciel, la valeur du paramètre DISCONNECT de l'adaptateur 
SCSI doit être valide.

Pour les adaptateurs SCSI décrits à la section 4 précédente, il n'est pas nécessaire 
de régler ce paramètre, car la valeur "Enable" est fixée par défaut.
  
Pour des détails sur le réglage de ce paramètre, veuillez consulter le manuel 
d'instructions fourni avec votre adaptateur SCSI.   


---------------------------------------------------
15. Remarques concernant le contrôle des tâches en mode mémoire cache
---------------------------------------------------

Avec les scanners fi-4860C, fi-4990C et M4099D, les options [Utiliser les deux 
mémoires] ou [Utiliser la mémoire du scanner] sont accessibles en mode mémoire dans 
la boîte de dialogue présentant les options du logiciel. Cependant, si l'option 
[Utiliser les deux mémoires] ou [Utiliser la mémoire du scanner] est sélectionnée, 
l'option [Contrôle des tâches] est ignorée dans cette boîte de dialogue.


---------------------------------------------------
16. Utilisation hautement sécuritaire obligatoire
---------------------------------------------------

Ce produit a été conçu, développé et fabriqué pour des utilisations générales, 
comprenant, notamment, l'utilisation générale dans des bureaux, l'utilisation 
personnelle, l'utilisation à domicile et l'utilisateur courante en milieu industriel. 
Cependant, ce produit n'a pas été conçu, développé et fabriqué pour l'utilisation 
dans des environnements pouvant présenter des risques et des dangers pour la vie à 
moins que des mesures de sécurité extrêmement contraignantes soient prises, peuvent 
directement conduire à la mort, à des blessures personnelles, à des dommages physiques 
graves ou à toute autre perte, notamment, les centres de commande des réacteurs 
nucléaires dans les installations atomiques, les installations de contrôle 
automatique du trafic aérien, les installations de contrôle du trafic aérien, les 
centres de contrôle des opérations de transport de masse, les installations 
d'instrumentation médicale de soutien vital et les centres de contrôle du lancement 
des missiles des systèmes d'armement. Vous ne devez pas utiliser ce produit sans 
prendre les mesures requises pour assurer une utilisation hautement sécuritaire. En 
outre, PFU (ou toute autre société affiliée) n'est pas responsable envers le client 
ou tout tiers de tout dommage ou réclamation associé à l'utilisation hautement 
sécuritaire obligatoire du produit.


------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de société ou de produit sont 
des marques de commerce ou des marques déposées d'entreprises individuelles.

