CMOSMap 1.6.4, BC, 16, 16, BIOS, 10h, a3h, Port72

CompressedSetupDataSegment 9cb4h
MainMenu 432fh
CMOSName CMOS_DisketteA, change, 010h, 004h, 004h, 004h
CMOSName CMOS_DisketteB, change, 010h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_BMCPwrExec, reboot, 01bh, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_CRTRequired, reboot, 01bh, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_KbdRequired, reboot, 01bh, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_UsbLegacy, reboot, 01bh, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice4, reboot, 01dh, 000h, 004h, 008h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice3, reboot, 01dh, 004h, 004h, 00ch
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice2, reboot, 01eh, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice1, reboot, 01eh, 004h, 004h, 006h
CMOSName CMOS_NumLock, reboot, 02bh, 000h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_PS2Mouse, change, 02bh, 001h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_UserPwdChange, reboot, 02bh, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ServerMode, reboot, 02bh, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_FloppyRequired, reboot, 02bh, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PostBootFailRequired, reboot, 02bh, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_iSCSIEnabled, reboot, 035h, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ENET2_PLANAR_ENABLE, critical, 039h, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ENET1_PLANAR_ENABLE, critical, 039h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_DCSlot1_ENABLE, reboot, 039h, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ExpressA0, reboot, 039h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ExpressA1, reboot, 03ch, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ExpressB0, reboot, 03ch, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryConfig, change, 03ch, 006h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow0Disable, change, 049h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow1Disable, change, 049h, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow2Disable, change, 04ah, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow3Disable, change, 04ah, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow4Disable, change, 04bh, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow5Disable, change, 04bh, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_StopOnError, reboot, 04ch, 000h, 002h, 001h
CMOSName CMOS_MemoryRow6Disable, change, 04ch, 002h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow7Disable, change, 04dh, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_BMCWatchdog, reboot, 069h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_BMCPOSTWDTimeout, reboot, 06ch, 000h, 008h, 005h
CMOSName CMOS_BMCSerialConfig, reboot, 06dh, 000h, 002h, 002h
CMOSName CMOS_DisketteController, change, 073h, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_INT_19H, reboot, 076h, 000h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_VIDEO_PLANAR_ENABLE, nochange, 077h, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_DCSlot2_ENABLE, reboot, 077h, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_DCSlot3_ENABLE, reboot, 077h, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SerialA, change, 077h, 004h, 003h, 001h
CMOSName CMOS_SerialB, change, 077h, 007h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_IDEControllerPrimary, change, 078h, 006h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_IDEControllerSecondary, change, 078h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_IDERaid, change, 079h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_OnDemand, reboot, 079h, 002h, 008h, 0ffh
CMOSName CMOS_ForcePR, change, 07ah, 002h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_TM2Vid, change, 07ah, 004h, 008h, 000h
CMOSName CMOS_TM2Ratio, change, 07bh, 004h, 008h, 0ffh
CMOSName CMOS_ENET_PXE_ENABLE, reboot, 085h, 005h, 002h, 001h
CMOSName CMOS_PXE_NICSelect_Enable, reboot, 085h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SP_PXE_ENABLE, reboot, 086h, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQAValue, change, 087h, 006h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQBValue, change, 088h, 003h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQCValue, change, 089h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQDValue, change, 089h, 005h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQEValue, change, 08ah, 002h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQFValue, change, 08ah, 007h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQGValue, change, 08bh, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQHValue, change, 08ch, 001h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PCIMLT1, reboot, 08ch, 006h, 008h, 040h
CMOSName CMOS_ReportUserDisabledPCIDevices, reboot, 08dh, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PCIBootPriority, change, 08dh, 007h, 008h, 000h
CMOSName CM_VIRUS_DETECT, change, 08fh, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_WakeOnLAN, reboot, 092h, 002h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleEnable, reboot, 092h, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleComPort, reboot, 092h, 004h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleBaud, reboot, 092h, 007h, 003h, 001h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleDataBits, reboot, 093h, 002h, 003h, 003h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleParity, reboot, 093h, 005h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleStopBits, reboot, 094h, 000h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleEmulation, reboot, 094h, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleKybdEmul, reboot, 094h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleBootEnable, reboot, 094h, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleFlowCtrl, reboot, 094h, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_HookedInt8forAdaptec, reboot, 094h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_QuietBoot, reboot, 095h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_UsbDisk, reboot, 0a0h, 000h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_UsbBootDiskPersist, reboot, 0a3h, 000h, 008h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot1, reboot, 086h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot2, reboot, 086h, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot3, reboot, 086h, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot4, reboot, 086h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot5, reboot, 087h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot6, reboot, 087h, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot7, reboot, 087h, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot8, reboot, 087h, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot9, reboot, 087h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot10, reboot, 087h, 005h, 001h, 000h
CMOSChecksum 010h, 02dh, 02fh, 02eh
CMOSChecksum 07fh, 07fh, 03bh, 03ah
