CMOSMap 1.6.4, GG, 26, 26, BIOS, 10h, a3h, Port72
CompressedSetupDataSegment A854h
MainMenu 5E08h
CMOSName CMOS_DisketteA, change, 010h, 004h, 004h, 004h
CMOSName CMOS_DisketteB, change, 010h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice4, critical, 011h, 000h, 004h, 006h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice3, critical, 011h, 004h, 004h, 008h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice2, critical, 013h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice1, critical, 013h, 004h, 004h, 00ch
CMOSName CMOS_CRTRequired, reboot, 01bh, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_KbdRequired, reboot, 01bh, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_UsbLegacy, reboot, 01bh, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice4, reboot, 01ch, 000h, 004h, 008h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice3, reboot, 01ch, 004h, 004h, 00ch
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice2, reboot, 01dh, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice1, reboot, 01dh, 004h, 004h, 006h
CMOSName CMOS_ServerMode, reboot, 02ah, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PS2Mouse, change, 02ah, 004h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_NumLock, reboot, 02ah, 005h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_FloppyRequired, reboot, 02ah, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PostBootFailRequired, reboot, 02ah, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_XDBitFeature, reboot, 033h, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryConfig, change, 035h, 002h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_MfgMemoryTest, change, 037h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow0Disable, change, 045h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow1Disable, change, 045h, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow2Disable, change, 046h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow3Disable, change, 046h, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow4Disable, change, 047h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow5Disable, change, 047h, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow6Disable, change, 048h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_MemoryRow7Disable, change, 048h, 004h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_JacksonTechnology, critical, 04dh, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_DisketteController, change, 073h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_BootDevice, reboot, 073h, 005h, 004h, 00fh
CMOSName CMOS_IDEControllerPrimary, change, 074h, 001h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_IDEControllerSecondary, change, 074h, 002h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_StopOnError, change, 075h, 006h, 002h, 001h
CMOSName CMOS_INT_19H, change, 076h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ENET2_PLANAR_ENABLE, critical, 079h, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ENET1_PLANAR_ENABLE, critical, 079h, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SCSI_PlanarRaidFormer, change, 079h, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SCSI_PlanarRaidPresent, change, 079h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SCSI_PLANAR_ENABLE, critical, 079h, 003h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_Slot1_ENABLE, reboot, 079h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_Slot2_ENABLE, reboot, 07ah, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_Slot3_ENABLE, reboot, 07ah, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_Slot4_ENABLE, reboot, 07ah, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_QuietBoot, reboot, 07ah, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SerialB, change, 07ah, 004h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_SPABF, reboot, 07ah, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_FEOverride, reboot, 07ch, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SPVD, reboot, 07ch, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SerialADevNodeIrq, reboot, 07ch, 003h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_ENET_PXE_PRIORITY, reboot, 07eh, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_SerialBDevNodeIrq, reboot, 082h, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_SerialA, change, 084h, 004h, 003h, 001h
CMOSName CMOS_ENET_PXE_ENABLE, reboot, 084h, 007h, 002h, 003h
CMOSName CMOS_PciPIRQAIrq, reboot, 085h, 001h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQBIrq, reboot, 085h, 006h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQCIrq, reboot, 086h, 003h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQDIrq, reboot, 087h, 000h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQEIrq, reboot, 087h, 005h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQFIrq, reboot, 088h, 002h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQGIrq, reboot, 088h, 007h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PciPIRQHIrq, reboot, 089h, 004h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_PCIMLT1, reboot, 08ah, 001h, 008h, 040h
CMOSName CMOS_PCIBootPriority, change, 08bh, 005h, 004h, 000h
CMOSName CM_VIRUS_DETECT, change, 08dh, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_CpuL3Cache, change, 08dh, 002h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_SplitLock, change, 08dh, 003h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_SystemCacheType, nochange, 08eh, 001h, 002h, 002h
CMOSName CMOS_WakeOnLAN, reboot, 092h, 003h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleEnable, reboot, 092h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleComPort, reboot, 092h, 005h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleBaud, reboot, 093h, 000h, 003h, 001h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleDataBits, reboot, 093h, 003h, 003h, 003h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleParity, reboot, 093h, 006h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleStopBits, reboot, 094h, 001h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleEmulation, reboot, 094h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleKybdEmul, reboot, 094h, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleBootEnable, reboot, 094h, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleFlowCtrl, reboot, 094h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_HookedInt8forAdaptec, reboot, 095h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_UsbDisk, reboot, 0a0h, 000h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_UsbBootDisk, reboot, 0a0h, 001h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_UsbBootDiskPersist, reboot, 0a3h, 000h, 008h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot1, reboot,  08Bh, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot2, reboot,  08Bh, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot3, reboot,  08Bh, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot4, reboot,  08Bh, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_BMCSerialConfig, reboot, 04Eh, 002h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_BMCSerialShareConfig, reboot, 04Eh, 004h, 002h, 000h
CMOSChecksum 10h, 2dh, 2fh, 2eh
CMOSChecksum 7fh, 7fh, 6ah, 69h
