CMOSMap 1.6.3, ZY, 26, 26, BIOS, 1bh, a9h, Port72
CompressedSetupDataSegment 4544h
MainMenu 48E2h
CMOSName CMOS_NumLock, reboot, 01bh, 007h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice4, reboot, 01dh, 000h, 004h, 008h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice3, reboot, 01dh, 004h, 004h, 00ch
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice2, reboot, 01eh, 000h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_AlternateBootDevice1, reboot, 01eh, 004h, 004h, 006h
CMOSName CMOS_PS2Mouse, reboot, 029h, 004h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice4, critical, 029h, 005h, 004h, 006h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice3, critical, 02ah, 001h, 004h, 008h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice2, critical, 02ah, 005h, 004h, 000h
CMOSName CMOS_PrimaryBootDevice1, critical, 02bh, 001h, 004h, 00ch
CMOSName CMOS_IOMMU_PLANAR_ENABLE, critical, 02bh, 005h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_FloppyRequired, change, 02bh, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PostBootFailRequired, reboot, 02bh, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_StopOnError, reboot, 04ch, 000h, 002h, 001h
CMOSName CMOS_INT_19H, critical, 076h, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_NV_CS_SpareCTL, change, 079h, 000h, 005h, 000h
CMOSName CMOS_ENET1_PLANAR_ENABLE, reboot, 089h, 005h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_ENET2_PLANAR_ENABLE, reboot, 089h, 006h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_SCSI_PLANAR_ENABLE, critical, 089h, 007h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_HPET_PLANAR_ENABLE, critical, 08ah, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_MCFG_PLANAR_ENABLE, critical, 08ah, 001h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_SATA_PLANAR_ENABLE, critical, 08ah, 004h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_SerialA, change, 08ah, 005h, 003h, 001h
CMOSName CMOS_SerialB, change, 08bh, 000h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_ENET_PXE_ENABLE, change, 09ch, 000h, 002h, 001h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot1, change, 09ch, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot2, change, 09ch, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot3, change, 09ch, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot4, change, 09ch, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot5, change, 09dh, 000h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot6, change, 09dh, 001h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ROMControlSlot7, change, 09dh, 002h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_ReportUserDisabledPCIDevices, change, 09dh, 003h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_PCIBootPriority, critical, 09dh, 004h, 007h, 000h
CMOSName CMOS_UsbDisk, reboot, 0a0h, 000h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_WakeOnLAN, reboot, 0a7h, 003h, 001h, 001h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleEnable, reboot, 0a7h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleComPort, reboot, 0a7h, 005h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleBaud, reboot, 0a8h, 000h, 003h, 001h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleDataBits, reboot, 0a8h, 003h, 003h, 003h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleParity, reboot, 0a8h, 006h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleStopBits, reboot, 0a9h, 001h, 003h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleEmulation, reboot, 0a9h, 004h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleKybdEmul, reboot, 0a9h, 005h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleBootEnable, reboot, 0a9h, 006h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_RemoteConsoleFlowCtrl, reboot, 0a9h, 007h, 001h, 000h
CMOSName CMOS_BMCSerialShareConfig, reboot, 079h, 005h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_BMCSerialConfig, reboot, 078h, 005h, 002h, 000h
CMOSName CMOS_NV_ChipKill, reboot, 072h, 003h, 001h, 000h
CMOSChecksum 10h, 2dh, 2fh, 2eh
CMOSChecksum 7fh, 7fh, 3ah, 39h
