## チェックサムの確認

チェックサムの確認方法は、以下の通りです。

- 本体パネルで確認する方法

> セットの電源を切り、【NR】＋【MIC】を押しながら電源ONとする。

> リレーの音がして、メイン周波数表示部にCPUのチェックサム（4桁）と

> サブ周波数表示部にDSPのチェックサム（8桁）が表示される。

> この時、マルチエンコーダをまわすと以下の表示が切り替わる。

> 表示 | ATリレー
> チェックサム表示を行う | メーク
> LCD、LEDを全点灯する | リリース

- RC-2000で確認する方法

> セットの電源を切り、【F4】＋【F5】を押しながら電源ONとする。

> リレーの音がして、メイン周波数表示部にCPUのチェックサム（4桁）と

> サブ周波数表示部にDSPのチェックサム（8桁）が表示される。

> この時、マルチエンコーダをまわすと以下の表示が切り替わる。

> 表示 | ATリレー
> チェックサム表示を行う | メーク
> LCD、LEDを全点灯する | リリース