OPERation:PROTectingステータスレジスタ

PROTectingステータスレジスタは、保護動作またはリミット動作した場合に、動作内容を示します。

表11　　PROTectincステータスレジスタ（STATus:OPERation:PROTecting）

ビット | ビットの重み | ビット名 | 説明
0 | 1 | OV(Over Voltage Protection) | 過電圧保護の作動
1 | 2 | UV (Under Voltage protection) | 低電圧保護の作動
2 | 4 | OC (Over Current protection) | 過電流保護の作動
3 | 8 | OP (Over Power protection) | 過電力保護の作動
4 | 16 | OT (Over Temperature protection) | 温度過昇保護の作動
5 | 32 | NOT USED | 未使用
6 | 64 | EXT Probrem (External Problem) | アラーム入力の検出
7 | 128 | REV(Reverse Voltage) | 逆接続の検出
8 | 256 | NOT USED | 未使用
9 | 512 | NOT USED | 未使用
10 | 1024 | NOT USED | 未使用
11 | 2048 | NOT USED | 未使用
12 | 4096 | NOT USED | 未使用
13 | 8192 | NOT USED | 未使用
14 | 16384 | USR(User ALARM Input) | アラーム入力の検出（本製品）
15 | 32768 | NOT USED | 常にゼロ

STAT:OPER:PROT

PROTectingステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

問い合わせると、内容はクリアされます。

コマンド

STATus:OPERation:PROTecting[:EVENt]?

レスポンス

PROTectingステータスレジスタのイベントをNR1形式で返します。

STAT:OPER:PROT:COND

PROTectingステータスレジスタの状態を問い合わせます。

問い合わせても内容はクリアされません。

コマンド

STATus:OPERation:PROTecting:CONDtion?

レスポンス

PROTectingステータスレジスタの状態をNR1形式で返します。

STAT:OPER:PROT:ENAB

PROTectingステータスレジスタのイネーブルを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:PROTecting:ENABle <NR1>

STATus:OPERation:PROTecting:ENABle?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

PROTectingステータスレジスタのイネーブルをNR1形式で返します。

STAT:OPER:PROT:PTR

PROTectingステータスレジスタのポジティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:PROTecting:PTRansition <NR1>

STATus:OPERation:PROTecting:PTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

PROTectingステータスレジスタのポジティブトランジションをNR1形式で返します。

STAT:OPER:PROT:NTR

PROTectingステータスレジスタのネガティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:PROTecting:NTRansition <NR1>

STATus:OPERation:PROTecting:NTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

PROTectingステータスレジスタのネガティブトランジションをNR1形式で返します。