メッセージの概説 | コマンドの記述
パラメータ | デフォルトの状態

デフォルトの状態

*RSTコマンド、*RCLコマンド、MEAS:<meter_fn>?コマンド、電源投入時は 表4のように設定されます。

| *RCL： | メモリ（0〜3）に保存した内容を読み出します
| *RST： | イニシャライズ（工場出荷時の状態）します。ただし3個のメモリ内容は変わりません。
| MEAS<meter_fn>?： | 一部をデフォルトにして測定を開始しデータを問い合わせます。

表4　　デフォルトの状態

設定内容 | 設定値 | 単位 | 機能
*RST | *RCL | MEAS?*1 | 電源投入時
IMP:AVER:MOV:COUNT | 1 | メモリ内容に依存 | 1 | POWERスイッチをオフにする直前の設定値 | - | 移動平均化回数
IMP:CURR:AC | 0 | *2 | Arms | 測定交流電流値
IMP:CURR:AC:RAT | 10 | 10 | % | 測定交流電流値（負荷電流に対する比率）
IMP:CURR:AC:FREQ | 20 000 | 20 000 | Hz | 測定周波数
IMP:CURR:PULS:TRAN | 0.01 m | 0.01 m | s | 遮断電流のパルス変化時間
IMP:CURR:PULS:WIDT | 0.01 | 0.01 | s | 遮断電流のパルス幅
IMP:CURR:PULS:DEPT:RAT | 100 | 100 | % | 遮断電流のパルス深さ（負荷電流に対する比率）
IMP:CURR:PULS:DEPT | 0 | 0 | A | 遮断電流のパルス深さ
IMP:SAMP:POS | 0.06 m | 0.06 m | s | サンプリング開始位置
IMP:SAMP:REG | 0.03 m | 0.03 m | s | サンプリング範囲
VOLT:PROT:LOW | -2 | -2 | V | 電圧センシング低電圧保護
VOLT:PROT:LOW:DEL | 4 | 変化しない | s | 電圧センシング低電圧保護作動遅延時間
METH | ACIM | - | インピーダンス測定方式 ACIM：交流インピーダンス法
INP | OFF | 変化しない | OFF | - | ロードオン・オフ
INP:SST:RISE | 0 | メモリ内容に依存 | POWERスイッチをオフにする直前の設定値 | s | ソフトスタート立ち上がり
INP:SST:FALL | 0 | s | ソフトスタート立ち下がり
INP:SENS:VOLT | 1 | - | 電圧測定チャンネル
INP:SENS:CURR | 1 | - | 電流測定チャンネル
SOUR:CURR | 0 | A | PLZ-4W負荷電流
SOUR:CURR:EXT | 0 | A | 外部電子負荷の電流
SOUR:CURR:RANG | HIGH | - | PLZ-4W負荷電流レンジ
SOUR:VOLT | 0 | V | PLZ-4W電圧
SOUR:VOLT:RANG | HIGH | - | PLZ-4W電圧レンジ
SOUR:VOLT:PROT:LOW | -1 | V | PLZ-4W低電圧保護
SOUR:POW:PROT | *3 | W | PLZ-4W過電力保護
FORM:BORD | NORM | 変化しない | NORM | - | データの送信／記録方法 NORM：ビッグエンディアン
FORM:PAGE:STAR | 0 | 0 | s | 転送するデータの起点
FORM:PAGE:LENG | 0.1 | 0.1 | s | 転送するデータの長さ
TRIG:COUN TRIG:SEQ2:COUN | 1 | 1 | 1 | - | トリガカウント
TRIG:TIM TRIG:SEQ2:TIM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | s | トリガホールドオフ
TRIG:SOUR TRIG:SEQ2:SOUR | IMM | IMM | IMM | - | トリガソース IMM：直接

*1. MEAS:<meter_fn>?

*2. 現在の負荷DC電流設定値（SOUR:CURR）×1/10

*3. PLZ-4Wシリーズの定格負荷電流による