サブシステム検索

FETCh | READ | MEASure subsystem | INPut subsystem | SENSe subsystem
SOURce subsystem | STATus subsystem | SYSTem subsystem
TRIGger subsystemm | そのほかのコマンド | IEEE488.2 共通コマンド

FETCh | READ | MEASure subsystem
測定データ問い合わせ
FETC:IMP/FETC:ARR:IMP | インピーダンス測定（絶対値）
FETC:IMP:RES/ FETC:ARR:IMP:RES | インピーダンス測定（レジスタンス）
FETC:IMP:REAC/ FETC:ARR:IMP:REAC | インピーダンス測定（リアクタンス）
FETC:IMP:PHAS/ FETC:ARR:IMP:PHAS | インピーダンス測定（位相角）
FETC:VOLT/ FETC:ARR:VOLT | 電圧測定
FETC:VOLT:CYCL/ FETC:ARR:VOLT:CYCL | インピーダンス測定に同期した電圧測定
FETC:CURR/ FETC:ARR:CURR | 電流測定
FETC:CURR:CYCL/ FETC:ARR:CURR:CYCL | インピーダンス測定に同期した電流測定
新規に測定動作を開始した後に、測定データ問い合わせ
READ:IMP/READ:ARR:IMP | インピーダンス測定（絶対値）
READ:IMP:RES/ READ:ARR:IMP:RES | インピーダンス測定（レジスタンス）
READ:IMP:REAC/ READ:ARR:IMP:REAC | インピーダンス測定（リアクタンス）
READ:IMP:PHAS/ READ:ARR:IMP:PHAS | インピーダンス測定（位相角）
READ::VOLT/ READ:ARR:VOLT | 電圧測定
READ::VOLT:CYCL/ READ:ARR:VOLT:CYCL | インピーダンス測定に同期した電圧測定
READ:CURR/ READ:ARR:CURR | 電流測定
READ:CURR:CYCL/ READ:ARR:CURR:CYCL | インピーダンス測定に同期した電流測定
一部の設定をデフォルトにして、新規に測定動作を開始した後に、測定データ問い合わせ
MEAS:IMP/MEAS:ARR:IMP | インピーダンス測定（絶対値）
MEAS:IMP:RES/ MEAS:ARR:IMP:RES | インピーダンス測定（レジスタンス）
MEAS:IMP:REAC/ MEAS:ARR:IMP:REAC | インピーダンス測定（リアクタンス）
MEAS:IMP:PHAS/ MEAS:ARR:IMP:PHAS | インピーダンス測定（位相角）
MEAS:VOLT/ MEAS:ARR:VOLT | 電圧測定
MEAS:VOLT:CYCL/ MEAS:ARR:VOLT:CYCL | インピーダンス測定に同期した電圧測定
MEAS:CURR/ MEAS:ARR:CURR | 電流測定
MEAS:CURR:CYCL/ MEAS:ARR:CURR:CYCL | インピーダンス測定に同期した電流測定

>>TOP

INPut subsystem
INP | ロードオン／オフ
INP:PROT:CLE | アラームクリア
| INP:SST:FALL | ソフトスタート立ち下がり
INP:SST:RISE | ソフトスタート立ち上がり
| INP:SST:RTIM | 残り時間
INP:SENS:CURR | CURRENT SENSINGチャンネル
INP:SENS:VOLT | VOLTAGE SENSINGチャンネル

>>TOP

SENSe subsystem
IMP:CURR:AC | 測定交流電流
IMP:CURR:AC:RAT | 測定交流電流（比率）
IMP:CURR:AC:FREQ | 測定周波数
IMP:CURR:PULS:DEPT | パルスの深さ（電流）
IMP:CURR:PULS:DEPT:RAT | パルスの深さ
IMP:CURR:PULS:TRAN | パルス変化時間
IMP:CURR:PULS:WIDT | パルス幅
IMP:AVER:MOV:CLE | 移動平均クリア
IMP:AVER:MOV:COUN | 移動平均回数
IMP:SAMP:POS | サンプリング開始位置
IMP:SAMP:REG | サンプリング期間
METH | 測定方式
VOLT:PROT:LOW | 電圧センシング低電圧保護
VOLT:PROT:LOW:DEL | 電圧センシング低電圧保護作動遅延時間

>>TOP

SOURce subsystem
SOUR:CURR | PLZ4Wシリーズの負荷電流
SOUR:CURR:EXT | 外部電子負荷の電流
SOUR:CURR:RANG | PLZ4Wシリーズの電流レンジ
SOUR:VOLT | PLZ4Wシリーズの電圧
SOUR:VOLT:RANG | PLZ4Wシリーズの電圧レンジ
SOUR:VOLT:PROT:LOW | 低電圧保護
SOUR:POW:PROT | 電子負荷DC電圧のPLZ4W OPP作動電力

>>TOP

STATus subsystem
STAT:OPER | イベント*1
STAT:OPER:COND | レジスタの状態*1
STAT:OPER:ENAB | イネーブル*1
STAT:OPER:PTR | ポジティブトランジション*1
STAT:OPER:NTR | ネガティブトランジション*1
STAT:OPER:MEAS | イベント*2
STAT:OPER:MEAS:COND | レジスタの状態*2
STAT:OPER:MEAS:ENAB | イネーブル*2
STAT:OPER:MEAS:PTR | ポジティブトランジション*2
STAT:OPER:MEAS:NTR | ネガティブトランジション*2
STAT:OPER:TRIG | イベント*3
STAT:OPER:TRIG:COND | レジスタの状態*3
STAT:OPER:TRIG:ENAB | イネーブル*3
STAT:OPER:TRIG:PTR | ポジティブトランジション*3
STAT:OPER:TRIG:NTR | ネガティブトランジション*3
STAT:OPER:PROT | イベント*4
STAT:OPER:PROT:COND | レジスタの状態*4
STAT:OPER:PROT:ENAB | イネーブル*4
STAT:OPER:PROT:PTR | ポジティブトランジション*4
STAT:OPER:PROT:NTR | ネガティブトランジション*4
STAT:PRES | ステータスデータを構成
STAT:QUES | イベント*5
STAT:QUES:COND | レジスタの状態*5
STAT:QUES:ENAB | イネーブル*5
STAT:QUES:PTR | ポジティブトランジション*5
STAT:QUES:NTR | ネガティブトランジション*5

*1 | OPERation ステータスレジスタ
*2 | OPERation:MEASuring ステータスレジスタ
*3 | OPERation:TRIGger ステータスレジスタ
*4 | OPERation:PROTecting ステータスレジスタ
*5 | QUEStionable ステータスレジスタ

>>TOP

SYSTem subsystem
| SYST:COMM:SER:PACE | RS232Cフロー制御の条件設定
SYST:ERR | エラー情報読みとり
SYST:LOC | Go To Local
SYST:REM | Remote Enable
SYST:RWL | Local Lock Out
SYST:VERS | 準拠するSCPI 仕様書のバージョン

>>TOP

TRIGger subsystemm
ABOR | 測定中止
INIT | トリガ機能の開始
INIT:SEQ | シーケンス1：トリガ機能の開始
INIT:SEQ:WAV | シーケンス1：トリガ機能の開始（電圧と電流の波形データ保持）
INIT:SEQ2 | シーケンス2：トリガ機能の開始
TRIG:COUN | シーケンス1 ： トリガのカウント
TRIG:SOUR | シーケンス1 ： トリガソースの設定
TRIG:TIM | シーケンス1 ： トリガ測定が開始されるまでの時間の設定
TRIG:SEQ2:COUN | シーケンス2 ： トリガのカウント
TRIG:SEQ2:SOUR | シーケンス2 ： トリガソースの設定
TRIG:SEQ2:TIM | シーケンス2 ： トリガ測定が開始されるまでの時間の設定

>>TOP

そのほかのコマンド
FORM:BORD | データの送信／記録方法
FORM:PAGE:LENG | 転送するデータの長さ
FORM:PAGE:STAR | 転送するデータの起点
TRAC | 電圧波形データまたは電流波形データ

>>TOP

IEEE488.2 共通コマンド
*CLS | ステータスデータ構造体をクリアします。
*ESE | イベントステータスイネーブルレジスタビットを設定します。
*ESR | イベントステータスレジスタを問い合わせます。
*IDN | 識別ストリングを問い合わせます。（製造業者の情報）
*OPC | 待機中が検出された装置のすべての動作が終了すると、装置は操作完了メッセージをイベントステータスレジスタに生成します。
*RCL | メモリに保存した内容を読み出します。
*RST | 装置のリセットを実行します。装置の使用履歴から独立した既知の状態に本製品を設定します。
*SAV | 現在の設定をメモリに保存します。
*SRE | サービスリクエストイネーブルレジスタビットを設定します。
*STB | ステータスバイトとマスタサマリステータスビットを読み取ります。
*TRG | トリガコマンド
*TST | 本製品に内蔵自己診断機能は搭載されていません。
*WAI | 待機中の動作なしフラグが「真」になるまで、装置が以降のコマンドやクエリを実行しないようにします。

>>TOP