OPERation:MEASuring/OPERation:TRIGgerステータスレジスタ

MEASuringやTRIGgerステータスレジスタは、本製品が測定中（MEASuring）またはトリガ待ち（TRIGger）の状態を示します。

ビット1、ビット2だけを使用します。

表10　　MEASuring/TRIGgerステータスレジスタ（STATus:OPERation:MEASuring/STATus:OPERation:TRIGger）

ビット | ビットの重み | ビット名 | 説明
0 | 1 | NOT USED | 未使用
1 | 2 | SEQ1(SEQuence1) | インピーダンス測定
2 | 4 | SEQ2(SEQuence2) | 電圧・電流測定
3 | 8 | NOT USED | 未使用
4 | 16 | NOT USED | 未使用
5 | 32 | NOT USED | 未使用
6 | 64 | Not Used | 未使用
7 | 128 | NOT USED | 未使用
8 | 256 | NOT USED | 未使用
9 | 512 | NOT USED | 未使用
10 | 1024 | NOT USED | 未使用
11 | 2048 | NOT USED | 未使用
12 | 4096 | NOT USED | 未使用
13 | 8192 | NOT USED | 未使用
14 | 16384 | NOT USED | 未使用
15 | 32768 | NOT USED | 常にゼロ

STAT:OPER:MEAS/STAT:OPER:TRIG

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

問い合わせると、内容はクリアされます。

コマンド

STATus:OPERation:MEASuring[:EVENt]?

STATus:OPERation:TRIGger[:EVENt]?

レスポンス

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのイベントをNR1形式で返します。

STAT:OPER:MEAS:COND/STAT:OPER:TRIG:COND

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタの状態を問い合わせます。

問い合わせても内容はクリアされません。

コマンド

STATus:OPERation:MEASuring:CONDtion?

STATus:OPERation:TRIGger:CONDtion?

レスポンス

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタの状態をNR1形式で返します。

STAT:OPER:MEAS:ENAB/STAT:OPER:TRIG:ENAB

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのイネーブルを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:MEASuring:ENABle <NR1>

STATus:OPERation:MEASuring:ENABle?

STATus:OPERation:TRIGger:ENABle <NR1>

STATus:OPERation:TRIGger:ENABle?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのイネーブルをNR1形式で返します。

STAT:OPER:MEAS:PTR/STAT:OPER:TRIG:PTR

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのポジティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:MEASuring:PTRansition <NR1>

STATus:OPERation:MEASuring:PTRansition?

STATus:OPERation:TRIGger:PTRansition <NR1>

STATus:OPERation:TRIGger:PTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのポジティブトランジションをNR1形式で返します。

STAT:OPER:MEAS:NTR/STAT:OPER:TRIG:NTR

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのネガティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:MEASuring:NTRansition <NR1>

STATus:OPERation:MEASuring:NTRansition?

STATus:OPERation:TRIGger:NTRansition <NR1>

STATus:OPERation:TRIGger:NTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

MEASuring/TRIGgerステータスレジスタのネガティブトランジションをNR1形式で返します。