電子負荷設定

電子負荷装置に関する設定を行います。

SOUR:CURR

PLZ-4Wシリーズの負荷電流を設定します。

コマンド

SOURce:CURRent[:DC][:LEVel] {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

SOURce:CURRent[:DC][:LEVel]? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | 0〜PLZ-4Wの定格負荷電流（デフォルトは0）
単位　： | A

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

PLZ-4Wシリーズの負荷電流を<NR3>形式で返します。

SOUR:CURR:EXT

外部負荷装置の負荷電流を設定します。

コマンド

SOURce:CURRent[:DC]:EXTernal {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

SOURce:CURRent[:DC]:EXTernal? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | 0〜メニューSetup/Aux DC Loadで設定した値（デフォルトは0）
単位　： | A

*RST、*RCL送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

外部負荷装置の負荷電流を<NR3>形式で返します。

SOUR:CURR:RANG

PLZ4Wシリーズの電流レンジを設定します。

コマンド

SOURce:CURRent[:DC]:RANGe {LOW|MEDium|HIGH}

SOURce:CURRent[:DC]:RANGe?

パラメータ

設定値： | LOW、MEDium、HIGH（デフォルトはHIGH）

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

PLZ4Wシリーズの電流レンジを返します。

SOUR:VOLT

PLZ-4Wシリーズの電圧を設定します。

コマンド

SOURce:VOLTage[:DC][:LEVel] {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

SOURce:VOLTage[:DC][:LEVel]? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | 0〜150（デフォルトは0）
単位　： | V

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

PLZ-4Wシリーズの電圧を<NR3>形式で返します。

SOUR:VOLT:RANG

PLZ-4Wシリーズの電圧レンジを設定します。

コマンド

SOURce:VOLTage[:DC]:RANGe {LOW|HIGH}

SOURce:VOLTage[:DC]:RANGe?

パラメータ

設定値： | LOW、HIGH（デフォルトはHIGH）

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

PLZ-4Wシリーズの電圧レンジを返します。

SOUR:VOLT:PROT:LOW

低電圧保護（UVP）の作動電圧を設定します。

コマンド

SOURce:VOLTage[:DC]:PROTection:LOWer {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

SOURce:VOLTage[:DC]:PROTection:LOWer? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | -1 | PLZ-4WのUVP動作をオフします。（デフォルト）
| 0〜150 |
単位　： | V |

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

低電圧保護（UVP）の作動電圧を<NR3>形式で返します。

SOUR:POW:PROT

過電力保護（PLZ4W OPP）の作動電力を設定します。

コマンド

SOURce:POWer:PROTection:[Upper] {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

SOURce:POWer:PROTection:[Upper]? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | 0〜PLZ-4Wの定格負荷電力（デフォルトは定格負荷電力）
単位　： | W

*RST、*RCL送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

過電力保護（PLZ4W OPP）の作動電力を<NR3>形式で返します。