QUEStionableステータスレジスタ

QUEStionableステータスレジスタは、本製品の動作中のクエスチョナブルイベントやステータスに関する情報を格納する16ビットレジスタです。

これらのレジスタビットは、本製品の測定データに問題があることを示す場合があります。

表12　　QUEStionableステータスレジスタ（STATus:QUEStionable）

ビット | ビットの重み | ビット名 | 説明
0 | 1 | VOLTage | 電圧測定データが疑わしい
1 | 2 | CURRent | 電流測定データが疑わしい
2 | 4 | NOT USED | 未使用
3 | 8 | NOT USED | 未使用
4 | 16 | NOT USED | 未使用
5 | 32 | NOT USED | 未使用
6 | 64 | NOT USED | 未使用
7 | 128 | NOT USED | 未使用
8 | 256 | NOT USED | 未使用
9 | 512 | IMPedance | インピーダンス測定データが疑わしい
10 | 1024 | PLZ4w COMMunication | PLZ4wとの通信が疑わしい
11 | 2048 | NOT USED | 未使用
12 | 4096 | NOT USED | 未使用
13 | 8192 | NOT USED | 未使用
14 | 16384 | NOT USED | 未使用
15 | 32768 | NOT USED | 常にゼロ

STAT:QUES

QUEStionableステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

問い合わせると、内容はクリアされます。

コマンド

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

レスポンス

QUEStionableステータスレジスタのイベントをNR1形式で返します。

STAT:QUES:COND

QUEStionableステータスレジスタの状態を問い合わせます。

問い合わせても内容はクリアされません。

コマンド

STATus:QUEStionable:CONDition?

レスポンス

QUEStionableステータスレジスタの状態をNR1形式で返します。

STAT:QUES:ENAB

QUEStionableステータスレジスタのイネーブルを設定します。

コマンド

STATus:QUEStionable:ENABle <NR1>

STATus:QUEStionable:ENABle?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

QUEStionableステータスレジスタのイネーブルをNR1形式で返します。

STAT:QUES:PTR

QUEStionableステータスレジスタのポジティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:QUEStionable:PTRansition <NR1>

STATus:QUEStionable:PTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

QUEStionableステータスレジスタのポジティブトランジションをNR1形式で返します。

STAT:QUES:NTR

QUEStionableステータスレジスタのネガティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:QUEStionable:NTRansition <NR1>

STATus:QUEStionable:NTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

QUEStionableステータスレジスタのネガティブトランジションをNR1形式で返します。