QUEStionableステータスレジスタ

QUEStionableステータスレジスタは、本製品の動作中のクエスチョナブルイベントやステータスに関する情報を格納する16ビットレジスタです。

これらのレジスタのビットは、本製品の測定データに問題があることを示す場合があります。

表7　　QUEStionableステータスレジスタ（STATus:QUEStionable）

ビット | ビットの重み | ビット名 | 説明
0 | 1 | VOLTage | 電圧測定データが疑わしい
1 | 2 | NOT USED | 未使用
2 | 4 | NOT USED | 未使用
3 | 8 | NOT USED | 未使用
4 | 16 | NOT USED | 未使用
5 | 32 | NOT USED | 未使用
6 | 64 | NOT USED | 未使用
7 | 128 | NOT USED | 未使用
8 | 256 | NOT USED | 未使用
9 | 512 | UVP | 低電圧保護が発生している（いずれかのチャンネルで発生）
10 | 1024 | OVP | 高電圧保護が発生している（いずれかのチャンネルで発生）
11 | 2048 | NOT USED | 未使用
12 | 4096 | NOT USED | 未使用
13 | 8192 | NOT USED | 未使用
14 | 16384 | NOT USED | 未使用
15 | 32768 | NOT USED | 常にゼロ

STAT:QUES

QUEStionableステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

問い合わせると、内容はクリアされます。

コマンド

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

レスポンス

STAT:QUES?に対して、QUESTionableステータスレジスタのイベントを<NR1>形式で返します。

STAT:QUES:COND

QUEStionableステータスレジスタの状態を問い合わせます。

問い合わせても内容はクリアされません。

コマンド

STATus:QUEStionable:CONDition?

レスポンス

STAT:QUES:COND?に対して、QUEStionableステータスレジスタの状態を<NR1>形式で返します。

STAT:QUES:COND:LIST:OVP
STAT:QUES:COND:LIST:UVP

QUEStionableステータスレジスタのビット9(UVP)またはビット10（OVP）の状態を問い合わせます。

コマンド

STATus:QUEStionable:CONDition:LIST:OVP?

STATus:QUEStionable:CONDition:LIST:UVP?

レスポンス

STAT:QUES:COND:LIST:OVP?に対して、現在の状態を<String>形式で返します。

STAT:QUES:COND:LIST:UVP?に対して、現在の状態を<String>形式で返します。

（例）CH31、CH122、CH205でOVPが発生してUVPが発生していない場合に、STAT:QUES:COND:LIST:OVP?;UVP?に対して

"31,122,205";""を返します。

STAT:QUES:ENAB

QUEStionableステータスレジスタのイネーブルを設定します。

コマンド

STATus:QUEStionable:ENABle <NR1>

STATus:QUEStionable:ENABle?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

STAT:QUES:ENAB?に対して、QUEStionableステータスレジスタのイネーブルを<NR1>形式で返します。

STAT:QUES:PTR

QUEStionableステータスレジスタのポジティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:QUEStionable:PTRansition <NR1>

STATus:QUEStionable:PTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

STAT:QUES:PTR?に対して、QUEStionableステータスレジスタのポジティブトランジションを<NR1>形式で返します。

STAT:QUES:NTR

QUEStionableステータスレジスタのネガティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:QUEStionable:NTRansition <NR1>

STATus:QUEStionable:NTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

STAT:QUES:NTR?に対して、QUEStionableステータスレジスタのネガティブトランジションを<NR1>形式で返します。