ソフトスタート

INP:SST:RISE

ソフトスタート立ち上がり時間を設定し、ソフトスタート立ち上がりを実行します。ソフトスタート立ち上がり中に再度設定した場合には、新しい値になります。

コマンド

INPut:SSTart:RISE {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

パラメータ

設定値： | 0〜7 200（デフォルトは0）
単位　： | S（秒）

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

INP:SST:FALL

ソフトスタート立ち下がり時間を設定し、ソフトスタート立ち下がりを実行します。ソフトスタート立ち下がり中に再度設定した場合には、新しい値になります。

コマンド

INPut:SSTart:FALL {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

パラメータ

設定値： | 0〜7 200（デフォルトは0）
単位　： | S（秒）

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

INP:SST:RTIM

ソフトスタート立ち下がり、または立ち下がりで、残り時間を問い合わせます。

コマンド

INPut:SSTart:RTIMe?

レスポンス

ソフトスタート立ち下がり、または立ち下がりで、残り時間を<NR1>形式で返します。

単位　： | S（秒）