機能検索

IEEE488.2共通コマンド | 測定機能設定 | ロードオン・オフおよび入力端子設定
電子負荷設定 | 波形データの設定 | 測定動作とトリガ機能
システム設定 | レジスタ

IEEE488.2共通コマンド
| *CLS | ステータスデータ構造体をクリアします。
| *ESE | イベントステータスイネーブルレジスタビットを設定します。
| *ESR | イベントステータスレジスタを問い合わせます。
| *IDN | 識別ストリングを問い合わせます。（製造業者の情報）
| *OPC | 待機中が検出された装置のすべての動作が終了すると、装置は操作完了メッセージをイベントステータスレジスタに生成します。
| *RCL | メモリに保存した内容を読み出します。
| *RST | 装置のリセットを実行します。装置の使用履歴から独立した既知の状態に本製品を設定します。
| *SAV | 現在の設定をメモリに保存します。
| *SRE | サービスリクエストイネーブルレジスタビットを設定します。
| *STB | ステータスバイトとマスタサマリステータスビットを読み取ります。
| *TRG | トリガコマンド
| *TST | 自己診断の実行
| *WAI | 待機中の動作なしフラグが「真」になるまで、装置が以降のコマンドやクエリを実行しないようにします。

>>TOP

測定機能設定
インピーダンス測定
| IMP:CURR:AC | 測定交流電流
| IMP:CURR:AC:RAT | 測定交流電流（比率）
| IMP:CURR:AC:FREQ | 測定周波数
インピーダンス測定（電流遮断法）
| IMP:CURR:PULS:TRAN | パルス変化時間
| IMP:CURR:PULS:WIDT | パルス幅
| IMP:CURR:PULS:DEPT:RAT | パルスの深さ
| IMP:CURR:PULS:DEPT | パルスの深さ（電流）
| IMP:SAMP:POS | サンプリング開始位置
| IMP:SAMP:REG | サンプリング期間
インピーダンス測定（平均化）
| IMP:AVER:MOV:COUN | 移動平均回数
| IMP:AVER:MOV:CLE | 移動平均クリア
測定法
| METH | 測定方式
電圧測定
| VOLT:PROT:LOW | 電圧センシング低電圧保護
| VOLT:PROT:LOW:DEL | 電圧センシング低電圧保護作動時間

>>TOP

ロードオン・オフおよび入力端子設定
ロードオン・オフ
| INP | ロードオン／オフ
| INP:PROT:CLE | アラームクリア
ソフトスタート
| INP:SST:RISE | ソフトスタート立ち上がり
| INP:SST:FALL | ソフトスタート立ち下がり
| INP:SST:RTIM | 残り時間
VOLTAGE SENSING端子
| INP:SENS:VOLT | VOLTAGE SENSINGチャンネル
CURRENT SENSING端子
| INP:SENS:CURR | CURRENT SENSINGチャンネル

>>TOP

電子負荷設定
| SOUR:CURR | PLZ4Wシリーズの負荷電流
| SOUR:CURR:EXT | 外部電子負荷の電流
| SOUR:CURR:RANG | PLZ4Wシリーズの電流レンジ
| SOUR:VOLT | PLZ4Wシリーズの電圧
|  | SOUR:VOLT:RANG | PLZ4Wシリーズの電圧レンジ
| SOUR:VOLT:PROT:LOW | 低電圧保護
| SOUR:POW:PROT | 電子負荷DC電圧のPLZ4W OPP作動電力

>>TOP

波形データの設定
| FORM:BORD | データの送信／記録方法
|  | FORM:PAGE:STAR | 転送するデータの起点
| FORM:PAGE:LENG | 転送するデータの長さ
| TRAC | 電圧波形データまたは電流波形データ

>>TOP

測定動作とトリガ機能
トリガ機能
| *TRGまたはIEEE488.1 get (Group Execute Trigger） | ソフトウェアトリガ
| TRIG:COUN | シーケンス1 ： トリガのカウント
| TRIG:TIM | シーケンス1 ： トリガ測定が開始されるまでの時間の設定
| TRIG:SOUR | シーケンス1 ： トリガソースの設定
| TRIG:SEQ2:COUN | シーケンス2 ： トリガのカウント
| TRIG:SEQ2:TIM | シーケンス2 ： トリガ測定が開始されるまでの時間の設定
| TRIG:SEQ2:SOUR | シーケンス2 ： トリガソースの設定
トリガ機能の開始（イニシエート）
| INIT | トリガ機能の開始
| INIT:SEQ | シーケンス1：トリガ機能の開始
| INIT:SEQ:WAV | シーケンス1：トリガ機能の開始（電圧と電流の波形データ保持）
| INIT:SEQ2 | シーケンス2：トリガ機能の開始
計測の中止
| ABOR | 測定中止
| *RCL/*RST | 測定を中止して、パネル設定を変更
測定動作
| FETC/FETC:ARR | 測定データ問い合わせ
| READ/READ:ARR | 新規の測定動作を開始した後に、測定データ問い合わせ
| MEAS:<meter_fn>/ MEAS:ARR:<meter_fn> | 一部の設定をデフォルトに戻して、測定動作を開始した後に、測定データ問い合わせ

>>TOP

システム設定
| SYST:ERR | エラー情報読みとり
| SYST:LOC（RS232C、USBのみ） | Go To Local
| SYST:RWL（RS232C、USBのみ） | Local Lock Out
| SYST:REM（RS232C、USBのみ） | Remote Enable
| SYST:VERS | 準拠するSCPI 仕様書のバージョン
| SYST:COMM:SER:PACE | RS232Cフロー制御の条件設定

>>TOP

レジスタ
ステータスバイトレジスタ
イベントステータスレジスタ
OPERationステータスレジスタ
| STAT:OPER | イベント
| STAT:OPER:COND | レジスタの状態
| STAT:OPER:ENAB | イネーブル
| STAT:OPER:NTR | ネガティブトランジション
| STAT:OPER:PTR | ポジティブトランジション
OPERation:MEASuringステータスレジスタ
| STAT:OPER:MEAS | イベント
| STAT:OPER:MEAS:COND | レジスタの状態
| STAT:OPER:MEAS:ENAB | イネーブル
| STAT:OPER:MEAS:NTR | ネガティブトランジション
| STAT:OPER:MEAS:PTR | ポジティブトランジション
OPERation:TRIGgerステータスレジスタ
| STAT:OPER:TRIG | イベント
| STAT:OPER:TRIG:COND | レジスタの状態
| STAT:OPER:TRIG:ENAB | イネーブル
| STAT:OPER:TRIG:NTR | ネガティブトランジション
| STAT:OPER:TRIG:PTR | ポジティブトランジション
OPERation:PROTectingステータスレジスタ
| STAT:OPER:PROT | イベント
| STAT:OPER:PROT:COND | レジスタの状態
| STAT:OPER:PROT:ENAB | イネーブル
| STAT:OPER:PROT:NTR | ネガティブトランジション
| STAT:OPER:PROT:PTR | ポジティブトランジション
QUEStionableステータスレジスタ
| STAT:QUES | イベント
| STAT:QUES:COND | レジスタの状態
| STAT:QUES:ENAB | イネーブル
| STAT:QUES:NTR | ネガティブトランジション
| STAT:QUES:PTR | ポジティブトランジション
プリセットステータス
| STAT:PRES | ステータスデータを構成

>>TOP