システム設定

本製品のシステム設定を行います。

SYST:ERR

エラーキューから最も古いエラー情報を読み取ります。エラーキューは最大255個のエラー情報を格納できます。

エラーキューは*CLSコマンドによって、クリアされます。

コマンド

SYSTem:ERRor[:NEXT]?

レスポンス

エラーキューに格納されている最も古いエラーを<NR1>,"<string>"形式で返します。

（例） エラーが無い場合
0"No error"を返します。

（例） コマンドエラーの場合
-100,"Command error" を返します。

SYST:LOC（RS232C、USBのみ）

IEEE488.1 gtlメッセージ（Go To Local）の代替コマンドになります。

コマンド

SYSTem:LOCal

SYST:RWL（RS232C、USBのみ）

IEEE488.1 lloメッセージ（Local Lock Out）の代替コマンドになります。

コマンド

SYSTem:RWLock

SYST:REM（RS232C、USBのみ）

IEEE488.1ユニラインRENメッセージ（Remote Enable）の代替コマンドになります。

パラメータを省略するとON (1)になります。

パワーオンのデフォルトはRS232Cの場合にはON、USBの場合にはOFFです。

コマンド

SYSTem:REMote [{ON|OFF|1|0}]

SYST:VERS

本製品が準拠するSCPI仕様書のバージョンを問い合わせます。

コマンド

SYSTem:VERSion?

レスポンス

SCPI 1999.0を返します。

SYST:COMM:SER:PACE（RS232Cのみ）

本製品シリアル（RS232C）インターフェースのフロー制御の条件を設定します。

コマンド

SYSTem:COMMunicate:SERial:PACE {XON|ACK}

SYSTem:COMMunicate:SERial:PACE?

パラメータ

設定値： | XON | X-Flow制御
| ACK | アクノリッジ機能による制御

レスポンス

フロー制御の条件を返します。