[-199,-100] | [-299,-200]
[-499,-400] | [-899,-800]

エラーリスト

コマンドエラーリスト

［-199,-100］レンジにあるエラーは、計測器の構文パーサによってIEEE 488.2シンタックスエラーが検出されたことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのコマンドエラービット（ビット5）が設定されます。

表9　　コマンドエラーリスト

エラーコード | エラーメッセージの説明
-100 | Command error | コマンドエラー。汎用シンタックスエラーです。
-101 | Invalid character | 無効なキャラクタの存在。許可されているものとは異なるデータエレメントを認識しました。
-102 | Syntax error | シンタックスエラー。コマンド文字列に無効な構文が発見されました。
-103 | Invalid separator | 無効なセパレータ。コマンド文字列に無効なセパレータが存在しています。
-104 | Data type error | データタイプエラー。構文解析系が、許可されているものとは異なるデータエレメントを認識しました。
-105 | GET not allowed | GETは許可されていません。プログラミングメッセージ内でグループ実行トリガを受信しました。
-108 | Parameter not allowed | パラメータは許可されていません。ヘッダで予想以上に多数のパラメータを受信しました。
-109 | Missing parameter | パラメータの不足。ヘッダで必要な数よりも少ないパラメータを受信しました。
-110 | Command header error | コマンドヘッダエラー。ヘッダでエラーを検出しました。
-120 | Numeric data error | 数値データエラー。非10進数タイプを含む、数値と考えられるデータエレメントを構文解析する際に生成されます。
-130 | Suffix error | 接尾辞エラー。接尾辞の構文解析時に発生します。
-131 | Invalid suffix | 接尾辞が無効。接尾辞が構文に従っていないか、または本製品に適していません。
-134 | Suffix too long | 長すぎる接尾辞。数値パラメータの接尾辞のキャラクタが長すぎます。
-138 | Suffix not allowed | 接尾辞を受け付けない数値パラメータの後に接尾辞を受信しました。
-140 | Character data error | キャラクタデータエラー。キャラクタデータの構文解析時に発生します。
-141 | Invalid character data | キャラクタデータが無効。
-144 | Character data too Long | 長すぎるキャラクタデータ。キャラクタデータエレメントのキャラクタが長すぎます。
-148 | Character data not allowed | キャラクタデータ不可。
-150 | String data error | ストリングデータエラー。ストリングデータの構文解析時に発生します。
-160 | Block data error | ブロックデータエラー。ブロックデータの構文解析時に発生します。
-170 | Expression error | 表現式エラー。表現式データエレメントの構文解析時に発生します。
-180 | Macro error | マクロエラー。

実行エラーリスト

［-299,-200］レンジにあるエラーは、計測器の実行コントロールブロックによってエラーが検出されたことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタの実行エラービット（ビット4）が設定されます。

表10　　実行エラーリスト

エラーコード | エラーメッセージの説明
-200 | Execution error (generic) | 実行エラー。本製品の汎用エラーです。
-203 | Command protected | パスワード保護されたプログラムまたはクエリコマンドを実行できません。
-210 | Trigger error | トリガエラーが発生しました。
-211 | Trigger ignored | トリガを受信しましたが、無視されました。
-213 | Init ignored | 測定中のため、測定開始操作は無視されました。
-214 | Trigger deadlock | ソフトウェアトリガを受信する前にクエリを受信したため、デッドロックしました。
-220 | Parameter error | パラメータが不正です。
-221 | Settings conflict | 本製品の現在の動作状態では実行できないコマンドを受信しました。
-222 | Data out of range | パラメータが範囲外です。
-223 | Too much data | パラメータデータが多すぎます。
-224 | Illegal parameter value | 不正なパラメータデータを受け取りました。
-230 | Data corrupt or stale | 測定が完了しないまま、データの問い合わせを受けました。
-241 | Hardware missing | オプションハードウェアが装備されていないため実行できません。

クエリエラーリスト

［-499,-400］レンジにあるエラー番号は、計測器の出力キューコントロールがIEEE 488.2セクション6に説明するメッセージ交換プロトコルの問題を検出したことを示しています。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタのクエリエラービット（ビット2）が設定されます。

表11　　クエリエラーリスト

エラーコード | エラーメッセージの説明
-400 | Query error (generic) | クエリエラー。本製品の一般クエリエラーで、ほかの種類のエラーが当てはまらない場合にだけ使用されます。
-410 | Query INTERRUPTED | IEEE488.2(6.3.2.3)で定義されるINTERRUPTEDクエリエラーが発生しました。
-420 | Query UNTERMINATED | IEEE488.2(6.3.2.2)で定義されるUNTERMINATEDクエリエラーが発生しました。
-430 | Query DEADLOCKED | IEEE488.2(6.3.1.7)で定義されるDEADLOCKEDクエリエラーが発生しました。
-440 | Query UNTERMINATED after indefinite response | 同一プログラムメッセージにおいて、不定レスポンスを生成するクエリの後に、別のクエリが指定されました。（例：*IDN?の後にセミコロン区切りでSYST:ERR?を受信した場合）

操作完了イベントエラーリスト

［-899,-800］レンジにあるエラー／イベントは、本製品がIEEE488.2操作完了イベントをレポートしたい場合に使用されます。このイベントは、*OPCコマンドによって有効化されている計測器の同期プロトコルが、すべての選択された待機中操作を完了すると発生します。

このイベントは、イベントステータスレジスタの操作完了ビット（ビット0）も設定します。

表12　　操作完了イベントエラーリスト

エラーコード | エラーメッセージの説明
-800 | Operation complete | 操作完了