メッセージの概説 | コマンドの記述
パラメータ | デフォルトの状態

メッセージの概説

コントローラ（コンピュータ）と装置（KFM2150）との間でやりとりする情報を「メッセージ」と呼びます。

本製品は、このメッセージにSCPI言語を使用しています。

メッセージには、コンピュータから本製品へ送信されるコマンド（命令）と本製品からコンピュータに送信されるレスポンス（応答）があります。

コマンドの階層

SCPIは、試験・計測装置向けに考案されたASCIIベースのコマンドです。コマンド構造は、SCPIサブシステムの構築ブロックである共通ルートまたはノードを中心に編成されています。コマンドはプログラムヘッダ、パラメータ、欧文句読点を組み合わせて構成されています。

SOURceサブシステムを例に、階層の説明をします。

プログラムヘッダ | パラメータ | ノードの階層
SOUR: |  | ルートノード
| CURR | 第2レベル
| [:DC] | 第3レベル
| [:LEVEL] | <numeric> | 第4レベル
:EXT | <numeric> | 第4レベル
VOLT | 第2レベル
| [:DC] | 第3レベル
| :PROT |  | 第4レベル

上位ノードと下位ノードはコロン（:）で区切られます。