インターフェースのセットアップ | GPIBインターフェース
RS232Cインターフェース | USBインターフェース

RS232Cインターフェース

RS232C接続

本製品とコンピュータのPOWERスイッチをオフにします。

RS232Cケーブルは、D-sub9ピン、メス−メス、ATタイプのクロスケーブルを使用してください。 図1にコネクタのピン配置を示します。

本製品はハードウェアハンドシェイクを使用しません（クロスケーブルの例2）。

図1 　9ピンATタイプコネクタ

RS232C設定

1. ロードオフを確認します。

2. MENUキーを押します。
MENU画面になります。

3. 矢印キー、、でConfiguration > Interface > TYPEを選択し、ロータリーノブを回して、RS232Cを選択します。

4. 矢印キーまたはでConfiguration > Interface > Baudrateを選択し、ロータリーノブを回して、ボーレートを選択します。

5. 同様の操作で、Data、Stop、Parity、およびAckを設定します。

6. MENUキーを押します。
MENU画面から抜けます。

7. いったんPOWERスイッチをオフにし、再投入します。
設定内容が確定されます。

プロトコル

RS232Cのプロトコルは、 表1のようになっています。

下線は工場出荷時の状態です。

表2　　RS232Cプロトコル

項目 | 設定値
コネクタ | 後面9ピン D-sub端子
Baudrate：ボーレート | 2 400 bps/ 4 800 bps/ 9 600 bps/ 19 200 bps
Data：データ長 | 7ビットまたは8ビット
Stop：ストップビット | 1ビットまたは2ビット
Parity：パリティ | なし（固定）
Ack：アクノリッジ | ON/ OFF

ブレーク信号

ブレーク信号はIEEE488.1 dcl/sdc（Device Clear, Selected Device Clear）メッセージの代替として機能します。

RS232Cでの送受信

RS232Cでの送受信は、X-Flow制御またはアクノリッジ機能によって制御してください。

一方的な送信では、正しく送受信できないことがあります。

X-Flow制御

Xon/Xoffを行うことによって、本製品の送受信を制御できます。制御コードとして、DC（デバイスコントロール）コードを使用します。

表3　　DCコード

コード | 機　能 | ASCIIコード
DC1 | 送信要求 | 11H
DC3 | 送信停止要求 | 13H

図2　　RS232Cターミナルと本製品の送信制御

アクノリッジメッセージ

アクノリッジメッセージは、本製品からコントローラへ送る情報です。プログラムメッセージの処理が完了したことを知らせます。
アクノリッジメッセージは、ヘッダだけで構成されるASCIIコードの文字列で、次の2種類があります。

•OK: 正常終了

•ERROR: シンタックスエラーやクエリエラーなどの異常発生

アクノリッジメッセージを使用するには、CONFIG設定でAckをOnに指定してください。
コントローラ側ではRS232Cの設定を全二重通信に設定する必要があります。