単純な測定手順（MEAS）｜少し柔軟性のある測定手順（CONF、READ）
柔軟性のある測定手順（INIT、FETC）

単純な測定手順（MEASure）

単純な測定手順では、MEASure:VOLTage?を使用します。MEASure:VOLTage?を使用すると、レンジ設定を除くすべての測定条件設定がデフォルトになり、単純に測定データを取得できます。

（例） |  |
CHAN:VOLT:NSEL 1 |  | '論理チャンネル1を選択する。
MEAS:VOLT? |  | '有効設定チャンネルすべての電圧スキャニングを開始し、選択チャンネルの '計測データを問い合わせる。
レスポンス例：1.72000E00 |  |
（例2） |  |
MEAS:ARR:VOLT? |  | '有効設定チャンネルすべての電圧スキャニングを開始し、有効設定チャンネル 'すべての計測データを問い合わせる
レスポンス例：1.72000E00,1.69000E00,2.92000E00

MEASure:VOLT?は、CONFigureコマンドを内部的に呼び出すため、電圧測定条件が表 13のように設定されます。

表13 MEASで設定される電圧測定条件

設定内容 | コマンド | 設定値
電圧測定レンジ | VOLT:RANG | 指定された値（省略時はAUTO）
電圧保護（OVP） | VOLT:PROT | 200
電圧保護（UVP） | VOLT:PROT:LOW | -2

MEAS:VOLT?およびCONFコマンドにはパラメータ（省略可）があります。

MEASure:VOLT? [<numeric>]
CONFigure:VOLT [<numeric>]

<numeric>は、予期される測定データのレンジを指定します。

<numeric>にDEFaultを指定または省略した場合には、AUTOレンジになります。

MEAS:VOLT?を使用すると、計測器に関する詳細な知識がなくても簡単に測定できます。ただし、測定機能に関する設定値がすべてデフォルトに戻されて、測定条件を詳細に設定できません。もう少し細かい設定条件で測定するには、CONF:VOLTとREAD?を使用します。

MEAS:VOLT?は、CONF:VOLTとREAD?を組み合わせた動作と同じです。