OPERationステータスレジスタ

OPERationステータスレジスタは、本製品の通常の動作の一部である状態についての情報を格納した16ビットレジスタです。

表6　　OPERationステータスレジスタ（STATus:OPERation）

ビット | ビットの重み | ビット名 | 説明
0 | 1 | NOT USED | 未使用
1 | 2 | NOT USED | 未使用
2 | 4 | NOT USED | 未使用
3 | 8 | NOT USED | 未使用
4 | 16 | MEASuring | 本製品が測定中であるかどうかを表します。
5 | 32 | NOT USED | 未使用
6 | 64 | NOT USED | 未使用
7 | 128 | NOT USED | 未使用
8 | 256 | NOT USED | 未使用
9 | 512 | NOT USED | 未使用
10 | 1024 | NOT USED | 未使用
11 | 2048 | NOT USED | 未使用
12 | 4096 | NOT USED | 未使用
13 | 8192 | NOT USED | 未使用
14 | 16384 | NOT USED | 未使用
15 | 32768 | NOT USED | 常にゼロ

STAT:OPER

OPERationステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

問い合わせると、内容はクリアされます。

コマンド

STATus:OPERation[:EVENt]?

レスポンス

STAT:OPER?に対して、OPERationステータスレジスタのイベントを<NR1>形式で返します。

STAT:OPER:COND

OPERationステータスレジスタの状態を問い合わせます。

問い合わせても内容はクリアされません。

コマンド

STATus:OPERation:CONDtion?

レスポンス

STAT:OPER:COND?に対して、OPERationステータスレジスタの状態を<NR1>形式で返します。

STAT:OPER:ENAB

OPERationステータスレジスタのイネーブルを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:ENABle<NR1>

STATus:OPERation:ENABle?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

STAT:OPER:ENAB?に対して、OPERationステータスレジスタのイネーブルを<NR1>形式で返します。

STAT:OPER:PTR

OPERationステータスレジスタのポジティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:PTRansition <NR1>

STATus:OPERation:PTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

STAT:OPER:PTR?に対して、OPERationステータスレジスタのポジティブトランジションを<NR1>形式で返します。

STAT:OPER:NTR

OPERationステータスレジスタのネガティブトランジションを設定します。

メッセージ

STATus:OPERation:NTRansition <NR1>

STATus:OPERation:NTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

STAT:OPER:NTR?に対して、OPERationステータスレジスタのネガティブトランジションを<NR1>形式で返します。