インターフェースのセットアップ | GPIBインターフェース
RS232Cインターフェース | USBインターフェース

GPIBインターフェース

GPIB接続

標準のIEEE488ケーブルを使用して本製品をコンピュータに接続します。

GPIBアドレスの設定

GPIBアドレスは、工場出荷時に"3"に設定されています。

1から30までアドレスを設定できます。

1. ロードオフを確認します。

2. MENUキーを押します。
MENU画面になります。

3. 矢印キー、、でConfiguration > Interface > TYPEを選択しロータリーノブを回して、GPIBを選択します。

4. 矢印キーまたはでAddressを選択し、ロータリーノブを回して、アドレスを設定します。

5. MENUキーを押します。
MENU画面から抜けます。

6. いったんPOWERスイッチをオフにし、再投入します。
設定内容が確定されます。

GPIB機能

表1　　GPIB機能一覧

機能 | サブセット | 内容
ソースハンドシェーク | SH1 | 全機能あり
アクセプタハンドシェーク | AH1 | 全機能あり
トーカ | T6 | 機能あり
リスナ | L4 | 機能あり
サービスリクエスト | SR1 | 全機能あり
リモートローカル | RL1 | 全機能あり
パラレルポール | PP0 | 機能なし
デバイスクリア | DC1 | 全機能あり
デバイストリガ | DT1 | 全機能あり
コントローラ | C0 | 機能なし
エレクトリカルインターフェース | E1 | オープンコレクタドライバ

サービスリクエスト

サービスリクエストおよびシリアルポーリングの機能が実装されています。