インターフェースのセットアップ | GPIBインターフェース
RS232Cインターフェース | USBインターフェース

USBインターフェース

USB接続

USBケーブルを使用して本製品をコンピュータに接続します。

USB設定

1. ロードオフを確認します。

2. MENUキーを押します。
MENU画面になります。

3. 矢印キー、、でConfiguration > Interface > TYPEを選択し、ロータリーノブを回して、USBを選択します。

4. MENUキーを押します。
MENU画面から抜けます。

5 いったんPOWERスイッチをオフにし、再投入します。
設定内容が確定されます。

サービスリクエスト

サービスリクエストおよびシリアルポーリングの機能が実装されています。

USB機能

USB Specification 2.0に準拠

USBTMC Specification1.0とUSBTMC-USB488 Specification 1.0に準拠

通信速度：最大12 Mbps（Full Speed）

VID（ベンダーID）：0x0B3E

PID（プロダクトID）：0x1008

NOTE

本製品をUSBインターフェースで制御する場合には、USB T&Mクラス（USBTMC）に対応したデバイスドライバが必要です。USBTMCドライバは下記のどれかのVISAライブラリによって自動的にインストールされます。 ・KI-VISA 2.2.x以降 （当社ウェブサイトからダウンロード可能） ・NI-VISA 3.0以降 （National Instruments社ウェブサイトからダウンロード可能） ・Agilent VISA (Agilent I/O Libraries) M01.00以降 （Agilent Technologies社ウェブサイトからダウンロード可能）