サブシステム検索

CHANnel subsystem | INPut subsystem | SENSe & CONFigure subsystem
MEASure & TRIGger subsystem | STATus subsystem | SYSTem subsystem
IEEE488.2 共通コマンド

CHANnel subsystem
CHAN:VOLT:TERM | 電圧スキャニングの論理チャンネルの指定、ターミナル設定、スキャニング対象／対象外の設定
CHAN:VOLT:NSEL | 電圧スキャニングの論理チャンネル指定
CHAN:ROUT:TERM | インピーダンススキャニングの論理チャンネルの指定、ターミナル設定、スキャニング対象／対象外の設定
CHAN:ROUT:NSEL | インピーダンススキャニングの論理チャンネル指定

>>TOP

INPut subsystem
INP:PROT:CLE | アラーム解除

>>TOP

SENSe and CONFigure subsystem
CONF | 指定されたチャンネルの、電圧レンジ、分解能、OVP、UVPの問い合わせ
CONF:VOLT | 指定されたチャンネルの、電圧レンジ設定をして、OVPとUVPをデフォルトに設定
CONF:VOLT:ALL | スキャニング対象チャンネルの、電圧レンジ設定をして、OVPとUVPをデフォルトに設定
VOLT:PROT | 指定されたチャンネルの、OVPを設定
VOLT:PROT:LOW | 指定されたチャンネルの、UVPを設定
VOLT:RANG | 指定されたチャンネルの、電圧レンジを設定
VOLT:RANG:AUTO | 指定されたチャンネルの、電圧レンジをオートに設定

>>TOP

MEASure and TRIGger subsystemm
| ABOR | 測定中止
INIT | 電圧スキャニングの開始
| FETC | 指定されたチャンネルの、電圧測定データの問い合わせ
FETC:ARR | スキャニング対象の、電圧測定データの問い合わせ
READ | 指定されたチャンネルを、電圧スキャニングした後に測定データの問い合わせ
READ:ARR | スキャニング対象を、電圧スキャニングした後に電圧測定データの問い合わせ
MEAS:VOLT | 指定されたチャンネルを、デフォルトにして電圧スキャニングした後に測定データの問い合わせ
MEAS:ARR:VOLT | スキャニング対象を、デフォルトにして電圧スキャニングした後に測定データの問い合わせ

>>TOP

STATus subsystem
STAT:OPER | OPERationステータスレジスタのイベント
STAT:OPER:COND | OPERationステータスレジスタの状態
STAT:OPER:ENAB | OPERationステータスレジスタのイネーブル
STAT:OPER:PTR | OPERationステータスレジスタのポジティブトランジション
STAT:OPER:NTR | OPERationステータスレジスタのネガティブトランジション
STAT:PRES | ステータスデータを構成
STAT:QUES | QUEStionableステータスレジスタのイベント
STAT:QUES:COND | QUEStionableステータスレジスタの状態
STAT:QUES:COND:LIST:OVP | QUEStionableステータスレジスタのビット10（OVP）の状態
STAT:QUES:COND:LIST:UVP | QUEStionableステータスレジスタのビット9（UVP）の状態
STAT:QUES:ENAB | QUEStionableステータスレジスタのイネーブル
STAT:QUES:PTR | QUEStionableステータスレジスタのポジティブトランジション
STAT:QUES:NTR | QUEStionableステータスレジスタのネガティブトランジション

>>TOP

SYSTem subsystem
SYST:ERR | エラー情報読みとり
SYST:FORM:INST:COUN | 接続されているKFM2151の台数問い合わせ
SYST:VERS | 準拠するSCPI 仕様書のバージョン

>>TOP

IEEE488.2 共通コマンド
*CLS | ステータスデータ構造体をクリアします。
*ESE | イベントステータスイネーブルレジスタビットを設定します。
*ESR | イベントステータスレジスタを問い合わせます。
*IDN | 識別ストリングを問い合わせます。（製造業者の情報）
*OPC | 待機中が検出された装置のすべての動作が終了すると、装置は操作完了メッセージをイベントステータスレジスタに生成します。
*RST | 装置のリセットを実行します。装置の使用履歴から独立した既知の状態に本製品を設定します。
*SRE | サービスリクエストイネーブルレジスタビットを設定します。
*STB | ステータスバイトとマスタサマリステータスビットを読み取ります。
*TRG | トリガコマンド
*TST | 自己診断の実行
*WAI | 待機中の動作なしフラグが「真」になるまで、装置が以降のコマンドやクエリを実行しないようにします。

>>TOP