メッセージの概説 | コマンドの記述
パラメータ | デフォルトの状態

デフォルトの状態

*RST、CONF:VOLT、CONF:VOLT:ALL、MEAS?送信時、、または工場出荷時は表3のように設定されます。電源投入時は、表3の設定項目はすべてPOWERスイッチをオフにする直前の設定値になります。

表3　　デフォルトの状態

設定内容 | 設定値 | 単位 | 備考
*RST 工場出荷時 | CONF MEAS?*1
CHAN:VOLT:TERM | *2 | 変化しない | - | 電圧のスキャニングをするチャンネル設定
CHAN:VOLT:NSEL | 1 | - | 電圧のスキャニングをするチャンネルの指定
CHAN:ROUT:TERM | *3 | - | インピーダンスのスキャニングをするチャンネル設定
CHAN:ROUT:NSEL | 1 | - | インピーダンスのスキャニングをするチャンネルの指定
VOLT:RANG | 200 | *4 | - | 電圧レンジ設定
VOLT:RANG:AUTO | ON | - | 電圧レンジをオートに設定
VOLT:PROT | 200 | 200 | V | 電圧保護（OVP）設定
VOLT:PROT:LOW | -2.00 | -2.00 | V | 電圧保護（UVP）設定

*1. CONF:VOLT、CONF:VOLT:ALL、MEAS:VOLT?、MEAS:ARR:VOLT?送信時

*2. chan：1、TERM±：01、電圧スキャニング：対象

*3. chan：1、TERM±：01、インピーダンススキャニング：対象

*4. CONF:VOLT、CONF:VOLT:ALL、MEAS?で指定されたレンジ