電圧測定

VOLT:PROT:LOW

電圧センシング低電圧保護（SENSE UVP）の作動電圧を設定します。

コマンド

[SENSe:]VOLTage[:DC]:PROTection:LOWer {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:]VOLTage[:DC]:PROTection:LOWer? [{MIN|MAX]}

パラメータ

設定値： | -2〜150（デフォルトは-2）
単位　： | V

*RST、*RCL、MEAS?の送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

電圧センシング低電圧保護の作動電圧を<NR3>形式で返します。

VOLT:PROT:LOW:DEL

電圧センシング低電圧保護作動遅延時間を設定します。

コマンド

[SENSe:]VOLTage[:DC]:PROTection:LOWer:DELay {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:]VOLTage[:DC]:PROTection:LOWer:DELay? [{MIN|MAX]}

パラメータ

設定値： | 0.0〜10.0（デフォルトは4.0）
単位　： | S

*RST、*RCLの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

電圧センシング低電圧保護作動遅延時間を<NR3>形式で返します。