インターフェースのセットアップ

リモートコントロールのインターフェースはRS232Cです。

RS232C接続

本製品とコンピュータのPOWERスイッチをオフにします。

RS232Cケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。接続に必要なRS232Cケーブルは付属されていません。

KFM2150と組み合わせてインピーダンス測定システムとして使用する場合には、KFM2150とKFM2151を、それぞれパソコンと接続します。KFM2150 とパソコンとの接続には、USBまたはGPIBの使用をお勧めします。RS232Cを使用する場合には、RS232Cポートが2つあるパソコンを使用する必要があります。

RS232Cケーブル

RS232Cケーブルは、D-sub9ピン、メス−メス、ATタイプのクロスケーブルを使用してください。 図1にコネクタのピン配置を示します。

本製品はハードウェアハンドシェイクを使用しません（クロスケーブルの例2）。

図1 　9ピンATタイプコネクタ

プロトコル

RS232Cのプロトコルは、 表1のようになっています。

下線は工場出荷時の状態です。設定はCONFIG設定で変更します。

表1　　RS232Cプロトコル

項目 | 設定値
コネクタ | 後面9ピン D-sub端子
Baudrate：ボーレート | 2 400 bps/ 4 800 bps/ 9 600 bps/ 19 200 bps
Data：データ長 | 7ビットまたは8ビット
Stop：ストップビット | 1ビットまたは2ビット
Parity：パリティ | なし（固定）
Ack：アクノリッジ | ON/ OFF

RS232Cでの送受信

RS232Cでの送受信は、X-Flow制御またはアクノリッジ機能によって制御してください。

一方的な送信では、正しく送受信できないことがあります。

X-Flow制御

Xon/Xoffを行うことによって、本製品の送受信を制御できます。制御コードとして、DC（デバイスコントロール）コードを使用します。

表2　　DCコード

コード | 機　能 | ASCIIコード
DC1 | 送信要求 | 11H
DC3 | 送信停止要求 | 13H

図2　　RS232Cターミナルと本製品の送信制御

アクノリッジメッセージ

アクノリッジメッセージは、本製品からコントローラへ送る情報です。プログラムメッセージの処理が完了したことを知らせます。
アクノリッジメッセージは、ヘッダだけで構成されるASCIIコードの文字列で、次の2種類があります。

•OK: 正常終了

•ERROR: シンタックスエラーやクエリエラーなどの異常発生

アクノリッジメッセージを使用するには、CONFIG設定でAcknowledgeをOnに指定してください。
コントローラ側ではRS232Cの設定を全二重通信に設定する必要があります。