OPERationステータスレジスタ

OPERationステータスレジスタは、本器の通常の動作の一部である状態についての情報を格納した16ビットレジスタです。

表9　　OPERationステータスレジスタ（STATus:OPERation）

ビット | ビットの重み | ビット名 | 説明
0 | 1 | CALibrating | 本製品がが校正（CAL）モードになっています。
1 | 2 | NOT USED | 未使用
2 | 4 | NOT USED | 未使用
3 | 8 | NOT USED | 未使用
4 | 16 | MEASuring *1 | 本製品が測定中であるかどうかを表します。
5 | 32 | Waiting for TRIGger *2 | 本製品がトリガ（TRIG）を待っているかどうかを表します。
6 | 64 | NOT USED | 未使用
7 | 128 | NOT USED | 未使用
8 | 256 | PROTection | 保護機能が作動しています。
9 | 512 | Soft STart is in progress | ソフトスタート立ち上がり、立ち下がり実行中です。
10 | 1024 | NOT USED | 未使用
11 | 2048 | NOT USED | 未使用
12 | 4096 | NOT USED | 未使用
13 | 8192 | NOT USED | 未使用
14 | 16384 | NOT USED | 未使用
15 | 32768 | NOT USED | 常にゼロ

*1. STAT:OPER:MEASレジスタのサマリビットです。このレジスタを参照するとさらに詳細な情報が得られます。

*2. STAT:OPER:TRIGレジスタのサマリビットです。このレジスタを参照するとさらに詳細な情報が得られます。

STAT:OPER

OPERationステータスレジスタのイベントを問い合わせます。

問い合わせると、内容はクリアされます。

コマンド

STATus:OPERation[:EVENt]?

レスポンス

OPERationステータスレジスタのイベントをNR1形式で返します。

STAT:OPER:COND

OPERationステータスレジスタの状態を問い合わせます。

問い合わせても内容はクリアされません。

コマンド

STATus:OPERation:CONDtion?

レスポンス

OPERationステータスレジスタの状態をNR1形式で返します。

STAT:OPER:ENAB

OPERationステータスレジスタのイネーブルを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:ENABle<NR1>

STATus:OPERation:ENABle?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

OPERationステータスレジスタのイネーブルをNR1形式で返します。

STAT:OPER:PTR

OPERationステータスレジスタのポジティブトランジションを設定します。

コマンド

STATus:OPERation:PTRansition <NR1>

STATus:OPERation:PTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

OPERationステータスレジスタのポジティブトランジションをNR1形式で返します。

STAT:OPER:NTR

OPERationステータスレジスタのネガティブトランジションを設定します。

メッセージ

STATus:OPERation:NTRansition <NR1>

STATus:OPERation:NTRansition?

パラメータ

設定値：0〜32767

レスポンス

OPERationステータスレジスタのネガティブトランジションをNR1形式で返します。