波形データの設定

電圧／電流波形データの取得およびそのデータ形式を設定します。

FORM:BORD

データの送信/記録方法を指定したり、問い合わせたります。

コマンド

FORMat:BORDer {NORMal|SWAPPed}

FORMat:BORDer?

パラメータ

設定値： | NORMal | ビッグエンディアン（デフォルト）
| SWAPPed | リトルエンディアン

*RSTの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

データの送信/記録方法を返します。

FORM:PAGE:STAR

取得したデータのうち、実際に転送するデータの起点を指定します。

コマンド

FORMat:PAGE:STARt {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

FORMat:PAGE:STARt? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | 0.000〜0.100（デフォルトは0.000）
単位　： | S（秒）

*RSTの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

データの起点を<NR3>形式で返します。

FORM:PAGE:LENG

取得したデータのうち、実際に転送するデータの長さを指定します。

コマンド

FORMat:PAGE:LENGth {<numeric>|MIN|MAX|DEF}

FORMat:PAGE:LENGth? [{MIN|MAX}]

パラメータ

設定値： | 0.000〜0.100（デフォルトは0.100）
単位　： | S（秒）

*RSTの送信時には 表4のように設定されます。

レスポンス

データの長さを<NR3>形式で返します。

TRAC

電圧波形データまたは電流波形データを問い合わせます。

コマンド

TRACe[:DATA]? {VOLTage|CURRent}

パラメータ

設定値： | VOLTage | 電圧波形データ
| CURRent | 電流波形データ

レスポンス

電圧波形データまたは電流波形データをバイナリ形式で返します。

#4の後に続く4桁の数字がその後に続くバイナリデータの長さを表します。バイナリデータの最初の16 byteは波形データではありません。ターミネータは<LF>です。

波形データは最大4 byte（LONG）x1024になります。

波形データは<NR1>形式です。
単位　： | 電圧波形データの場合：mV
| 電流波形データの場合：mA

図3 　TRAC?のレスポンスメッセージ

NOTE

RS232Cインターフェースを使用する場合には、一時的にフロー制御の設定をX-FlowからAcknowledgeに切り替える必要があります。X-Flowが選択された状態でバイナリデータを取得すると、ホストPCでは0x11または0x13のデータバイトを見失ってしまいます。 フロー制御の設定を行うには、SYSTem:COMMunicate:SERial:PACE {XON|ACK}コマンドを使用します。