単純な測定手順（MEAS）｜少し柔軟性のある測定手順（CONF、READ）
柔性のある測定手順（INIT、FETC）

少し柔軟性のある測定手順（CONFigure、READ）

CONF:VOLTとREAD?を使用した測定手順は、「測定条件設定」と「測定の開始とデータ取得」が分離しています。条件設定と測定開始の間に細かい条件を設定できます。CONF:VOLTで設定するデフォルトの内容は、表 13を参照してください。

CONF:VOLTで設定をデフォルトにしたあと、ほかの設定を行ってからREAD?で測定を開始できます。

（例） |  |
CHAN:VOLT:NSEL 1 |  | '論理チャンネル1を選択
CONF:VOLT |  | '電圧スキャニングをデフォルトに設定する。
VOLT:RANG 20V |  | '選択チャンネルに20Vレンジ設定
VOLT:PROT 16;LOW 2 |  | '選択チャンネルにOVP 16V、UVP 2V設定
READ? |  | '有効設定チャンネルすべての電圧スキャニングを開始し、 '測定データを問い合わせる。
（レスポンスの読み込み） |  |

開始された測定動作を中断したい場合には、ABORtを使用します。または*RST、ブレーク信号でも中断できます。
*CLSでは中断できません。測定が開始されると、試験条件に関する設定はできません。試験が完了または中断した後で、設定を変更できます。

CONF:VOLTとREAD?を使用した測定手順は、測定条件設定を細かく指定できるという点では柔軟性があります。
ただし、READ?自体が測定開始コマンドの機能を兼ね備えているため、測定タイミングという点では柔軟性がありません。READ?を送信するたびに再度測定がおこなわれてしまうからです。
測定タイミングを詳細にプログラミングしたい場合は、「測定開始」と「データ取得」を分離する必要があります。そのためのコマンドが、INITとFETC?です。READ?は、INITとFETCh?を組み合わせた動作と同じです。