単純な測定手順（MEAS） | 少し柔軟性のある測定手順（CONG、READ）
柔軟性のある測定手順（INIT、FETC）

柔軟性のある測定手順 （INITiate, FETCh）

INITとFETC?を使用した測定手順は、「測定の開始」と「データ取得」が分離するため、最も細かく制御できます。INITは試験の開始を指示するコマンドで、FETCは既に完了した測定データを問い合わせるコマンドです。

（例） |  |
CHAN:VOLT:NSEL 1 |  | '論理チャンネル1を選択
VOLT:RANG 20 |  | '選択チャンネルに20Vレンジ設定
CHAN:VOLT:NSEL 2 |  | '論理チャンネル2を選択
VOLT:RANG 2 |  | '選択チャンネルに2Vレンジ設定
INIT |  | '有効設定チャンネルすべての電圧スキャニン'グを開始
CHAN:VOLT NSEL 1;:FETC? |  | 'Ch1の計測データを問い合わせる。
（レスポンスの読み込み） |  |
CHAN:VOLT:NSEL 2;:FETC? |  | 'Ch2の計測データを問い合わせる。
（レスポンスの読み込み） |  |

INITですべての電圧計測対象のチャンネルが測定されます。そのあとチャンネルを個別に指定してFETC?を使用してデータの問い合わせができます。