メッセージの概説 | コマンドの記述
パラメータ | デフォルトの状態

メッセージの概説

コントローラ（コンピュータ）と装置（KFM2151）との間でやりとりする情報を「メッセージ」と呼びます。

本製品は、このメッセージにSCPI言語を使用しています。

メッセージには、コンピュータから本製品へ送信されるコマンド（命令）と本製品からコンピュータに送信されるレスポンス（応答）があります。

コマンドの階層

SCPIは、試験・計測装置向けに考案されたASCIIベースのコマンドです。コマンド構造は、SCPIサブシステムの構築ブロックである共通ルートまたはノードを中心に編成されています。コマンドはプログラムヘッダ、パラメータ、欧文句読点を組み合わせて構成されています。

CHANnelサブシステムを例に、階層の説明をします。

プログラムヘッダ | パラメータ | ノードの階層
CHAN |  | ルートノード
| :VOLT | 第2レベル
| [:DC] | 第3レベル
| :TERM | <NR1>,<NR1>,<NR1>,< boolean> | 第4レベル
:NSEL | <NR1> | 第4レベル
:ROUT | 第2レベル
| :TERM | <NR1>,<NR1>,<NR1>,< boolean> | 第3レベル
:NSEL | <NR1> | 第3レベル

上位ノードと下位ノードはコロン（:）で区切られます。