機能検索

IEEE488.2共通コマンド | チャンネル関連コマンド | 保護機能の解除
コンフィグレーション機能 | 測定機能 | システム設定 | レジスタ

IEEE488.2共通コマンド
| *CLS | ステータスデータ構造体をクリアします。
| *ESE | イベントステータスイネーブルレジスタビットを設定します。
| *ESR | イベントステータスレジスタを問い合わせます。
| *IDN | 識別ストリングを問い合わせます。（製造業者の情報）
| *OPC | 待機中が検出された装置のすべての動作が終了すると、装置は操作完了メッセージをイベントステータスレジスタに生成します。
| *RST | 装置のリセットを実行します。装置の使用履歴から独立した既知の状態に本製品を設定します。
| *SRE | サービスリクエストイネーブルレジスタビットを設定します。
| *STB | ステータスバイトとマスタサマリステータスビットを読み取ります。
| *TRG | トリガコマンド
| *TST | 自己診断の実行
| *WAI | 待機中の動作なしフラグが「真」になるまで、装置が以降のコマンドやクエリを実行しないようにします。

>>TOP

チャンネル関連コマンド
| CHAN:VOLT:TERM | 電圧スキャニングの論理チャンネルの指定、ターミナル設定、スキャニング対象／対象外の設定
| CHAN:VOLT:NSEL | 電圧スキャニングの論理チャンネル指定
| CHAN:ROUT:TERM | インピーダンススキャニングの論理チャンネルの指定、ターミナル設定、スキャニング対象／対象外の設定
| CHAN:ROUT:NSEL | インピーダンススキャニングの論理チャンネル指定
| VOLT:RANG | 指定されたチャンネルの、電圧レンジを設定
| VOLT:RANG:AUTO | 指定されたチャンネルの、電圧レンジをオートに設定
| VOLT:PROT | 指定されたチャンネルの、OVPを設定
| VOLT:PROT:LOW | 指定されたチャンネルの、UVPを設定

>>TOP

保護機能の解除
| INP:PROT:CLE | アラーム解除

>>TOP

コンフィグレーション機能
| CONF:VOLT | 指定されたチャンネルの、電圧レンジ設定をして、OVPとUVPをデフォルトに設定
| CONF:VOLT:ALL | スキャニング対象チャンネルの、電圧レンジ設定をして、OVPとUVPをデフォルトに設定
| CONF | 指定されたチャンネルの、電圧レンジ、分解能、OVP、UVPの問い合わせ

>>TOP

測定機能
| INIT | 電圧スキャニングの開始
| ABOR | 測定中止
| *RST | 電圧スキャニングの中止、測定データを破棄して無効化
| FETC / FETC:ARR | 電圧測定データの問い合わせ
| READ / READ:ARR | 電圧スキャニングした後に測定データの問い合わせ
| MEAS:VOLT / MEAS:ARR:VOLT | デフォルトにして電圧スキャニングした後に測定データの問い合わせ

>>TOP

システム設定
| SYST:ERR | エラー情報読みとり
| SYST:VERS | 準拠するSCPI 仕様書のバージョン
| SYST:FORM:INST:COUN | 接続されているKFM2151の台数問い合わせ

>>TOP

レジスタ
ステータスバイトレジスタ
イベントステータスレジスタ
OPERationステータスレジスタ
| STAT:OPER | OPERationステータスレジスタのイベント
| STAT:OPER:COND | OPERationステータスレジスタのレジスタの状態
| STAT:OPER:ENAB | OPERationステータスレジスタのイネーブル
| STAT:OPER:NTR | OPERationステータスレジスタのネガティブトランジション
| STAT:OPER:PTR | OPERationステータスレジスタのポジティブトランジション
QUEStionableステータスレジスタ
| STAT:QUES | QUEStionableステータスレジスタのイベント
| STAT:QUES:COND | QUEStionableステータスレジスタの状態
| STAT:QUES:COND:LIST:OVP | QUEStionableステータスレジスタのビット10（OVP）の状態
| STAT:QUES:COND:LIST:UVP | QUEStionableステータスレジスタのビット9（UVP）の状態
| STAT:QUES:ENAB | QUEStionableステータスレジスタのイネーブル
| STAT:QUES:NTR | QUEStionableステータスレジスタのネガティブトランジション
| STAT:QUES:PTR | QUEStionableステータスレジスタのポジティブトランジション
プリセットステータス
| STAT:PRES | ステータスデータを構成

>>TOP