本製品の測定機能 | 単純な測定手順（MEASure）
柔軟性のある測定手順（READ） | 最も柔軟性のある測定手順（INITiate、FETCh）
ソフトウェアトリガを使用した測定 | トリガカウントを指定したマルチポイント測定
波形データ取得機能

単純な測定手順（MEASure）

単純な測定手順では、MEASure:<meter_fn>を使用します。<meter_fn>は表5を参照して置き換えてください。このクエリを使用すると、測定機能の条件がデフォルトになり、最小限度の手間で測定データを取得できます。

（例） |  |
MEAS:IMP? |  | 'インピーダンス測定を開始して、データ（インピーダンスの絶対値）を問い合わせる。
MEAS:VOLT? |  | '電圧測定を開始して、データを問い合わせる。
MEAS:CURR? |  | '電流測定を開始して、データを問い合わせる。
MEAS? |  | 'このクエリは使用できない（明示的に<meter_fn>を指定する必要がある）。

MEAS:IMP?にはさらに、MAGNitude（絶対値）、RESistance（レジスタンス）、REACtance（リアクタンス）、PHASe（位相）、VOLTage:CYCLe（インピーダンス測定に同期した電圧）、CURRent:CYCLe（インピーダンス測定に同期した電流）を測定する細かいバリエーションがあります。[MAGN]は省略できるのでMEAS:IMP?とMEAS:IMP:MAGN?は等価です。インピーダンス測定では、MAGNのほかに、RES、REAC、PHAS、VOLT:CYCL、CUTT:CYCLも同時に測定されています。下記の例は、MEAS:IMP?でインピーダンスの絶対値を測定して、FETCh?でインピーダンス測定で同時測定されたレジスタンス値、リアクタンス値、位相値をそれぞれ問い合わせるものです。FETCh?の使用例については後述します。

MEAS:IMP?
FETC:IMP:RES?
FETC:IMP:REAC?
FETC:IMP:PHAS?

MEAS:<meter_fn>?を使用すると、計測器に関する詳細な知識が無くても簡単に測定できます。その反面、測定機能に関する設定値が一部デフォルトになるため、測定条件を詳細に設定できません。より細かい設定条件で測定するには、READ[:<meter_fn>]?を使用します。