メッセージ | ターミネータ

メッセージの解説

ここでは、パワーサプライコントローラとデバイス間の通信について本マニュアルでの呼び方とその内容を説明します。

デバイスがサポートしているプログラムメッセージとレスポンスメッセージを合わせてデバイスメッセージと呼びます。

メッセージが実際に使用できるかは実装されているコントロールボードや接続される直流電源装置によって異なります。

メッセージ

TOP | ターミネータ

コントローラからデバイスへ送信される通信をプログラムメッセージと呼びます。デバイスからコントローラに送信される通信をレスポンスメッセージと呼びます。

各メッセージは、プログラムヘッダ部とデータ部から構成されます。

プログラムメッセージ

プログラムメッセージには、さらにコマンドメッセージとクエリメッセージがあります。

コマンドメッセージは、デバイスの特定の機能を実行したり、設定を変更したりします。クエリメッセージは、デバイスの設定やステータスを問い合わせます。

プログラムメッセージの記述方法

プログラムヘッダ部とデータ部の間には、スペース（ASCII:20h）が必要です。

データが複数ある場合は、"，"（ASCII:2Ch）によって連結します。

プログラムメッセージの連結は、"；"（ASCII:3Bh）によって行います。

データを16進数で記述する場合は、"#H"を付けてください。

（例）10進数の10を16進数で記述するときは、#H0Aとします。

プログラムメッセージの末尾に"@"を付けることにより、そのメッセージの実行が完了するまでホールドオフ状態を保ちます。ただし、EOIだけのプログラムメッセージターミネータの場合は"@@"としてください。

アクノリッジメッセージ（RS232C）

アクノリッジメッセージは、RS232Cインターフェースに固有のもので、パワーサプライコントローラからターミナルへ送る情報です。プログラムメッセージの処理が完了したことを知らせます。

アクノリッジメッセージは、ヘッダだけで構成されるASCIIコードの文字列で、つぎの2種類があります。

OK：正常終了

ERROR：シンタックスエラーなどの異常発生

SILENTコマンドメッセージでアクノリッジメッセージを返すかどうか設定できます。

> TOP

ターミネータ

TOP | メッセージ

プログラムメッセージの終了を示す終結子をプログラムメッセージターミネータと呼びます。レスポンスメッセージの終了を示す終結子をレスポンスメッセージターミネータと呼びます。

プログラムメッセージターミネータ

つぎのいずれかを使用することができます。あらかじめ設定する必要はありません。

LF

LF + EOI

EOI

CR + EOI

レスポンスメッセージターミネータ

デフォルトはCR+LF+EOIです。TRMまたはDELIMITERコマンドメッセージによってつぎのいずれかに変更することができます。

CR + LF + EOI

LF + EOI

EOI

CR + EOI

> TOP