*CLS

ステータスバイトレジスタ、フォールトレジスタ、エラーレジスタの各ビットを0に設定します。

レジスタ | 各ビット
ステータスレジスタ | 0
フォールトレジスタ | 0
エラーレジスタ | 0

コマンドメッセージ

*IDN

本機の機種名を問い合わせます。

クエリメッセージ

レスポンスメッセージ

*IDNに対してパワーサプライコントローラの機種名をつぎのように返します。

（例） PIA4810の場合

*RST

GPIBバスラインメッセージのDCLまたはSDCを受けたときと同等な処理を行います。また、RS232CからのDCLと同等な処理を行うときにも使用します。

*RSTはCLRと同等のコマンドメッセージです。

このコマンドメッセージは、以下のメッセージのプログラムデータを初期値にして、以下のレジスタの各ビットを0に設定します。接続されている直流電源装置の出力をオフにします。SHUT DOWN機能のラッチを解除します。

メッセージヘッダ | プログラムデータ （初期値）
NODE | 0
CH | 1
TRM (DELIMITER) | 0
FUNMASK | 0h
HEAD | 0
SILENT | 1
*SRE (UNMASK) | 0h

レジスタ | 各ビット
ステータスレジスタ | 0
フォールトレジスタ | 0
エラーレジスタ | 0

コマンドメッセージ

*SRE

サービスリクエストイネーブルレジスタの各ビットをセットまたはリセットします。

またはサービスリクエストイネーブルレジスタの内容を問い合わせます。Bit6はセットできません。

プログラムメッセージ

プログラムデータ

設定値： | 0〜255または00h〜FFh（デフォルトは0、00h）
分解能： | 1または1h
データ形式： | 10進数または16進数

（例） *SRE #H01

レスポンスメッセージ

*SRE?に対してサービスリクエストイネーブルレジスタの内容を返します。

（例） サービスリクエストイネーブルレジスタのBit7がセットされている場合

128を返します。

*STB

ステータスバイトレジスタの内容を問い合わせます。

クエリメッセージ

レスポンスメッセージ

*STB?に対してステータスバイトレジスタの内容を返します。

（例） ステータスバイトレジスタのBit5がセットされている場合

032を返します。