レジスタについて

ステータスレジスタ | フォールトレジスタ | フォールトアンマスクレジスタ
ステータスバイトレジスタ | サービスリクエストイネーブルレジスタ | エラーレジスタ

ステータスデータの構造

アナログリモートコントロール機能付き直流電源装置 | PAM | PMR | PAS | PWR

アナログリモートコントロール機能付き直流電源装置のステータスデータの構造

TOP

PAMシリーズのステータスデータの構造

TOP

PMRシリーズのステータスデータの構造

TOP

PASシリーズのステータスデータの構造

TOP

PWRシリーズのステータスデータの構造

TOP

ステータスレジスタ、フォールトレジスタ、フォールトアンマスクレジスタ

ステータスレジスタとステータスイネーブルレジスタの各ビットは、1でセット、0でリセットを表します。フォールトレジスタは、FAU?により読み出されて、リセットされます。

アナログリモートコントロール機能付き直流電源装置 | PAM | PWR | PAS | PMR

アナログリモートコントロール機能付き直流電源装置

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | NOT USED | 未使用
6 | REMOTE | 接続されているがリモートに設定されている
5 | OUT | 接続されている装置の出力がオフ
4 | POW (Power) | 接続されている装置の電源がオフ
3 | OHP (Over heat protection) | 接続されている装置の加熱保護が作動
2 | OVP (Over voltage protection) | 接続されている装置の過電圧保護が作動
1 | C.C (Constant current) | 接続されている装置が定電圧で動作
0 | C.V (Constant voltage) | 接続されている装置が低電流で動作

TOP

PAMシリーズ

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | ALM (Alarm) | アラームが作動（OHP、OVPを除く）
6 | OHP (Over heat protection) | 加熱保護が作動
5 | OVP (Over voltage protection) | 過電圧保護が作動
4 | OUT | 出力がオフ
3 | NOT USED | 未使用
2 | NOT USED | 未使用
1 | C.C (Constant current) | 定電流で動作
0 | C.V (Constant voltage) | 定電圧で動作

TOP

PWRシリーズ

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | OPP (Over power protection) | 過電力保護が作動
6 | PL(Power limit) | 電力制限で動作
5 | OUT | 出力がオフ
4 | OCP (Over current protection) | 過電流保護が作動
3 | OHP (Over heat protection) | 加熱保護が作動
2 | OVP (Over voltage protection) | 過電圧保護が作動
1 | C.C (Constant current) | 定電流で動作
0 | C.V (Constant voltage) | 定電圧で動作

TOP

PASシリーズ

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | NOT USED | 未使用
6 | NOT USED | 未使用
5 | OUT | 出力がオフ
4 | OCP (Over current protection) | 過電流保護が作動
3 | OHP (Over heat protection) | 加熱保護が作動
2 | OVP (Over voltage protection) | 過電圧保護が作動
1 | C.C (Constant current) | 定電流で動作
0 | C.V (Constant voltage) | 定電圧で動作

TOP

PMRシリーズ

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | NOT USED | 未使用
6 | NOT USED | 未使用
5 | NOT USED | 未使用
4 | OHP (Over heat protection) | 加熱保護が作動
3 | C.C4 (Constant current) | チャンネル4が定電流で動作
2 | C.C3 (Constant current) | チャンネル3が定電流で動作
1 | C.C2 (Constant current) | チャンネル2が定電流で動作
0 | C.C1 (Constant current) | チャンネル1が定電流で動作

TOP

ステータスバイトレジスタとサービスリクエストイネーブルレジスタ

ステータスバイトレジスタとサービスリクエストイネーブルレジスタの各ビットは、1でセット、0でリセットを表します。

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | PON (Power ON) | PIA4800シリーズ（PIA4850を除く）の電源が投入された。 後面パネルのディップスイッチで使用するかを選択
6 | RQS (Request) | サービスリクエストを発生 シリアルポールによって読み出されると、リセット
5 | NOT USED | 未使用
4 | 予約 | 付属のソフトウェアユーティリティが使用
3 | ERR (Error) | エラー
2 | SHUT DOWN | SHUT DOWN機能が作動 PIA4850使用時には、SHUT DOWN機能は作動しません
1 | NOT USED | 未使用
0 | FAU (Fault) | いずれかのチャンネルのフォールトレジスタの、いずれかのビットがセットされた

TOP

エラーレジスタ

ビット | レジスタ名 | 内容
7 | NOT USED | 未使用
6 | NOT USED | 未使用
5 | NOT USED | 未使用
4 | COMM (Communication) | 通信エラー
3 | CONN (Connection) | 認識されていない装置にアクセスした
2 | VAL (Value) | 範囲外エラー
1 | AGMT (Augment) | アーギュメントエラー
0 | HEAD (Header) | ヘッダエラー

TOP