PIA4800シリーズメッセージ 一覧

→PDF

IEEE488.2
| *CLS | レジスタのリセット
| *IDN | 本機の機種名問合わせ
| *RST | フォールトアンマスクレジスタのセットまたはリセット
| *SRE | サービスリクエストイネーブルレジスタのセットまたはリセット UNMASKと同じ
| *STB | ステータスバイトレジスタの内容問い合わせ
| CH | チャンネルの指定
| NODE | 処理対象オプションボードの指定
| VSET | 出力電圧の設定
| ISET | 出力電流の設定
| OVSET | 現在有効な装置のOVPを設定
| OCSET | OCPの設定
| OUT | 現在有効な装置の出力をオン／オフ
| VOUT | 出力電圧値の問い合わせ
| IOUT | 出力電流値の値問い合わせ
| POUT | 出力電力値の問い合わせ
| DISP | パネル表示のチャンネル指定
| DIN | デジタルコントロール入力のポート値問い合わせ
| DSET | デジタルコントロール出力ポートに出力する値の設定
| LOCK | パネルのロック
| POW | 現在有効な装置の電源を遮断
| REM | 現在有効な装置のREMOTE/LOCAL設定
| CLR | 入力をクリアして、メッセージ待ちに DCL、SDCと同じ
| DELIMITER | レスポンスメッセージターミータの指定 TRMと同じ
| HEAD | ヘッダと単位の指定
| SILENT | RS-232C時のアクノリッジメッセージの切り替え
| ERR | エラーレジスタの内容問い合わせ
| FAU | フォールトレジスタの内容問い合わせ
| FUNMASK | フォールトアンマスクレジスタのセットまたはリセット
| STS | ステータスレジスタの内容問い合わせ
| TRM | レスポンスメッセージターミネータの指定 DELIMITERと同じ
| UNMASK | サービスリクエストイネーブルレジスタのセットまたはリセット、*SREと同じ