Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Nikon Digitalkamera D1 und der 
Nikon Capture-Software. In diesem Text bezieht sich das Wort "Kamera" 
durchwegs auf die Nikon D1. Der Text enthält neueste Informationen, 
die zum Teil nicht mehr in die Bedienungsanleitung mit aufgenommen 
werden konnten.

Wir empfehlen Ihnen außerdem das Studium zweier weiterer 
Info-Dateien. Die Datei "Info2.txt" informiert Sie über einige 
Betriebseinschränkungen des Programms und "Info3.htm" beschreibt 
Einzelheiten des Nikon Farbverwaltungs-Systems.

1.Empfehlungen
Die Ordner, die für temporäre Dateien und Miniaturbilder verwendet 
werden, können über das Register Dateiorte im Dialogfeld 
Wahleinstellungen konfiguriert werden. Für beste Resultate sollten 
beide Ordner auf Treiber mit mindestens 500 MB freiem Platz einstellt 
werden.

Für die Kamera:
Um die Wartezeit nach Betätigen des Auslösers auf ein Minimum zu 
verringern, stellen Sie die Anwendereinstellung #30 an der Kamera auf 
"C" ein. Dieselbe Einstellung kann auch über Nikon Capture vorgenommen 
werden: wählen Sie dazu das Register "Mechanisch" im 
Kamerasteuerung-Fenster und stellen Sie die Aufnahme-Betriebsart auf 
"Serienaufnahme". Um beim Auslösen überflüssige Aufnahmen zu vermeiden, 
stellen Sie die Anwendereinstellung #26 (Maximale Anzahl 
aufeinanderfolgender Bilder in der Serienaufnahme-Betriebsart) auf 1.

2.Was ist neu bei Version 1.1.3?
Nikon Capture ist nun voll kompatibel mit Windows Millennium Edition.

3.Was ist neu bei Version 1.1.2?
3.1.Umfangreichere Unterstützung für IEEE1394-Controller
Sie können Nikon Capture nicht nur mit den IEEE1394-Controller-Modellen 
8920 und 8945 von Adaptec verwenden, sondern auch mit IEEE1394-Karten 
anderer Hersteller und darüber hinaus auch mit IEEE1394-genormten 
Schnittstellen-Controllern in Form von PC-Karten für Notebook-Computer.

Bei Verwendung anderer Controller-Modelle als 8920 oder 8945 von Adaptec 
lässt sich sehr wahrscheinlich kein normaler Programmbetrieb erzielen, es sei 
denn Sie haben Windows 98 Second Edition installiert.

Ebenso kann es hierdurch in bestimmten Fällen zu einem Konflikt zwischen dem 
IEEE 1394-Controller von Adaptec und der USB-Schnittstelle an Ihrem PC 
kommen. Adaptec weist darauf hin, das Windows 98 Second Edition dieses 
Problem eventuell lösen kann, jedoch nicht in allen Fällen. Bitte informieren Sie 
sich über Adaptec Updates, wenn Sie die IEEE1394-Controller-Karte 8920 
oder 8945 verwenden. Zur Verwendung der Adaptec-Karte 8920 oder 8945 
müssen Sie eventuell die UBS-Schnittstelle in Ihrem PC deaktivieren, wenn 
Sie Windows 98 Second Edition als Betriebssystem installiert haben.

3.2 Windows HTML-Ansicht verwendbar
Sie können die Datei Nikon Capture Help innerhalb der gesamten Windows 
HTML-Hilfe-Funktion betrachten. Zur Nutzung dieser Funktion sollten Sie 
auf Ihrem Computer IE Ver. 3.02 oder höher installiert haben (im Fall von 
Windows95: IE Ver. 4.0 oder höher).

3.3.16-Bit-TIFF-Bilddatenausgabe
Für die Ausgabe von über D1-RAW-Modus-Data erstellte 16 Bit-TIFF-Bilddateien 
wurde die Präzision bei der Bildverarbeitung erheblich verbessert.

4. Bugs in der Version 1.1 umfassend korrigiert
Zahlreiche kleinere Probleme der Version 1.0 wurden in der Version 1.1 behoben. 
Nachfolgend eine kurze Beschreibung der wichtigsten Programmfehlerkorrekturen 
in Version 1.1.

4.1 Farbunterschiede zwischen Nikon Capture und Adobe Photoshop
Farbunterschiede zwischen einem im Nikon Capture-Fenster dargestellten Bild 
und dem gleichen im PhotoShop-Fenster angezeigten Bild sind jetzt minimal.
Bei Verwendung der Nikon Capture Version 1.0 war zwischen den Bildern in 
diesen beiden Fenstern ein großer Farbunterschied vorhanden, dem ein Problem 
in Nikon Capture zugrunde lag. Es wird Ihnen möglicherweise auffallen, dass auch 
die Nikon Capture Version 1.1 noch einen geringfügigen Farbunterschied aufweist. 
Ingenieure von Nikon und Adobe sind gegenwärtig gemeinsam bemüht, die 
Ursache für diese Farbdifferenz zu ermitteln.

5. Allgemeine Beschränkungen und Informationen
5.1. Ihr System erkennt die an IEEE1394 angeschlossene D1 nicht.
Bei Verwendung einer anderen IEEE1394-Schnittstelle als IEEE1394-Karten von 
Adaptec mit Windows98 Second Edition oder Windows Millennium Edition
 erkennt Nikon Capture die Kamera mitunter nicht, selbst wenn diese an 
den Computer angeschlossen ist. Sie können den Anschlussstatus der 
Kamera bestätigen, indem Sie einen Indikator in der unteren linken Ecke 
der Tool-Palette von Nikon Capture überprüfen. Wenn Nikon Capture 
die Kamera nicht finden kann zeigt dieser Indikator "red" bzw. "grün", 
wenn Nikon Capture die Kamera erkennt -- genau wie bei einer 
Verkehrsampel. Vergewissern Sie sich in diesem Fall wie folgt, 
dass die Kamera korrekt an den Computer angeschlossen ist.

1) Rufen Sie den Geräte-Manager ab. Halten Sie hierzu die Taste "ALT" gedrückt 
und doppelklicken Sie gleichzeitig das Symbol "Mein Arbeitsplatz".
2) Das Fenster "Systemeigenschaften" erscheint. Wählen Sie hier die Registerkarte 
"Geräte-Manager".
3) Achten Sie darauf, dass als Gerät "Nikon D1" registriert ist.

Falls "Nikon D1" nicht registriert ist, folgen Sie bitte der Prüfliste "Cannot 
recognize the camera" (Die Kamera wird nicht erkannt") im Anhang A: 
"Troubleshooting" (Fehlersuche) Ihrer D1-Bedienungsanleitung. Das Programm 
HotConnect ist nur notwendig, wenn Sie die IEEE1394-Controller von Adaptec 
verwenden.

Falls Nikon Capture die "Nikon D1" nicht erkennt, obwohl diese registriert wurde, 
finden Sie die Kamera unter "Andere Geräte" oder "Unbekannte Geräte". Ist dies 
der Fall, wurde das Treiberprogramm der Kamera möglicherweise nicht korrekt 
heruntergeladen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die D1 mit dem 
Geräte-Manager von Windows zu registrieren.

a) Wählen Sie die unter "Andere Geräte" registrierte "Nikon D1", und klicken Sie 
die Schaltfläche "Eigenschaften" an.
b) Klicken Sie die Schaltfläche "Treiber neu installieren" an.
c) Die Meldung "Gerätetreiber-Assistent aktualisieren" erscheint. Klicken Sie die 
Schaltfläche "Weiter" an.
d) Wählen Sie "Einen besseren Treiber als den gegenwärtig verwendeten Treiber 
(empfohlen) aufsuchen", und klicken Sie die Schaltfläche "Weiter" an.
e) Legen Sie die Nikon Capture CD-ROM in Ihren Computer ein. Wenn auf das 
Fenster "Willkommen" auf dem Bildschirm erscheint, schließen Sie es durch 
Anklicken der Schaltfläche "Beenden". Erscheint das Fenster "Willkommen" 
nicht, ist dieser Schritt nicht notwendig.
f) Wählen Sie "CD-ROM drive" als Ziellaufwerk und klicken Sie die Schaltfläche 
"Weiter" an.
g) Falls in Windows die Meldung "Treiberdateisuche für das Gerät:" erscheint, 
klicken Sie die Schaltfläche "Weiter" an.
h) Erscheint die Meldung "Windows hat einen aktualisierten Treiber für Ihr 
Hardware-Gerät installiert", klicken Sie die Schaltfläche "Beendet" an.
i) Folgen Sie nach beendeter Installation der Treiber-Software den Schritten 
1 bis 3, und prüfen Sie, ob die Kamera von "Nikon Capture" erkannt wird oder nicht.

5.2 Automatisches Abschalten der Belichtungsmessung
Wenn der Betriebsartenschalter der Kamera auf "PC" eingestellt ist, 
beträgt die Zeitspanne bis zum automatischen Abschalten der 
Belichtungsmessung 3 Minuten. Falls die Kamera mit Nikon Capture 
verbunden ist, verlängert sich dieses Intervall auf 15 Minuten. Über 
das Register "Allgemein" im Dialogfeld "Wahleinstellungen" kann dieser 
Parameter so verändert werden, dass die Kamera ständig eingeschaltet 
bleibt.
Falls das Intervall auf 15 Minuten eingestellt ist, schaltet die Kamera 
nach 15 Minuten Untätigkeit automatisch in die "Schlaf"-Betriebsart; 
die Verbindung zwischen Kamera und Nikon Capture wird unterbrochen, und 
das grüne Licht der Verbindungsanzeige wechselt auf rot. In diesem 
Zustand kann die Kamera nicht mehr über die Software aktiviert werden. 
Um die Kamera wieder in betriebsbereiten Zustand zu bringen, muss 
irgendeine Manipulation an der Kamera selbst vorgenommen werden 
(z.B. Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken).

5.3. Löschen von Bildern auf einer CF-Karte
Geschützte und versteckte Dateien auf einer CF-Karte können nicht durch Wählen 
der Option "Delete Images on Card" (Bild in der Kamera löschen) auf dem 
Kameramenü oder durch Wählen der Option "Format Card in Camera" (Bild 
auf der Karte löschen) auf dem File-Menü gelöscht werden. Diese Dateien 
WERDEN durch Wählen der Option "Karte in der Kamera formatieren" gelöscht.

5.4 Einzelaufnahmemodus
Wenn die Spezial-Einstellung Nr. 30 auf "S" oder der Aufnahmemodus im 
Kamerasteuerung-Fenster auf "Einzel" gestellt ist, wird der Auslöseknopf der 
Kamera sofort nach dem Aufnehmen des Bilds gesperrt und bleibt solange 
gesperrt, bis die Kamera die Verarbeitung des Bilds beendet hat. Wenn Sie 
den Auslöser während dieser Zeit drücken, wird das nächste Bild aufgenommen, 
sobald die Verarbeitung des zuvor aufgenommenen Bilds beendet ist.

5.5. Speichern von Bildern auf einer CF-Karte
Die Bildspeicherung auf einer CF-Karte ist nicht möglich, während die Kamera 
an Nikon Capture angeschlossen ist. Zum Speichern von Bildern auf einer 
CF-Karte müssen Sie Nikon Capture zuerst verlassen und das IEEE1394-Kabel 
von der Kamera trennen oder den Betriebsartenwahlscheibe von "PC" auf eine 
andere Einstellung (S oder C) umstellen.

5.6. Aufnehmen von RAW-Datenbildern
Nikon Capture stellt Spezial-Einstellung Nr. 28 beim Anstarten zwangsgesteuert 
auf 1 um.
Diese Umstellung ermöglicht das Aufnehmen von RAW-Datenbildern mit der 
Kamera. Solange Nikon Capture läuft, kann die Einstellung von 
Spezial-Einstellung Nr. 28 nicht geändert werden.
Zum Ändern der Einstellung müssen Sie Nikon Capture verlassen oder das 
IEEE1394-Kabel von der Kamera trennen.

5.7. Öffnen von Bilddateien in Nikon Capture
Mit Nikon Capture können nur Bilddateien geöffnet werden, die mit der Kamera 
angelegt wurden. Darüber hinaus können Bilder, die in Nikon Capture geladen und 
mit der Option "Endgültiges Bild speichern" des File-Menüs gespeichert wurden, 
nicht wieder mit Nikon Capture geöffnet werden. Um Bilder mit Nikon Capture 
wieder abrufen zu können, müssen diese mit der Option "Ursprüngliches Bild 
speichern" des File-Menüs gespeichert werden.

5.8. Zeitversetzte Bildaufnahmebegrenzung
Wenn Bilder durch entsprechende Einstellung im Dialogfenster 
"Zeitsprung-Fotografie" zeitversetzt aufgenommen werden und die eingestellte 
Verzögerungszeit kürzer ist als die Zeitspanne, die Nikon Capture zum Übertragen 
und Verarbeiten eines Bilds benötigt, wird das nächste Bild nach beendeter 
Verarbeitung des zuvor belichteten Bilds aufgenommen.

5.9 Unscharfe Maske
Stellen Sie die Halo-Breite bei Verwendung des Fensters Unsharp Mask Window 
und unter Beibehaltung des gewünschten Effekts so niedrig wie möglich ein. Eine 
höhere Halo-Breite verlängert die Bildverarbeitungszeit.

5.10. Anwenderdefinierte Spezial-Kurve-Begrenzung
Mit der Custom Setting Nr. 24 können Sie die Tonausgleichkurve ändern. Darüber 
hinaus können Sie mit dieser Funktion und der Option "Kamerakurven-Dialog 
bearbeiten" in Nikon Capture auch Ihre eigene Tonausgleichkurve festlegen.
Bei Verwendung einer eigenen Tonausgleichkurve wird diese für die Datenformate 
JPEG (Fine, Normal und Basic) und TIFF (RGB und YCbCr) verwendet. Für 
Bilder im RAW-Datenformat wird diese Kurve jedoch NICHT verwendet. Wenn 
das RAW-Datenformat eingestellt ist, wird die Tonausgleichkurve "Normal" 
verwendet.

5.11. Histogramm
Ein Histogramm für das gegenwärtige Bild wird im Curves Window angezeigt.
Das Histogram bezieht sich auf das gesamte Bild, nicht nur auf den Ausschnittbereich.

5.12. Rückstelltaste des Kurven-Fensters
Die Schaltfläche Reset im Kurven-Fenster dient zum Rückstellen der Informationen 
auf allen Kanälen. Die Informationen eines gewählten Kanals können rückgestellt 
werden, indem Sie die Taste Strg gedrückt halten und gleichzeitig die Schaltfläche 
"Reset" anklicken.

5.13. Bildauflösung
Wenn Sie "Pixel" für "Breite" und "Höhe" im Fenster "Bildauflösung / Bildgröße" 
angeben, ist die eingestellte Bildauflösung hiernach nicht mehr gültig. Wird die Datei 
mit der obigen Einstellung gespeichert, erfolgt deren Aufzeichnung mit einer 
Auflösung mit 300 dpi.

5.14. Musterbild im Dialogfenster "Kamerakurven bearbeiten"
Das im Dialogfenster "Kamerakurven bearbeiten" angezeigte Musterbild kann 
durch Angabe eines geeigneten Bilds und Wählen der Option "Verwendung für 
Kamera-Kurven" im Image-Menü geändert werden. Sobald das als Muster 
verwendet Bild geändert wurde, kann dieses nicht wieder auf die werkseitige 
Voreinstellung zurückgestellt werden. Das Musterbild kann nur eingestellt werden, 
wenn es im RAW-Datenmodus aufgenommen wurde. Es empfiehlt sich, nach der 
Aufstellung der neuen Tabelle mehrere Testbilder aufzunehmen. Denken Sie daran, 
dass hierzu entweder das Format JPEG oder TIFF verwendet werden muss, und 
stellen Sie die Tonausgleicheinstellung (Nr. 24) auf "CS", was für 
"Anwenderdefinierte Spezial-Kurve" steht.

5.15. Kopie erstellen
Wenn Sie von einem Bild mit der Option "Kopie erzeugen" des File-Menüs eine 
Kopie anfertigen, werden alle Einstellungen Bildgröße / Auflösung Fenster, 
Kurven-Fenster, Farbeinstellung-Fenster und im Unscharfe Maske Fenster 
kopiert bzw. auf das neue Bild übertragen.

5.16. Profilwahl
Wenn Sie ein Monitorprofil auf der Registerkarte CMS des Dialogfensters 
"Preferences" wählen, müssen Sie dazu ein Monitorprofil angeben. Wird hierbei 
ein anderes Profil gewählt (wie zum Beispiel ein Druckerprofil), funktioniert Nikon 
Capture eventuell nicht korrekt. Darüber hinaus ist bei der Angabe eines 
CMYK-Trennprofils darauf zu achten, ein Profil mit einer CMYK-Farbfläche zu 
wählen.

5.17. Speichern mehrerer Miniaturbilder
Wenn Sie im Camera Image Window ein oder mehrere Miniaturbilder aussuchen 
und anschließend auf dem File-Menü "Endgültiges Bild speichern" oder 
"Ursprüngliches Bild speichern" wählen, werden den Dateinamen keine 
Erweiterungen hinzugefügt. Falls Sie Erweiterungen wünschen, klicken Sie die 
Schaltfläche "File Names..." an, und verlegen Sie die Erweiterung in das 
Anhängsel-Feld. Im allgemeinen wird ".TIF" für TIFF-Dateien, ".JPG" für 
JPEG-Dateien, ".PCT" für PICT-Dateien und ".NEF" für NEF-Dateien verwendet.

5.18. Wiederholtes Anklicken der Schaltfläche "Aufnehmen"
Wenn Sie im Camera Control Window die Schaltfläche "Aufnehmen" zweimal rasch 
hintereinander anklicken, sieht die Bildschirmtaste nicht so aus, als wäre sie 
"gedrückt" worden. Die zweite Aufnahme wird mitunter erst ausgelöst, nachdem 
die erste Aufnahme zum Computer übertragen wurde.

5.19. Flexible Programmschritte
Die für das flexible Program eingestellte Anzahl von Schritten, die im Camera 
Control Window angezeigt wird, zeigt die Anzahl der Mausklicks auf der 
Hauptbefehlsscheibe an (Drehen im Gegenuhrzeigersinn ist [+] und Drehen im 
Uhrzeigersinn ist [-]). Es handelt sich hierbei um den gleichen Wert, der unter 
"Kamera-Einstellungen" im Kamerabild-Fenster angezeigt ist. Der Effekt der 
Verschlusszeit und Blendenwerte richtet sich nach der Spezial-Einstellung Nr. 2 
(EV-Schritte für die Belichtungsregelung).
Wird für "Flexible Program" unter den gleichen Bedingungen  der gleiche Wert 
wie für das vorangegangene Bild eingestellt, fällt das Resultat deshalb eventuell 
unterschiedlich aus, wenn Spezial-Einstellung Nr. 2 anders eingestellt ist.

5.20. Verwendung der Funktion "Auto-Speichern"
Achten Sie bei Verwendung der automatischen Speichernfunktion "Auto-Speichern" 
bitte darauf, dass "Farbabgleich", "Kurve" und "Unscharfe Maske", je nachdem 
wie die Option "Einstellung im nächsten Kamerabild" auf der Registerkarte 
"Allgemein" eingestellt ist, eventuell auf unterschiedliche Weise funktionieren.

a) Verwendung der Option "Standardeinstellungen verwenden":
Wenn Sie die Option "Standardeinstellungen verwenden" wählen, werden die 
Einstellungen für Farbkorrektur und Unscharfe Maskierung, gültig, die als 
werkseitig voreingestellte Werte gespeichert sind. Alle gegenwärtigen 
Einstellungen in offenen Dialogfenstern, d.h. Unscharfe Maskierung und/oder 
Farbbalance oder Kurven werden ignoriert. Die voreingestellten Werte können 
mit der Option "Als Standard speichern" für jede der oben genannten Funktionen 
geändert werden.

Im Fenster "Auto-Speichern-Dialog", das nach dem Wählen der Option 
"Auto save" erscheint, müssen Sie durch Abhaken der Kontrollkästchen 
entscheiden, ob Sie die Funktionen "Farbabgleich" oder "Kurven" und/oder 
"Unscharfe Maske" mit den aufzunehmenden Bildern verwenden wollen.

Da "Farbabgleich" und "Kurven" nicht gleichzeitig verwendet werden können, 
erscheinen nur zwei Kontrollkästchen: eins für "Farbkorrektur" und eins für 
"Unscharfe Maske". Das Kontrollkästchen für "color correction" steht dabei 
entweder für "Farbabgleich" oder für "Kurven".

b) Verwendung der Funktion "Aktuelle Einstellungen verwenden":
Wählen Sie mit den "Anlegen"-Schaltflächen in der oberen linken Ecke der 
Steuerfenster für "color balance", "curves" und "unsharp mask", ob Sie 
"Farbabgleich", oder "Kurven" und/oder "Unscharfe Maske" mit den 
aufzunehmenden Bildern verwenden möchten.
Die Kontrollkästchen unter "Auto-Speichern-Dialog" können hierzu nicht 
verwendet werden.

6. Bekannte Probleme
================================================
6.1. Spezial-Einstellung Nr. 19 (Blendeneinstellung bei aktiver Zoomfunktion).
Wenn Spezial-Einstellung Nr. 19 auf 1 gestellt ist, regelt Nikon Capture die 
Blendeneinstellung eventuell nicht ordnungsgemäß.

6.2. Kurven-Simulation im Kamerakurven bearbeiten Dialog
Die Simulation eines Kurveneffekts, die durch ein Bildmuster im Dialogfenster 
"Kamerakurven bearbeiten" dargestellt ist, unterscheidet sich eventuell von 
einem tatsächlichen Bild, das mit dieser Kurve aufgenommen wurde. Nach 
dem Anklicken der Schaltfläche OK im Dialogfenster wird die jeweilige Kurve 
zur Kamera übertragen. Bitte stellen Sie Spezial-Einstellung Nr. 24 (Tonausgleich) 
auf "CS" und das Datenformat auf "JPEG" oder "TIFF", und nehmen Sie ein 
Testbild auf.

6.3 Weißabgleich
Das "Weißabgleich-Einstellen" Dialogfenster ist ein modales Dialogfenster. 
Nach Erscheinen dieses Dialogfensters können die anderen Fenster nicht 
bewegt werden. Weiterhin kann nach dem Anklicken der Schaltfläche "Start" 
auch das Dialogfenster selbst nicht mehr verschoben werden, bis Sie mit dem 
Sampling der einzelnen Punkte fertig sind. Achten Sie darauf, dass der 
abzutastende Bildteil nicht von diesem Dialogfenster verdeckt ist, bevor Sie 
die Schaltfläche "Start" anklicken.

6.4. Verwendung von Photoshop mit Nikon Capture
Im Dialogfenster "Wahleinstellungen" von Nikon Capture kann eine externe 
Applikation zum Abrufen gespeicherter Bilder gewählt werden.
Wenn Sie Windows NT 4.0 verwenden und die "Externe Application" auf 
Photoshop 5.0 oder Photoshop 5.0 LE gestellt ist, erscheint möglicherweise 
eine der folgenden Fehlermeldungen, wenn Nikon Capture versucht Photoshop 
zu starten.
Bei Photoshop 5.0: "Das Dokument kann nicht abgerufen werden. Die Datei ist 
nicht auffindbar."
Bei Photoshop 5.0LE: "Die Datei ist nicht auffindbar. Der Suchvorgang wurde 
abgebrochen."
Sie können Photoshop in diesem Fall manuell starten (über das Start-Menü und 
die gewünschten Dateien von dort aus abrufen.

6.5 Ändern des Multi AF-Bereichs mit Nikon Capture
Wenn Sie den Fokussierbereich im Fenster "Kamera-Steuerung" von Nikon 
Capture ändern, wechselt der Fokussierbereich dabei von einem Bereich auf 
einen anderen. Die Fokussierbereichanzeige im Kamerasucher wird jedoch 
nicht aktualisiert und bleibt unverändert stehen. Bitte verwenden Sie den 
Fokussierbereich-Wahlschalter an der Rückwand der Kamera, wenn Sie den 
Autofokusbereich im Kamerasucher aktualisieren möchten.

7.Dateiversionen
Die Programmdateiversionen sind wie folgt:

NCapture.exe		1.1.4.3001
D1_Mod.md3		1.1.0.3003
D1_Drv.dll		1.1.0.3001
Cml2.dll		2.1.1.3
StdFilters.dll		1.2.0.3001
Strato.dll		1.1.0.3000
NkD1394p.dll		1.0.0.3002
Nk1394p.sys		1.0.0.3008
NkDevice.dll		1.0.0.3000

NKAdobe.icm		1.0.0.3002
NKApple.icm		1.0.0.3002
NKBruce.icm		1.0.0.3002
NKCIE.icm		1.0.0.3002
NKCMatch.icm		1.0.0.3002
NKCMYK.icm		1.0.0.3002
NKD1_NEF.icm		1.0.0.1005
NKD1_TIFF.icm		1.0.0.1002
NKMonitor_Win.icm	1.0.0.3002
NKNTSC.icm		1.0.0.3002
NKsRGB.icm		1.0.0.3002
NKWide.icm		1.0.0.3002

Adobe ist ein eingetragenes Warenzeichen und Photoshop ist ein Warenzeichen 
von Adobe Systems Inc.
Apple, Macintosh und FireWire sind eingetragene Warenzeichen von Apple 
Computer, Inc. Power Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
CompactFlash ist der Warenzeichen der SanDisk Corporation.
Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. 
Internet Explorer ist ein Produkt der Microsoft Corporation.
Alle anderen in dieser Anleitung erwähnten Markennamen und 
Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der 
jeweiligen Firmen.

1 September 2000
