Read me Nikon Scan 1.43G (1997. 2)

>> Über diese Installationsdiskette

Diese Diskette installiert Nikon 16 Bit Programmdateien auf Ihre 
Festplatte, wenn Sie Windows 3.1 oder Windows für Workgroups 3.11 
oder Windows 95 und ein 16 Bit Programm zum Betrieb des Scanners 
verwenden (z.B. Adobe Photoshop 2.5).

Unter Windows 95 und einem 32 Bit Programm zum Betrieb des Scanners 
(z.B. Adobe Photoshop 3.05) wählen Sie bitte die Treiberdiskette mit 
der Bezeichnung "Nikon Scan 95".

>> Über neue Eigenschaften

- Ein neues Scannertreiber-Modul wurde zugefügt. Dieses neue Modul 
  unterstützt den Flachbettscanner AX-110(AX-210).
- Ein neues Installationsmenü wurde entwickelt. Es enthält jetzt 
  alle Programmdateien, die für Windows 95 im 16 Bit-Betrieb 
  erforderlich sind.

>> Über automatisches Batch-Scannen

Automatisches Batch-Scannen ist jetzt unter Photoshop möglich, wenn 
der Scanner LS-1000 und die automatsiche Diazuführung SF-100 
eingesetzt werden. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, wenn Sie 
im Nikon Scan Fenster den Befehl "Scannen" anklicken.

>> Installationshinweise

Unter Windows 3.1 oder Windows für Workgroups starten Sie die 
Installation aus dem Menü "Setup.exe" auf der Diskette.

Unter Windows 95 starten Sie "setup.exe" entweder aus dem Windows 
Explorer oder über den Startbefehl im Startmenü.

Legen Sie diese Diskette ein, wenn auf dem Bildschirm die Aufforderung 
dazu erscheint weil eine neue Hardware erkannt wurde.

Wenn Sie den Scanner bereits an Ihren PC angeschlossen und Windows 95 
gestartet haben, gehen Sie folgendermaßen vor: 
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung den "Hardware-Assistenten". 
   Klicken Sie "Weiter" und dann "Nein", wenn Sie gefragt werden, 
   ob neue Hardware automatisch erkannt werden soll.
2. Wenn nach dem Hardware-Typ gefragt wird, klicken Sie auf 
   "Andere Komponenten" und dann auf "Weiter" und danach auf "Diskette".
3. Nach Einlegen der Scan-Diskette und klicken auf "OK" wählen Sie 
   das entsprechende Scannermodell und klicken Sie auf "Weiter".
4. Windows 95 wird den entsprechenden Treiber entkomprimieren und in 
   Ihr System kopieren.

Die Installationssoftware installiert die Nikon TWAIN Quelle und die 
Treiber im System (die Scannertreiber befinden sich in einem 
Verzeichnis mit Namen "MAIDMODS"). Bitte lassen Sie dieses Verzeichnis 
an seinem Ort und ändern Sie nicht seinen Namen, ansonsten läßt sich 
der Scanner nicht ansprechen.

>> Bekannte Probleme mit NikonScan

Einige TWAIN Applikationen (z.B. Adaptec Scannertreiber als Teil des 
EZ-SCSI Pakets oder Corel Photopaint) begrenzen die Größe der Scandatei 
auf maximal 16 MB. In der nächsten Version der Nikon Scan TWAIN Quelle 
wird dies berücksichtigt werden.

32 Bit Nikon Programme können nur in Verbindung mit 32 Bit Applikationen 
und einem 32 Bit TWAIN-Treiber genutzt werden.

>> Die Verwendung von "TWAIN Quellen".

Das Nutzen der Nikon TWAIN Quelle bedarf in jeder Windows Applikation 
zweier Schritte. Zuerst müssen Sie dem Windows-Programm mitteilen, 
welche TWAIN Quelle Sie verwenden wollen. Im Photoshop wählen Sie im 
Untermenü "Importieren" "TWAIN Quelle wählen".Wenn Sie diese Quelle 
ausgewählt haben, öffnen Sie das Untermenü "Importieren" nochmals und 
wählen "TWAIN ". Bitte beachten Sie, daß diese TWAIN Quelle nur auf 
16 Bit basiert. Wenn Sie im zweiten Schritt "TWAIN_32" wählen, erhalten 
Sie eine Fehlermeldung vom Photoshop. Andere Programme verwenden Begriffe 
wie "Scanner setup" oder "Quelle auswählen". Bitte informieren Sie sich 
darüber und über die richtige Auswahl der TWAIN Quelle in den Handbüchern 
zu diesen Programmen.

Im "Nikon Control 2.1" finden Sie den Dialog zur TWAIN Quelle im 
Unterverzeichnis "Voreinstellungen" im Menü "Datei". Falls ein Nikon 
Scanner nicht während des Starts von Nikon Control 2.1 erkannt wird, 
zeigt der TWAIN Auswahldialog die Meldung "Kein Gerät angeschlossen". 
Trotzdem können Sie Dateioperationen durchführen 
(z.B. "Öffnen" und "Sichern").

Bei einigen Versionen des Adobe Photoshop 3.0 kann es zu Problemen kommen, 
wenn Sie versuchen "Nikon Scan" zu öffnen. Kopieren Sie in diesem Fall 
die neue Datei "twain8b.8ba" von der Installationsdiskette in das 
Unterverzeichnis "Zusatzmodule" in Adobe Photoshop.

>> Ein Problem von Nikon Scan unter Windows 95

Wenn die Bildschirmauflösung auf 640 x 480 Bildpunkte eingestellt ist, 
kann ein Problem auftauchen.
- Die Schaltflächen "Scan" und "Schließen" können von der Task-Leiste 
  verdeckt werden.
- Wenn Sie die Bedienungsoberfläche von Nikon Scan auf maximale Größe 
  aufziehen, kann die Anzeige für den Hilfetext teilweise verdeckt werden.
In diesen Fällen stellen Sie die Eigenschaften der Task-Leiste nicht auf 
"Immer im Vordergrund" sondern auf "Automatisch im Hintergrund".

>> Häufig gestellte Fragen
F. Ich erhalte häufig Fehlermeldungen über zu wenig Speicherplatz, 
   wenn ich Nikon Control einsetze, obwohl ich ausreichend RAM in meinem 
   Computer zur Verfügung habe.
A. Scannen mit dem Autofeeder erfordert neben ausreichender RAM-Kapazität 
   sehr viel Platz auf der Festplatte. Sorgen Sie für genügend freien 
   Platz auf Ihrer Festplatte, bevor Sie erneut scannen.

>> Hinweis für Windows 95 als Upgrade von Windows 3.1/3.11

Nikon Scan für Windows 95 kann nicht die Einstellungen lesen, die bei 
der Installation von Nikon Scan für Windows 3.1/3.11 angelegt wurden.

>> Hinweis für Upgrades von Nikon Scan 1.2

Die derzeitige Version von Nikon Scan ist Version 1.4.  
Einstellungen, die bei der Installation von Nikon Scan Ver. 1.2 
angelegt wurden, können nicht gelesen werden.

Auch die Nikon Scan Ver. 1.3 kann Einstellungen nicht verwenden, 
die unter Nikon Scan 1.2 angelegt wurden.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, müssen beim Upgrade von Nikon Scan 
Ver. 1.2 auf Nikon Scan Ver. 1.4 oder von Windows 3.1/3.11 auf 
Windows 95 alle früheren Einstellungen aus dem entsprechenden 
Verzeichnis gelöscht werden.

>> Technischer Hinweis

Die Einstellungen befinden sich im Ordner \WINDOWS\TWAIN 
(Windows 3.1/3.11) oder im Ordner \WINDOWS\TWAIN_32 (Windows 95) 
und besitzen die Dateierweiterung .NTS
