Nikon Scan Version 1.43F  (1997. 2)

>> A propos de cette disquette d'installation

La présente disquette installe les fichiers programme 16 bits de 
Nikon sur votre disque dur. 
Vous devez recourir à ce programme d'installation si vous utilisez :
• Windows 3.x ou Windows pour Workgroups
• Windows 95 et une application 16 bits pour le scanner 
   (Adobe Photoshop 2.5, par exemple).
Si vous travaillez sous Windows avec une application 32 bits 
(telle qu'Adobe Photoshop 3.05), veuillez utiliser la disquette 
"Nikon Scan 95".

>> Nouvelles fonctions

• Les fichiers programme incluent un nouveau pilote de scanner, 
  gérant les scanners à plat AX-110 et AX-210.
• Un nouveau programme d'installation 32 bits a été mis au point. 
  Il contient tous les fichiers programme Nikon nécessaires pour 
  Windows 95.

>> Numérisation automatique en continu

La numérisation automatique en continu est désormais possible dans 
Photoshop avec le scanner LS-1000 et le chargeur de films SF-100. 
Pour lancer une numérisation en continu, faites Ctrl+clic sur le 
bouton Numériser dans la fenêtre principale de Nikon Scan.

>> Notes d'installation

Pour procéder à l'installation, exécutez Setup.exe, depuis le 
Gestionnaire de fichiers, l'Explorateur Windows ou la commande 
Fichier/Exécuter du Gestionnaire de programmes.

Sous Windows 95, insérez la disquette Nikon Scan 95 lorsque le 
programme vous demande de fournir le programme pilote du nouveau 
matériel détecté. 

Si, dans votre enthousiasme, vous avez connecté le scanner à votre 
PC sous Windows 95 et redémarré AVANT de lire le présent fichier, 
vous devez OBLIGATOIREMENT suivre la procédure ci-dessous : 

1. Ouvrez le Panneau de configuration "Ajout de périphérique" et 
   cliquez sur "Suivant", puis sur "Non" en réponse à la question 
   concernant la détection automatique d'un nouveau périphérique. 
2. Pour indiquer le type de matériel, cliquez sur "? Autres périphériques", 
   puis sur "Suivant". Cliquez sur "Disquette fournie". 
3. Après avoir inséré la disquette Nikon Scan puis cliqué sur "OK", 
   sélectionnez le modèle de scanner, puis cliquez de nouveau sur "Suivant". 
4. Windows 95 décompresse alors les fichiers appropriés et les copie 
   sur votre système.

Le programme d'installation place les pilotes Nikon 
(source TWAIN et scanner) sur votre système ; les pilotes de scanner 
se trouvent dans un dossier nommé  "MAIDMODS". Ne modifiez ni le nom 
ni l'emplacement de ce dossier, sous peine de ne plus pouvoir utiliser 
votre scanner.

>> Problèmes liés à Nikon Scan

• Certaines applications compatibles TWAIN (telles que l'utilitaire 
  de numérisation d'Adaptec, fourni avec EZ-SCSI et Corel Photopaint), 
  limitent la taille maximale du fichier numérisé à 16 Mo. 
  Ce problème sera réglé dans une prochaine version du logiciel 
  source TWAIN Nikon Scan.

• Vous risquez de rencontrer un problème si vous tentez d'ouvrir 
  Nikon Scan à partir d'une certaine version de Photoshop 3.0. 
  En pareil cas, copiez le nouveau fichier "twain8b.8ba" fourni sur 
  la disquette d'installation Nikon Scan, dans le répertoire 
  "Modules" d'Adobe Photoshop.

• Les logiciels Nikon 16 bits ne sont utilisables qu'avec des 
  applications hôtes 16 bits et un pilote TWAIN 16 bits. 

>> Source TWAIN

La mise en ouvre du logiciel source Nikon TWAIN dans toute application 
Windows s'effectue toujours en deux temps. Dans un premier temps, 
vous devez indiquer à l'application quelle source TWAIN utiliser. 
Dans le cas de Photoshop, choisissez "Source TWAIN" dans le sous-menu 
Acquisition du menu Fichier. Dans un second temps, déroulez de nouveau 
le menu Acquisition et choisissez "TWAIN". La version actuelle du pilote 
source TWAIN n'étant pas programmée sur 32 bits, ne choisissez pas 
"TWAIN 32", car cela provoquerait l'affichage d'un message d'erreur 
par Photoshop. Le nom des commandes TWAIN varie d'une application 
à une autre. En cas de doute, consultez la documentation de votre 
propre application. 

Dans Nikon Control 2.0, la sélection de la source TWAIN s'effectue 
dans la boîte de dialogue Préférences (menu Fichier). Si aucun scanner 
Nikon n'est détecté au lancement de Nikon Control 2.0, la liste Source 
TWAIN affiche "Non connecté", mais vous pouvez néanmoins vous livrer 
à des opérations d'ouverture et d'enregistrement de fichiers.

>> Questions fréquentes

Q. Des messages signalant un manque de mémoire s'affichent lors de 
   l'utilisation de Nikon Control, alors que la mémoire vive est 
   largement suffisante.

R. La numérisation à partir du chargeur automatique requiert une 
   grande quantité d'espace disque, outre la mémoire vive du système. 
   Libérez de l'espace sur votre disque dur avant de relancer la 
   numérisation. 

>> Note aux utilisateurs évoluant de Windows 3.1/3.11 vers Windows 95

Les versions Windows 95 de Nikon Control ne peuvent pas relire les 
fichiers de préférences créés par les versions Windows 3.1/3.11 de 
Nikon Control.

>> Note aux utilisateurs évoluant de la version Nikon Scan 1.2

La version actuelle de Nikon Scan est la 1.4.  Cette version ne peut 
pas relire les fichiers de préférences créés par la version 1.2 de 
Nikon Scan.

La version 1.3 de Nikon Scan ne peut pas non plus relire les fichiers 
de préférences créés par la version 1.2 de Nikon Scan.

Pour éviter tout problème, ne tentez pas de relire les fichiers de 
préférences créés précédemment sous Windows 3.1/3.11 avec la 
version 1.2 de Nikon Scan.

>> Note Technique

Les fichiers de préférences sont sauvegardés dans le dossier 
\WINDOWS\TWAIN (Windows 3.1 ou 3.11) et dans le dossier 
\WINDOWS\TWAIN_32 (Windows 95), et leur suffixe d'extension est .NTS.
