http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=ip:62:9841:2949

чего теперь делать?

-1. вынуть хард(если неаккуратно оборвать наклейки, то "с потерей гарантии")
0. проверить его MHDD\Виктория - поиск там же

если не страшно ковырять дальше, и - под собственную ответственность,
то

1. сделать себе сервис-пульт - поиск в самОй этой теме,
чтобы

или\и
2.1 поменять хард на новый
или\и
поковыряться со старым хардом
2.2 сделать проверку поверхности со стиранием тормозных участков - с помощью MHDD\Виктория

3. обнулить первые несколько десятков мегов хара перед установкой обратно в пио
4. сервис-пультом запустить ESC Cx 01 4

для старого харда сервис-пульт может и не понадобится, если не стирать х.з. какую зону, куда пио пишет свою привязку

далее - по ситуации



	Здраствуйте. У меня возникла следующая проблема. Имеется pioneer DVR-530 после пропадания питания, пишет что не может определить жесткий диск. Сначала пишет ошибку "Операция остановлена из-за сбоя питания", потом после примерно 40 секунд попыток прочитать данные с диска пишет "Информация о жестком диске неверна", а при нажатии на play появляется "Информация о жестком диске неверна. Инициализируйте диск в меню диска".

	Надо для начала попробовать прописать в рекордер по новой жесткий диск, а именно ввести при помощи сервисного пульта GGF1381 или его эмуляции на КПК или пальме, код CPRM из девяти цифр на наклейке, которую найдешь на задней панели рекордера. Также для этой операции потребуется сервисный диск. Если с самим винчестером все в порядке, то все данные как правило сохраняются. Названия дисков можно посмотреть здесь http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=121319 , как они утверждают на 530 подходит GGV1179
