РЕшен вопрос о замене DVD привода для Pioneer DVR 920 H

1.Берем Pioneer DVR-110d ( именно с буквой D) Перемычка - MASER. Подключаем ко 2 IDE каналу ПК и заливаем прошивку от RPC1.org 110D_141 ( файлы Rb100011.141 и Rb1000111.141). 

2. На Pioneer 920 открываем лоток DVD и аккуратно но сильно надавливаем вниз на лицевую накладку лотка снимаем ее с защелок. Такую же операцию проделываем с DVR-110d .

3. Отключаем Pioneer 920 от сети ! Снимаем верхнюю крышку корпуса - 12 винтов. Аккуратно снимаем скотч, придерживая кабель-шлейф от HDD и DVD. Отключаем разьем питание и IDE от DVD. Открутив 6 винтов снимаем привод, сдвинув его назад и вверх. 
4. В обратной последовательности устанавливаем DVR-110d, оставив переключатель MASTER!
5. Закрываем корпус
6. Включаем аппарат и видем на экране : CPRM ERR.
7. Вставляем в аппарат DVD c записью и проверяем воспроизведение.
( Т.е. у нас отключен HDD, а DVD должен нормально работать.)
8. Далее нам нужен образ сервисного диска и сервисный пульт.

Диск с именем : ID disc is Pioneer part #GGV1179, it’s a 2GB DVD disc non Windows format! ( выложен в Инете)
Сервисный пульт: GGF1381 - эмулируется на PDA или универсальном пульте :
Filename: pio-dvr-dvr520h.zip 
Updated: October 20, 2005 
Size: 105kb 
Pioneer DVR-520H
(Remote model GFF1381)
Designed for:
Philips ProntoPro TSU6000

Далее строго по инструкции Pioneer:


1. Power ON 

2. Confirmation of the CPRM ID No. as follows: 
Press ESC then STEREO, take a note of the 9 digit number, 
you will need it later (same No. is on the back of recorder), 
Exit this mode by pressing CLEAR. 

3. Deletion of the CPRM ID No.: 
Press ESC then STEREO; input the same number as the ID number (using the number keys) and press STOP. (this happens on the LED display). 

4. Input of the CPRM ID No. and ID data: 
Press ESC then STEREO, input 9-digit ID number then press SEARCH to register ID. (again, this is on the LED display). 

5. After this recorder's display indicates "INSERT ID", 

6. Open the disc tray with recorder's OPEN/CLOSE button and insert ID disc (Pioneer Service DVD). 

7 .With recorder's OPEN/CLOSE button close the disc tray. 
After recorders display indicates "ID DATA OK" press CLEAR button. 

9. After step 8 power down using the ON/OFF button on the unit. 

Если вы не хотите стереть все данные с HDD - инициализацию НЕ делать!

Теперь Все работает!


http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=ip:60:1024:15