Как прошить

## Инструкция по замене программного обеспечения (перепрошивке) DVD проигрывателей PIONEER DV-2850 & DV-380 & DV-585
(подготовил Strebok)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Замену ПО (перепрошивку) Вы производите на свой страх и риск. Мы считаем своим долгом предупредить, что данная процедура автоматически лишает вас гарантии и может привести к выходу плеера из строя. Никто (ни авторы этого сайта, ни данной инструкции), кроме Вас, не несет ответственности за производимые действия, описанные в данной инструкции.

Испугались? :) Не все так страшно. Процесс перепрошивки не требует от Вас каких-либо технических знаний и навыков.

Итак. Что нам потребуется для перепрошивки:
1. Непосредственно сам файл прошивки. Его можно скачать тут
2. Чистая матрица (болванка) CD-R или CD-RW
3. Компьютер с приводом, поддерживающим запись на CD-R(CD-RW) :)
4. Программа Nero Burning Rom версии не ниже 6.6.х.х. Подразумевается, что она уже стоит у Вас на компьютере. Ее можно найти тут
5. Собственно плеер, который мы будем прошивать (Pioneer DV-2850/DV-380/DV-585) :)))

Процесс прошивки состоит из 2-х этапов:
1. Запись прошивки на матрицу;
2. Непосредственно перепрошивка;

## Этап 1. Запись прошивки на матрицу.

1. Вставляем чистую матрицу CD-R(CD-RW) в привод
2. Запускаем программу Nero Burning Rom

3. Выбираем слева тип диска: "CD-ROM (ISO)"
4. На вкладке "Мультисессия/Multisession" ставим галку: "Без мультисессии/No Multisession"
5. Переходим на вкладку: "ISO":

6. Режим данных/Data mode: "Mode 1"
7. Файловая система/File system: "Только ISO 9660/ISO 9660 only"
8. Длина имени (ISO)/File name lenght (ISO): "Макс. из 11 = 8 + 3 симв. (Level 1)/Max of 11 = 8+3 chars (Level 1)"
9. Набор символов (ISO)/Character set (ISO): "ISO 9660 (стандарт ISO CD-ROM)/ISO 9660"
10. Переходим на следующую вкладку: "Наклейка/Label":

11. Указываем Имя диска/Label БОЛЬШИМИ БУКВАМИ: PIONEER
12. Переходим на вкладку: "Запись/Burn":

13. Выставляем Метод записи/Write method: "Disc-at-once"
14. Скорость записи/Burn speed: 4x (можно и 6x-10x, но чем меньше скорость, тем больше вероятность, что диск прочитается плеером)
15. Все, ничего больше не трогаем. Жмём кнопку: "Новый/New":

16. Перетаскиваем прошивку в наш проект (она должна быть извлечена из архива!)
17. Нажимаем кнопку Запись/Burn

Начнется процесс записи прошивки на диск. Если во время этого процесса Nero не выдаст сообщений об ошибках, то первый этап можно считать завершенным. Если все же что-то случилось, внимательно прочитайте сообщение об ошибке и повторите все шаги еще раз.

## Этап 2. Прошивка плеера

1. Включаем телевизор, переводим его в режим AV.
2. Включаем плеер.
3. Вставляем в него наш диск с прошивкой, закрываем лоток.
4. Через несколько секунд на черном экране в рамке появится следующее:

или

5. Нажимаем кнопку "Play" и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ ни на плеере ни на пульте
4. На экране появляется надпись "Upgrade"
5. После прочтения диска лоток выезжает, теперь можно извлечь диск и опять БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ ни на плеере ни на пульте
6. В течение 2 минут происходит замена прошивки, лоток сам закрывается, плеер перезапускается.
7. Прошивка завершена.

Внимание!!! Еще раз несколько основных моментов: после нажатия кнопки "Play" и до того момента, когда плеер сам закроет лоток и перезагрузится не нажимаем никаких кнопок ни на плеере, ни на пульте. Единственно что можно - это убрать диск с лотка, когда он (лоток) сам откроется. Даже если Вам кажется, что процесс идет больше 2-х минут и плеер завис, подождите еще немного. Желательно на время прошивки подключить плеер к источнику бесперебойного питания.

Если все же что-то пошло не так: отклчили электроэнергию во время прошивки, Вы сами что-то нажали, ... в общем не важно. Итог один - Ваш плеер умер (не реагирует на команды, на VFD экране отображаются непонятные символы). Не отчаивайтесь. Не спешите нести аппарат в ремонт или на помойку. Его еще можно оживить. Идем в раздел Восстановление "мертвого" плеера