Восстановление "мертвого" плеера
Материал с сайта http://www.pioneerfaq.info/. Перевод - 4alfont. Фото - Strebok Если во время перепрошивки плеера что-то пошло не так и теперь он ни на что не реагирует, на дисплее отображаются странные символы, не отчаивайтесь. После того, как у Вас под рукой окажутся все нужные инструменты, Вы вернете плеер к жизни за считанные минуты.

Что нам потребуется для восстановления:

1. Компьютер.
2. Последовательный дата-кабель от мобильного телефона и распиновка его контактов. Эту информацию можно найти тут или тут
3. Программы MTK Tool и MTK Remaker
4. Другие нехитрые приспособления, такие как: один 4-х контактный коннектор, кусачки (или нож), отвертка, несколько булавок (мин. 4 шт.)

## Шаг 1.

Итак, начинаем. Если у Вас есть мобильный телефон, то можно купить дата-кабель к нему т.к., если повезет, то после восстановления плеера вы сможете использовать его по прямому назначению - для работы со своим телефоном. Вообще говоря, нам подойдет последовательный дата-кабель от практически любого мобильника. Важно узнать распиновку его разъема что бы найти необходимые нам 4 провода: GND (земля), TX (передача данных), RX (прием данных), V+ (питание 3,3В). Распиновку разъемов большого количества сотовых телефонов (и не только) можно найти тут или тут. Попробуйте открыть корпус коннектора, который подсоединяется к телефону. Это необходимо по 2-м причинам: во-первых, что бы не портить кабель и во-вторых, чтобы было проще сопоставить, какому контакту соответствует провод того или иного цвета. Если же не удается открыть корпус, то просто отрежьте коннектор, оставив приблизительно 5 см провода. Далее, используя информацию из указанных выше источников, сопоставьте, провода каких цветов в дата-кабеле соответствуют контактам GND, TX, RX, V+.

Теперь нам необходимо сделать коннектор для соединения с плеером. Для этого можно использовать 4-х контактный коннектор от старого нерабочего компьютерного блока питания. Обычно он используется для подачи питания на floppy-дисковод. Отрезаем его, оставляя примерно 5 см провода.

Затем надо соединить провода нашего дата-кабеля с коннектором в правильном порядке: GND, Tx, Rx, 3.3V

Теперь вставляем 4 булавки в коннектор, так, как показано ниже, на фото:

В итоге должен получится примерно такой кабель:

## Шаг 2.

Выключите плеер, нажав большую кнопку на передней панели и отключите его от резетки. Если повезет, то Вы сможете открыть его без повреждения заводского гарантийного стикера, но это зависит от того, какой у Вас плеер. Что бы стикер легче отклеился, слегка подогрейте его зажигалкой. Помните: повреждение стикера лишает Вас гарантии.

Отверткой открутите все шурупы и снимите с плеера крышку. Прошивка будет осуществляться через 4 маленьких контакта на главной плате, к которым мы подсоединим наш "булавочный" коннектор. Они могут быть расположены примерно так, как на фото ниже:

На обратной стороне главной платы можно увидеть, что 4 коннектора промаркированы как GND, Tx, Rx, 3.3V:

## Шаг 3.

Установите (распакуйте) программы MTKTool и MTK Remaker на свой компьютер. С MTKTool идет pdf файл, из которого Вы можете подчерпнуть больше информации о программе. Запустите MTK Remaker и загрузите любую рабочую прошивку для Вашего плеера (она не обязятельно далжна быть официальной). Ничего больше не делая, сохраните загруженный файл через File→Save Serial→upgrade.bin. Если у Вас нет пункта Save Serial, тогда идите Help→About, далее двойной щелчок по Unleash the power of MT 13x9 и выбираем Enable Expert Mode.

## Шаг 4.

Выключьте компьютер, подсоедините сделанный дата-кабель к свободному COM порту, включите компьютер. Включите плеер в розетку, но удостоверьтесь, что он находится в выключенном состоянии (на дисплее ничего не должно отображаться).

Запустите программу MTKTool. Напротив поля Bin file нажмите кнопку "Browse" и загрузите сохраненный ранее файл upgrade.bin

Теперь необходимы точность и терпение: левой рукой поместите наш "булавочный" коннектор в ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ на 4 маленьких контакта на главной плате, создав хороший контакт между ними, так как показано н фото ниже:

Правой рукой включите плеер, нажав большую кнопку на передней панели, при этом ни в коем случае не двигайте левой рукой (что бы не разорвать контакт) и затем, в программе MTKTool, нажмите кнопку "Upgrade". Компьютер соединится с плеером и начнется процесс прошивки.

Прошивка продолжается около 2-х минут и очень важно сохранять хороший, устойчивый контакт на главной плате. Когда Вы увидите, что процесс завершен на 100% можно отсоединить коннектор от главной платы. Подключите плеер к телевизору и, если все прошло нормально, то через несколько секунд после включения плеера вы увидите заставку. Если же прошивка не удалась, пробуйте повторить процесс.

## Информация для пользователей модели DV-380

Вы используете белую колодку, которая уже расположена на плате. Схема такая:
Черный провод: 3,3В
Следующий контакт: Tx
Следующий контакт: Rx
Земля: шасси (корпус)